문서번호	품질지도과-1028
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		품질지도과장	품질시험소장
윤영상		장동우	06/02 권영찬
협조
	주무관		송준철

『품질관리계획 적정성 확인 점검』

5월 소위원회 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 5.

- 품질관리계획 적정성 확인 점검 -

5월 소위원회개최결과 보고

4, 5월 실시한 품질관리계획 적정성 확인 점검 지적사항에 대해 외부 점검위원과 시공품질 향상을 위한 소위원회를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		소위원회 개최 개요

개최 현황

일  시 : 2015. 5. 28(목) 10:00 ~ 12:00

장  소 : 시험소 2층 회의실

참석자 : 적정성업무 담당 등 6명

▶ 외부위원 2명(건축분야 2)

▶ 품질점검 관련 직원 4명

토의 내용

▶ 현장 품질점검 지적사례 유형별 검토 및 개선사항 도출

▶ 현장 품질관리 향상 방안 등

기관별 대상 및 지적건수

구분	계	서울시		시투자기관		민 간	비 고
		도기본	상수도	SH공사	기타
현 장 수	11	-	-	2	-	9
지적건수	202	-	-	33	-	169

Ⅱ		주요 토의 내용

지적사례 분석 및 개선방안 자문

방수분야 : 4건

▶ 옥상 출입문 하부턱 높이조절 및 방수 치켜올림

- 방수 치켜올림 높이(실외 30cm, 실내 10cm이상) 확보

- 출입문 하부턱은 최소 250~400mm 이상 확보(바닥 보호Con’c

두께 100mm 포함) : 옥상바닥 물넘침 방지

▶ 중공 Slab상 배관설치에 따른 하부 방수(욕실과 피트사이)

- 수평 가지관 하부는 팽창성 지수제로 충진

- 욕실과 핏트 사이 방수턱 설치

▶ 아파트 지하 외부 이중벽/공간벽 하부 배수

- 배수 유도관 설치 및 배수로 방수층 설치

▶ 옥상 파라펫 부분 시트방수 마감처리

- 옥상 파라펫 단부 물끊기홈 까지 방수치켜올림(최소 15cm이상)

기타 시공관리 : 4건

▶ 최저층 토압벽체 균열관리

- 토공 설계시 토압벽체에 대한 검토 필요

- 벽체가 캔틸레버로 존재시 구조검토 필요

▶ 흙막이 벽체와 지하층 상부 레벨차에 따른 구조물 누수

- 흙막이 벽체 높이를 지하층 상부 Slab 높이에 맞게 조절

▶ 옥상층 배수 처리

- 우수 드레인 커버 규격 확대를 통한 배수성능 확보

▶ Coupler 유격 관리

- Coupler 토크치에 대한 관리기준 확보

현장 품질관리 향상 방안

방수 시공의 중요성에 대한 인식 필요

▶ 방수 전문업체에 대한 의존도가 높고 점검 소홀 및 상세도면이

누락된 사례가 많은바 반드시 상세도 작성

현장 점검시 충분한 도면 검토 시간 확보 필요

▶ 현장 품질점검시 도면 검토를 통해 향후 발생될 수 있는 문제점을

사전에 Check하면 좋겠음

Ⅲ		채택의견

건축시공 : 8건

방수분야 옥상 출입문 하부턱 높이조절 및 방수 치켜올림 등 4건

기타 시공분야 최저층 토압벽체 균열관리 등 4건

Ⅳ		행정 사항

사례전파

위원회 채택 사항을 시 및 자치구, 시 투자기관에 사례 전파

기  타

알기쉬운 건설공사 품질관리 책자 자료 제공 및 교육자료 활용

참석위원 자문수당 지급 : 200,000원

▶ 2명×100,000원(1인 2시간 기준 100,000원)

붙  임 : 1. 참석위원 서명부 및 위원별 검토 의견서 1부.

2. 회의진행 사진대지.

3. 위원별 사례 작성자료 1부.  끝.