문서번호	총무과-2539
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
고병연		정창훈	03/05 이성규
협조

전시동 내부난간 보강공사 계획

2014. 3

전시동 내부난간 보강공사 설치계획

우리 미술관 전시동(2층~3층)에 내부난간이 설치되어 있으나 측면에 이중 난간이 설치되지 않아 관람객 부주의로 난간이 파손될 경우 관람객의 추락 등 안전사고가 발생할 수 있어 이중난간을 설치하는 보강공사를 시행코자 함

보강공사 대상

○ 전시동 2층, 3층 내부난간 설치 : 60m

- 2층난간 보강 : 27m,

- 3층난간 보강 : 33m

- 난간크기(siz) : 10mm×, 1100mm×1400mm

○ 난간 보강사유

- 관람객이 내부난간을 기대어 난간이 파손될 경우 11m 1층 바닥으로 추락하여 인명사고가 발생할 우려가 있어 이중난간 설치 보강공사

※ 주출입구  정면 및 배면은 이중난간 설치되어 보강공사 제외

현황사진

전시동 2층 내부난간	전시동 3층 내부난간

보강계획

○ 보강위치 : 전시동 2층~3층 난간설치 구간

○ 보강방법 : 기존난간에 철난간 평철, 강화유리로 이중보강

○ 소요비용 : 18,000천원

○ 예산과목 : 시립미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비

추진방향

○ 공사기간 : 2014. 3. 10~ 3.24

- 설계서 및 내역서 작성

- 내부난간 보강공사 계약 및 공사완료

○ 추진방법 : 전문업체 업체를 지정하여 수의계약 체결하여 추진

붙 임 : 전시동 내부난간 2층, 3층 평면도 1부. 끝