시 행	방재안전시설부-3439	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
수 신 자	건축부장

주무관	주무관	방재안전총괄과장
정삼기	박수엽	03/05 박상태
협 조

건설공사장 기동불시 특별점검 결과보고

[IT COMPLEX 건립공사〕

◆ 점검일시 : 2014.03.05.(수)

◆ 점 검 자 : 방재안전총괄과 박수엽(구조분야)

◆ 지적사항

○ 설계시 수압고려에 대한 사항 - 2013.11.22. 현장안전점검시 지하7층 바닥슬래브(GL-32m)가 슬래브 두께 40cm S.O.G 슬래브로 설계되어 있어 하부수압에 대한 고려가 되어있지 않아 전면적인 구조 재검토 요망한 사항에 대해 조치사항을 확인 후 아래와 같은 문제점이 발견되었음으로 대한건축학회등 공인기관에 요청하여 정확한 구조안전확인서를 받아 처리요함. ● 문제점 ① 현재 시공된 콘크리트 외벽설계(구조계산서P639~P643)시 적용한 설계수위 G.L-2.7m로 설계되어있음. 이 경우 바닥슬래브에 29t/㎡의 엄청난 수압이 작용하는 것으로, 콘크리트 외벽 설계와 최하층 바닥 슬래브에 수압 적용차가 무려 26t/㎡임으로 규명이 요구됨 ② 영구배수 공법을 적용하여 항시수위를 GL-29m로 관리하겠다는 “영구배수공법 검토서”의 신뢰성이 의심됨.
	7층지하 바닥부

○ 권고사항(구조검토 후 구조변경시 지하7층 바닥면 보강 방법)

- 집중 호우시에 일시에 유입되는 호우에 대비한 설계수위를 재산정하고 지하7층 바닥     슬래브를 재검토하여 보강계획을 수립할 것.

- 현재 지하7층 상황은 기계,전기실,장비 설치가 되지 않은 상태이므로 슬래브      상부에 철판보강하고, 영구앙카를 시공하여 부력에 대항하고, 상부에 콘크리트를      타설하는 방법등으로 보강공사 고려.

◆ 점 검 자 : 방재안전총괄과 정삼기(안전분야)

○ 고소작업대차에 관한 사항 - 대민동 17층 고소작업대차를 이용하여 배관보온 작업중으로 과상승방지 리미트 스위치 센서 높이가 부족하니 충분히 인상하여 작업요함
- 대민동 16층 고소작업대차를 이용하여 작업발판을 중간난간대에 걸쳐서 사용시 안전난간 높이 부족으로 추락위험이 있으니 제거 요함 - 리미트 스위치 센서 높이가 부족하니 충분히 인상하여 작업요함

○ 위험물 저장소 관리에 관한 사항 - 근로자가 작업시 각 위험물질별 안전보건 조치할 내용비치요함 - 실제 저장하는 각 제품별 물질안전보건자료를 작성하여 게시요망 - 근로자에게 매일 작업시작 전 물질안전보건자료의 내용, 안전조치사항을 교육실시 요함

○ 시스템동바리 설치에 관한 사항 - 대민동 14층 e-sports 경기장 시스템 동바리 설치중으로 시공상세도 및 구조검토서상의 내용과 일치하게 시공되어 있으나, 흔들림 방지를 위하여 종방향, 횡방향으로 가새 보완요함

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2014.3.12.(수)까지 방재안전시설부로 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.