문서번호	수락119안전센터-2384
결재일자	2015.6.8.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장	결재
조태훈	김민형	06/08 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
90
119안전센터명	1팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 김민형		소방장 조태훈	소방위 김홍창외 5명

⑴ 현상파악 : 장마철 불어난 계곡물에 고립된 등산객을 구조하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	요구조자에게 안전로프를 착용시키지 않았고, 로프가 낮게 연결되어 요구조자가 물속에 잠겨 있어 급류에 휩쓸려 떠내려간다.
2		구조로프를 급류와 수직으로 설치하여 요구조자가 급류에 휩씁린다.
3	○	단단하지 않은 지지점에 로프를 연결시키면 요구조자 및 구조자가 위험할 수 있다.
4		계속되는 비로 인하여 물이 불어날 수 있다.
5	○	로프를 설치한 확보물(나무, 바위)등이 움직일 수 있다.
6		로프가 떠내려가는 부유물에 의해 걸려, 절단되는 위험 발생

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	로프가 낮게 연결되어 요구조자가 물속에 잠겨 있어 급류에 휩쓸려 떠내려간다.	요구조자에게 안전로프를 착용하고 주로프를 높게 연결한다.	※	로프 높게 연결
		구조로프를 급류에 사선으로 설치하여 구조한다.
		부력조끼와 안전벨트를 동시에 착용하여 안전에 유의한다.
3	단단하지 않은 지지점에 로프를 연결시키면 요구조자 및 구조자가 위험할 수 있다.	로프가 느스해질 것을 계산해서 스태틱 로프로 설치한다.	※	스태틱로프 활용
		구조방향은 계곡방향을 고려하여 상류에서 하류방향으로 대각선이 되게 설치한다.
		강한자극을 받았거나 잦은 사용한 로프는 즉시 폐기한다.
5	로프를 설치한 확보물(나무, 바위)등이 움직일 수 있다.	확보물 (지지물, 나무, 바위)등도 안전한지 미리 확인한다.	※	확보물 확인
		확보물이 움직일 것에 대비하여 이중으로 확보한다.
		확보전에 확보물을 흔들어보는 등 확인을 한다.