문서번호	역사문화재과-12578
결재일자	2015.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화재활용팀장	역사문화재과장
서춘성	박달경	06/09 代장청락

보신각 시설물 유지관리 업무보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

역사문화재과

(문화재활용팀)

보신각 시설물 유지관리 업무보고

보신각을 방문하는 관람객 및 타종시민에게 안전하고 쾌적한 환경을

제공하고 아름다운 보신각터를 보존하기 위하여 시설물에 대한 점검을

실시하고 그 결과를 보고함.

1. 시설물 현황

□ 위 치 : 종로구 종로54-1(관철동) 서울시기념물 10호

□ 면 적 : 2,881.7㎡

□ 시설물 내역

○ 보신각 : 476.04㎡

○ 주변 녹지 : 2,246㎡

○ 관리사무소 : 72㎡

○ 전기시설(53등) : 가로등 7개, 지주등 4개, 조명등 42개

○ 소화시설(16대) : 보신각(3㎏×2개×6개소),사무동(3㎏×1개×4개소)

○ 감지시설(20개) : 감시카메라 7개, 침입감지센서 13개

2. 시설물 유지관리 및 점검

□ 점검기간 : 2015. 5. 1 ~ 5. 30

□ 건축시설물 점검

○ 보신각 건축물에 대한 훼손 균열 등 이상여부 점검

□ 전기시설물 점검

○ 보신각 전기시설물 점검

□ 감지시설물 점검(매일 4회 직원 및 문화재관리인 점검)

○ 감시카메라(CCTV) : 7대(이동식카메라 5대, 고정카메라 2대)

○ 침입감지센서 : 13개소(1차센서녹지대 9개, 2차센서전각주위 4개)

□ 소화기 점검

○ 소화기 충전상태 및 유지상태 점검(3㎏×16개)

3. 시설물 점검 결과

□ 보신각 시설물 육안점검 결과 : 이상 없음

□ 보신각 2층 마루바닥 점검 결과 : 이상 없음

□ 보신각 소화기 및 방재시스템 점검 결과 : 이상 없음

□ 전기시설, 통신시설 점검결과 : 보신각전구 131개, 분전반 ELB..등

4. 기타

□ 시장님 기념식수 물주기 작업

□ 화장실 장애인용 시건장치 보수

5. 향후계획

□ 보신각 마루바닥 비틀림 및 파손시 수시 정비

□ 보신각 리스킹오일작업 매월 1회 실시

□ 보신각 비치된 소화기 충전상태 점검

□ 보신각 휀스보수 및 토사유출 방지..등 녹지대 유지관리

□ 보신각 전기시설물 점검실시

붙임 : 시설물 점검현황 사진 1부.  끝.