출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	06/10 어수미

	명에 의하여 2015. 6. 9(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 6. 9.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 6. 9(화)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(2015-6-9 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 송파구 가락시영아파트 주택재건축관련 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 재건축관련 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
가락 시영아파트 주택재건축 정비사업	가락동 479	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		작업장주변 실외 1지점	1,210ℓ
		음압기 2지점	각 1,210ℓ
		폐기물 보관지점 2지점	각 1,210ℓ
		거주자주거지역 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비 입구 등 12개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 측정시 119동, 110동, 122동 등에서 창틀 호킹제거, 밤라이트, 바닥재

해체·제거 중이었음.

내용

□ 관련사진

사업장 전경 1	사업장 전경 2	사업장 전경 3
부지경계선 1 (115동 앞)	부지경계선 2 (128동 옆)	부지경계선 3 (39동 옆)
부지경계선 4 (6동 옆)	위생설비입구 (11동 3~4호 라인 앞)	작업장주변 실외 (119동 앞)
음압기 1 (110동 1~2호 라인 앞)	음압기 2 (122동 1~2호 라인 앞)	폐기물보관지점 1 (80동 앞)
폐기물보관지점 2 (120동 앞)	거주자주거지역 1 (48동 104호 앞)	거주자주거지역 2 (121동 509호 앞)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보