문서번호	보수과-1880
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
김익동		김구식	03/05 정남기
협조

유해·위험 기계기구 안전검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

영등포아리수정수센터

보 수 과

유해․위험 기계기구 안전검사 결과 보고

우리정수센터 유해․위험 기계기구에 대한 안전검사 결과 보고임.

❑ 안전검사 관련 규정

❍ 산업안전보건법 제34조(안전인증)제2항 및 6항

❍ 동법 시행규칙 제58조의4(안전인증 심사의 종류 및 방법)의 규정에 의한 심사

❍ 산업안전보건법 제36조(안전검사)제1항 및 3항의 규정에 의한 검사

❑ 검사개요

❍ 정기검사일 : 2014. 02. 18.

❍ 검사대상 : 1정수장 활성탄흡착지 호이스트외 12대

❍ 검사업체 : 한국승강기안전기술원 서울서부지사

❍ 검사내용

- 압력용기 : 외관상태 및 두께외 5개 항목

- 크레인 및 호이스트 : 거더 및 새들외 12개 항목

❍ 검사주기 : 2년 1회

❑ 검사결과 및 조치계획

유해․위험 기계명	용 량	수량	설치장소	검사결과	비 고
호이스트	2ton	1	1정수장 활성탄흡착지	합 격
호이스트	10ton	1	1정수장 중계펌프장	합 격
천장크레인	10ton	1	1정수장 중계펌프장	합 격
압력용기	0.4㎥	1	1정수장 약품투입실	합 격
압력용기	0.5㎥	1	1정수장 여과지	합 격
압력용기	0.4㎥	1	배출수처리장	합 격
압력용기	25㎥	1	2정수장 송수실	합 격
압력용기	25㎥	1	2정수장 송수실	합 격
압력용기	25㎥	1	2정수장 송수실	합 격
압력용기	0.5㎥	1	2정수장 송수실	합 격
압력용기	0.2㎥	1	2정수장 송수실	합 격
압력용기	8.0㎥	1	신설 탈수기동	합 격
압력용기	0.5㎥	1	신설 탈수기동	합 격

❍ 점검대상 설비 13대 모두 검사기준에 “합격” 판정을 받았으며

❍ 주기적인 점검으로 정기검사 대비 및 산업안전에 만전을 기하고자 함

따로붙임 : 안전검사결과 통보서 1부. 끝.