문서번호	여의도공원관리사무소-3328
결재일자	2015.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
한훈수	송규환	박원근	06/12 代조준수
협 조

선유도공원 한강원수 여과설비 여과제 교체 계획

2015. 6.

서부공원녹지사업소

[선유도공원]

선유도공원 한강원수 여과설비 여과제 교체계획

한강원수을 펌핑하여 수질정화원, 수생식물원, 환경물놀이장 등 선유도공원을 순환시키는 용수를 공급하기 위한 장치로 원수로 사용하는 한강수를 깨끗이 정화하는 여과설비내 여과제(모래,자갈, 활성탄)을 교체해 수질관리에 만전을 기하고자 함

※ 처리용량 : 130㎥/일 이상

수경시설 물순환 체계 및 설비 현황

□ 물순환 체계

․ 시총연장 : 835M

․ 용    량 : 800톤(Ton)

․ 순환순서 : 한강원수⇒여과설비⇒물탱크⇒수질정화원⇒환경물놀이터⇒수로             ⇒ 수생식물원 ⇒ 시간외정원 ⇒ 회수조 ⇒ 물탱크

□ 수경기계실내 여과설비 및 기계설비 현황

․ 처리용량 : 130㎥/일

․ 처리시간 : 10Hr/일

․ Raw Water Pump (세정펌프)   : 2대*30㎥/hr* 7.5HP(5.5kw)*65A

․ Back Washing Pump(역세펌프) : 2대*84㎥/hr*15HP(11kw)*65A

․ Transfer Pump(이송펌프) : 2대 * 30㎥/hr * 5HP(3.7kw)*80A

․ Air Compressor(압축기)  : 출력 3HP(2.2kw) * 탱크용량 120ℓ

․ Sand Filter(왕사,중사 및 자갈 필터) : Ø1,500 * H1,800

․ Active CarBon Filter(왕사 및 활성탄 필터) : Ø1,500 * H1,800

․ 수질정화원 수조 급수펌프(넓은수로) : 1대 * 50A * 1.0kw

․ 한강 취수펌프 : 1대 * 50A * 2.2kw

․ 물탱크 : 규격(D:6.3m×H:5.8m), 용량(180Ton×3개)

추진방법

□ 기    간 : 2015.6.18. ~ 6.26

□ 교체품목 : 여과사, 여과사리, 활성탄

□ 시행방법

- 여과설비 여과제 교체 전문업체에 견적 의뢰하여 견적서 제출업체 중 저가 제출 업체인 아래 업체에 교체 시행(지방계약법 시행령 제25조제1항5호)

- 교체대상업체 : ㈜가야탄소화학 : 대표 박 시 진

주소 : 서울시 강서구 화곡로 51길 18(화곡동, 2층)

- 교체기간 : 착수일로 부터 10일 이내

소요예산 및 예산과목

□ 소요예산 : 3,257천원(금삼백이십오만칠천원) - 년 1회 교체 시행

□ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 일반운영비, 공공운영비

현황사진 및 계통도

여과설비 탱크	계 통 도

끝.