문서번호	역사문화재과-12905
결재일자	2015.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화재활용팀장	역사문화재과장
신철민		박달경	06/15 代장청락
협조

보신각터 보조사물함 제작계획

2015. 06

역사문화재과

(문화재활용팀)

『서울시 기념물10호』

보신각터 보조사물함 제작계획

보신각터의 부족한 수납공간을 확보하기 위해 보조사물함을 제작하여 효율적인 문화재 관리 및 시설물에 대한 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		보신각터 현황

□ 일반현황 : 보신각터 총면적 2,881.7㎡(873평)

- 보신각(476.0㎡) : 목재(계단 및 2층바닥) 및 철근콘크리트조

- 관리사무소(72㎡) : 철근콘크리트 벽돌조(지상2층, 2012년 12월 건축/ 시민대기실 포함)

- 보신각 휀스 : 철재 및 목재 소재 휀스(길이: 210m/높이: 85cm)

□ 수납공간현황

시 설 명 (위 치)	품 명	규 격 (단위:cm)	용 도
수납공간	창고 1 (관리동1층 외부)	250 X 70 X 160 (가로 X 세로 X 높이)	행사용품 수납용
	다용도실 1 (관리동1층 내부)	300 X 90 X 250 (가로 X 세로 X 높이)	관리용품 보관 및 세탁실
	외부수납함1 (관리동 외부 측면)	200 X 70 X 140 (가로 X 세로 X 높이)	청소도구 및 기타용품

□ 문제점

- 보신각 관리동은 2012년 12월에 신축하였으나 문화재적 특성상 건축면적을

최소화하였음(건축면적 36㎡, 연면적 72㎡, 지상2층, 층고 5.5m)

- 그에 따라 잔디깎기 등 관리용 물품의 수납공간이 상대적으로 부족함.

Ⅱ		추 진 개 요

□ 위    치 : 서울시 종로구 종로 54 (관철동)

□ 제작규모

- 크    기 : 140 × 95 × 97(가로×세로×높이)

- 재    질 : 방부목(12×2)

- 소요장비 : 전동드릴, 톱, 기타 결착볼트 등

□ 제작방식 : 자체 제작 시행

□ 제작기간 : 2015. 6 . 15 ～ 2014. 6 . 16

□ 예산계획 : 보신각타종행사 사무관리비 교부 후 집행

※방부목은 기존 토사유출방지턱 설치 후 남은 잔여자재로 활용함.

Ⅲ		소 요 예 산

□ 보신각터 직원 자체공사시 소요예산               (단위: 천원)

공 종	사업비(천원)	산출내역	비 고
계	100
사무관리비	100	- 보조사물함 제작에 따른 소요 물품 구입비 100,000원 × 1식 = 100

Ⅳ		개 선 효 과

□ 부족했던 수납공간을 확보하여 효율적인 물품관리가 가능해짐.

□ 외부에 노출되었던 잔디깎기 등 관리용품을 보조사물함에 보관하여 외부 창고 주변이 깨끗하게 정리됨.

현 황 사 진

수납공간 부족에 따른 외부 창고 위 물품적체

기존의 청소도구함 옆 자투리 공간을 활용하여 제작 예정임