문서번호	교통운영과-4347
결재일자	2014.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
천주영	김종호	03/06 강진동

2014년 도로 및 교통안전부속물 유지관리계획

2014. 3

도시교통본부

(교통운영과)

2014년 도로 및 교통안전부속물 유지관리계획

2014년 무단횡단 금지시설, 시선유도봉, 도로반사경, 시선유도표지 등 도로 및 교통안전부속물의 유지관리계획을 보고드림

Ⅰ	사업개요

사업목적

❍ 도로 및 교통안전부속물의 신설 및 유지관리를 통하여 도로 교통의 안전한 주행과 원활한 교통 소통을 도모하고자 함

사업추진근거

❍ 도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙(국토교통부령 제1호) 38조(도로안전시설 등)

❍ 도로안전시설 설치 및 관리지침(국토교통부 예규 제69호)

❍ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례(서울특별시조례 제5649호)

Ⅱ	시설현황

교통안전시설물 설치 현황('13.12.31현재)

(단위 : 개)

구 분		시선유도 표 지	갈매기 표 지	시 선 유도봉	도 로 반사경	경보형 경보등	무단횡단 금지시설(m)
2013.12	계	10,949	5,061	29,480	9,438	41	43,182
	시도	10,805	4,552	15,310	343	27	40,113
	구도	144	509	14,170	9,095	14	3,069

❍ 무단횡단금지시설 세부설치 현황(2013.12.31. 현재)

도로구분		무단횡단금지시설 설치구간(㎞)	비고
총 계		43.182	작년대비 1.27(㎞) 감소
시도	소계	40.113
	버스중앙차로	23.688	총연장대비(100.4㎞) 설치율 23.6%
	간선도로	16.425	총연장대비(8,102㎞) 설치율 0.20%
구도		3.069

Ⅲ	사업추진실적

연도별 사업추진 실적

구분	투입예산 (백만원)	시선유도 표지(개소)	갈매기 표지(개소)	시 선 유도봉(개소)	무단횡단 금지시설(경간)
2011년	600	3,110	98	1,074	944
2012년	1,500	9,426	548	5,962	1,492
2013년	600	109	135	1,883	2,128

※ 무단횡단 금지시설은 신설, 보수, 철거 실적이 포함된 물량

2013년 사업소별 무단횡단 방지시설 정비실적

(단위 : m, 천원)

사업소명	계		신설		보수		철거		비고
	연장(m)	금액	연장(m)	금액	연장(m)	금액	연장(m)	금액
총 계	5,319	270,196	740	77,696	3,131	190,394	1,448	2,106
동부	33	432	10	133	23	299	0	0	철거물량 없음
서부	637	41,064	200	16,900	355	24,164	82	0	직영반 철거시행
남부	1,377	47,995	222	18,795	730	29,200	425	0	직영 및 타사업으로 철거 시행
북부	1,963	66,950	0	0	1,288	66,950	675	0	직영반 철거시행
성동	854	83,556	308	41,868	303	39,976	243	1,712
강서	432	29,805	0	0	432	29,805	23	394

Ⅳ	2014년 추진계획

사업내용

❍ 위    치 : 서울시 관내

❍ 사업기간 : 2014. 1. 1 ~ 2014. 12. 31

❍ 사업내용 : 시선유도표지, 갈매기표지, 시선유도봉, 도로반사경, 무단횡단 금지시설 등 신설 및 유지관리

❍ 총사업비 : 569백만원(시설비 : 567백만원, 시설부대비 : 20백만원)

- 예산과목 : 교통운영과, 교통안전시설물관리, 도로부속 교통안전시설물 설치, 시설비 및 시설부대비

사업추진 절차

❍ 집행절차

- 예산재배정(서울시→사업소) → 공사계약(사업소) → 공사시행 → 사업완료

❍ 계약체결 : 도로사업소 연간단가공사(공개경쟁입찰)

정비계획

❍ 무단횡단금지시설(보행자용 방호울타리)

- 『도로의 안전시설 설치 및 관리지침』의 설치요건 4가지를 모두 충족할 경우, "도로부속시설물"에 해당

국토교통부 “도로안전시설 설치 및 관리지침(무단횡단금지시설편, 2012.11)”

1. 도로주변 여건으로 인해 보행자 무단횡단사고 발생 가능성이 높다고 판단되는 구간

2. 횡단보도 및 보행자 신호체계 개선이 불가능한 구간

3. 보도 측에 방호울타리를 설치할 수 없는 구간

4. 최소한 무단횡단시설 폭과 양방향 측대 폭(0.5m) 이상 확보 가능한 구간

- 유지관리 : 기존설치된 구간 중, 차량 충격으로 파손된 구간

․ 중앙파손구간을 우선 정비

․ 좌우(전후)는 점진적로 철거하고, 보도에 설치하는 것으로 검토

- 신규설치 : 설치요건 4가지를 모두 충족 할 경우 설치가능

․ “도로안전시설 설치 및 관리지침(무단횡단금지시설, 2012.11)”에 따라 설치

․ 설치 타당성 검토는 시설물유지관리부서와 경찰 합동 조사를 통하여 결정

․ 규제심의 대상은 시설물 유지관리부서에서 요청하고, 경찰에서 심의 조치

❍ 시선유도봉

- 교통안전부속물 정비 계획에 따라 시선유도봉 신규 설치 지양

․ 민원 또는 안전사고 재발방지를 위하여 신규설치가 필요한 경우, 『도로안전시설 설치 및 관리지침』에 따라 설치

․ 시선유도봉이 굽어져 있거나, 파손된 경우 즉시 교체

․ 시선유도봉의 반사지가 오염 및 훼손된 경우에는 세척 및 교체

❍ 그 외 교통안전부속물(시선유도표지, 갈매기표지, 도로반사경 등)

-  “도로안전시설 설치 및 관리지침(시선유도시설, 2014.02)”에 따라 설치 및 유지관리

Ⅴ	행정사항

❍ 해빙기 및 봄맞이 환경정비 대비 일제 정비

-  정비대상 : 무단횡단금지시설, 시선유도봉, 시선유도표지 등 교통안전부속물

-  정비기간 : 2014. 3. 17 ~ 3. 21

-  정비주체 : 6개 도로사업소 (교통안전부속물 담당부서)

-  정비결과 : 정비 후 조치결과 2014. 3. 26일까지 제출

❍ 반기별 교통안전부속물 현황조사

-  시선유도표지, 시선유도봉, 도로반사경, 갈매기 표지, 경보형 경고등 등 신규설치 현황 조사

-  무단횡단방지시설 도로별(간선도로, 중앙버스전용차로) 신설․보수․철거를 포함한 정비물량 조사

따로붙임 : 1.  ‘13년 교통안전부속물 설치 현황 1부,

2. 관련지침(국토교통부) 1부. 끝.