문서번호	한양도성도감-5666
결재일자	2015.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	도성관리팀장	한양도성도감과장	문화체육관광본부장
김원선	박승길	심말숙	06/18 이창학
협 조

-남산 회현자락 한양도성 발굴조사지-

우기대비 안전대책 조치결과 보고

2015. 6

문화체육관광본부

[한양도성도감]

-남산 회현자락 한양도성 발굴조사지-

우기대비 안전대책 조치결과 보고

남산 회현자락 3단계 구간 유구 발굴지의 우기대비 안전대책 전문가자문회의를 개최 후 자문 의견에 따른 조치결과 보고임.

	< 관련부서 합동점검>
○ 일 시 : 2015. 6. 9.(화) 14:00 ～ 16:0 ○ 장 소 : 남산회현자락 한양도성 정비사업 현장 ○ 관련부서 : 역사박물관, 공원조성과, 중부공원녹지사업소, 한양도성 정비공사 감리단, 현장소장 등 ○ 점검사항 : 조치의견에 따른 현장(1구간:중앙광장, 2구간:임야부) 전반사항에 대한 점검

Ⅰ		조 치 내 역

분 야	자 문 의 견	현 장 조 치 내 용
사면관리 (이철호)	- 집수구역(중앙유구부)에서 양수되는 방류관거의 용량을 확인하여야함.	- 분수대로 방류하며 방류관거는 D=250m/m로 양수기 3대(3인치1대, 2인치2대) 가동시 180m/m의 관경이 필요하므로 70m/m 여유 있음.
	- 외부유입수를 최대한 방지토록하며 외부로 유출 하는 수량은 외부환경 검토 요함.	- 외부 유출수는 자연경사에 따라 발굴지 외로 최대한 유출하며 유실여부 수시점검.
	- 임야부분 유구부는 하단 자연사면이 급한상황을 고려하여 주변시설물 피해대책 검토 요함.	- 토사유실시 계곡으로 유입되어 퇴적에 의한 배수처리불량 등 위험요인이 존재함. (우기시 노출사면 방수포 피복, 유구부 하단 사면안정화 조치) - 배수처리 불량시 소월로에 방류되어 인접지역의 주민피해는 없음.
	- 추정강우량을 사전에 검증할 수 있는 검토 요함 (사전에 강우량을 통계로 추정 강우량 검증 필요함)	- 서울시 최대 강우량 110.5mm/hr으로 수리계산. - 수리계산에 의한 120.0mm/hr의 강우시에도 이상 없음. (수리 계산에 의한 양수용량 산정 참조)
건설기술 심의위원 (오점곤)	- 산지부 연결 비탈면 방수포와 모래마대가 설치된지 오래되어 부식되었으므로 재시설.	- 부식 또는 훼손된 방수포와 모래마대 교체
	- 등산로에서 내려오는 유수는 2개소정도 분산시켜 주되 상시로 분산되도록 설치하고 등산객의 안전에 대한 조치.(모래마대+목재커버+ 안전표시장치 등)	- 유량분산용 모래주머니를 2~3개소에 적치하며 강우시 설치 예정. ※ 평상시 설치하여 계속 존치하면 사고위험 있음.
	- 발굴지주변 수목의 뿌리가 절단된 수목은 절단제거 검토	- 수목제거 완료(2주).
	- 수로와 연결된 부분의 유목 제거.	- 강우시 집수구역 및 수로 예상지 재정비 완료.
	- 수방자재는 햇빛을 받지 않도록 부직포로 덮기.	- 부직포 등 햇빛 차단함.
	- 배수지점의 최종 유출지점 까지 배수로 확인.	- 성곽1.2구간 및 중앙부 확인 완료.
건설기술 심의위원 (송 훈)	- 성곽1구간과 2구간 사이로 유도배수처리 될 수 있도록 임시배수로 설치 요망.	- 성곽1구간과 2구간 사이의 유출수는 기존배수로에 유도 배수처리하며, - 성곽1구간의 양수기 이상에 따른 강우 저류 후 월류수를 유도배수하면 발굴지내가 연약화되어 사면붕괴 위험이 있기 때문에 월류수 유도배수는 현장실정과 맞지않으나 예비배수로를 설치하였음. - 또한 양수기 고장시를 대비하여 예비양수기 3대를 현장에 항시 보유하고 있으므로 이상없음.
	- 상부구간 지표수 유입 가능 구간 모래주머니 추가설치, 배수로 보완하여 외부유입수 차단기능 제고 요망.	- 모래주머니 추가설치 및 배수로 정비 완료.
	- 현장부근 적치된 잡목 등 제거하여 폭우시 배수에 방해가 되지 않도록 조치요망.	- 강우시 집수구역 및 수로 예상지 재정비 완료.
	- 일부구간 지표수유입 방지를 위하여 발굴지주변 방수포 포설 추가설치 요망.	- 발굴지주변으로 지표수 유입방지를 위한 배수로 재정비 조치.
	- 태풍시 Fence 안전성 확보를 위하여 Fence 고정장치 Check 확인 및 필요시 추가 보강조치 요망.	- 휀스 점검 및 보강조치 완료.
한양도성 자문위원 (심광주) 한양도성 자문위원 (심광주)	- 발굴구간 종점부의 석축단면 노출구간에 대한 모래마대 보강 필요.	- 모래마대 보강 및 방수포 덮개 보강.
	- 토층확인을 위한 트렌치 설치 구간은 내부를 모래마대로 충진하고 노후화된 방수포 교체 및 보강필요.	- 트렌치 설치구간에 모래마대 충진시 하중 증가에 따른 위험성 요인으로 작용함. - 트렌치 설치구간은 합판 등으로 물고임 없도록 조치하고 노후화된 방수포 추가설치 완료.
	- 발굴지로 유입되는 우수의 차단시설 필요. 특히 발굴유구의 상부에서 유입되는 물길차단이 필요함.	- 유량분산용 모래주머니를 3~4개소에 적치하며 강우시 설치 예정. ※ 평상시 설치하여 계속 존치하면 사고위험 있음.
	- 유구주변에 적치되어 있는 절단목 등 주변환경 정비 요망.	- 강우시 집수구역 및 수로 예상지 재정비 완료.
	- 발굴현장 주변 가드라인 보강 필요.	- 안전휀스 설치 및 출입제한 통제 조치.
자문위원 (정상모)	- 성곽2구간(상부) 직각으로 꺽어지는 구간에 트렌치를 파 놓았으나 토사유입으로 높이가 낮아질 수 있으므로 더 깊이 파는 방안 검토.	- 모래마대 설치하여 보강 조치. - 하부계단에 침사지 설치.
	- 현장순찰시 점검자의 안전을 위해 2인1조로 점검하는 방안 검토.	- 현장순찰시 2인 1조 운영하여 점검계획임.

Ⅱ		행 정 사 항

□ 우기대비 안전대책 종료시까지 관련부서 및 정비공사업체와 긴밀한 공조체제 유지.

붙임문서 1. 정비현황 사진대지 1부

2. 수리계산에 의한 양수용량 산정 1부 끝.