문서번호	교량안전과-11167
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이기승		최진우	06/19 이용심
협조

‘15년 상반기 정기점검 병행

가양대교 상반기 집중점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

도시안전본부

(교량안전과)

‘15년 상반기 정기점검 병행

가양대교 상반기 집중점검 결과보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 시설물 집중점검 계획에 의거 가양대교 상반기 집중점검 실시하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		가양대교 현황

□ 시설물 개요

구 분	내 용	구 분	내 용
시설물명	가 양 대 교	준공년도	2002년 5월 31일
설계하중	DB-24(1등교)	노 선 명	화곡로(가양동～상암동)
교량받침	포트받침(본교,북단접속교,I/C구간) 탄성받침(남단접속교구간)	신축이음장치	Rail Joint Finger Joint
시 공 자	현대건설(주)외 2개사	설 계 자	(주)삼우기술단,(주)동일기술단 Mott MacDonald
감 리 자	(주)동일기술단,Mott MacDonald	시 행 청	서울특별시건설안전본부
구조	남단접속교	PreFlex Beam : 140m
	본 교	강바닥판 : 1,463m
	화곡IC/상암IC	강합성교 : 3,712.4m
	북단접속교	강바닥판 : 97m

□ 위치도

Ⅱ		상반기 집중점검 개요

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 5.12(수) 13:00 ~ 15:00

○ 점검대상 : 가양대교 전 구간

○ 점검 참석자 : 총 23명

□ 점검사진

□ 점검결과 : 별첨

○ 가양대교 교면 포장부는 배수구 막힌 구간이 다수 지적되어 하부 관세정이 필요할 것으로 판단되며,

차량방호책 부식관련 지적사항은 2015년 가양대교 보수공사시 본교는 보수하고, 램프구간은 구조검토후 2016년 예산 반영후 추진할 예정이며

○ 교량 하부구간은 점검통로 미설치외 박스내부 도장상태는 양호한 것으로 조사되었음

□ 조치계획

○ 보수가 필요한 사항은 2015년 한강교량 일상유지보수공사(2공구) 작업지시 및 2016년 예산반영후 정비 조치

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

붙임 : 정기점검결과 및 조치계획 1부.   끝.