보고서(저수조 청소 및 수질검사 제외)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
이연한	한상근	06/19 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-17719

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 옥상에 설치된 저수조 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 06. 19.

보 고 자 : 지방시설주사보 이연한

□ 현  황

건물명칭	장위중학교
건물현황	관리자	***	소재지	****************
			전화번호	********	건축년도
	건물용도	학교		건물층수
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	옥상 지하	2개소 지하	20ton*2 50ton*1	SMC,FRP 콘크리트
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	현재 지하 물탱크는 소방용수 전용으로 사용하고 있으며, 옥상 물탱크는 붙임 사진과 같이 유출,유입관로 모두 절관하여 물탱크를 경유하지 않고 바로 직수로 연결하여 사용중임
	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	옥상 물탱크 유입.유출라인 절관
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 옥상물탱크 유입,유출관를 절관하여 직수로 사용되어 물탱크 청소 제외 및 수질검사 제외 대상임을 통보코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.