문서번호	고도정수반-3708
결재일자	2015.6.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		고도정수반장	시설안전부장
라승보		김인규	06/19 강신재
협 조
	기전설비과장			서대훈

『2015년 특정관리대상시설』

대형공사장 안전점검 결과 보고

(구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사)

2015. 6.

상수도사업본부

(고도정수반)

『2015년 특정관리대상시설』

대형공사장 안전점검 결과 보고

(대형공사장)특정관리 대상 시설인『구의정수센터 재건설 및 고도정수처리 시설공사』에 대하여 안전점검을 실시하고, 결과를 보고드림.

추진근거 : ① 재난 및 안전관리기본법 제27조(특정 관리대상시설등의 지정‧관리 등)

② 특정관리대상시설등 지정·관리 지침(국민안전처 ‘15.3.11.)

③ 특정관리대상시설등 정비계획 알림(‘15.5.21., 건설안전과-7457)

④ 특정관리대상시설 등 정비계획 수립(’15. 5.27., 시설과-3646호)

공사개요

❍ 공 사 명 : 구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사

❍ 개    요 : 재건설 25만톤/일, 고도 45만톤/일(총 시설용량 50만톤/일)

❍ 공사기간 : ’09.11.23. ~’15. 4.20.

❍ 공 정 율 : 100%(’15. 4.20. 준공완료)

시설물 현황

❍ 정수처리 시설물

구 분	시 설 개 요	비 고
착수정	B7m × L8.0m × H4.9m × 2지
응집지	B14.4m × L14.4m × H4.5m × 6지
침전지	B15m × L80.0m × H5.2m × 6지
여과지	B7.55m × L16.5m × 10지
오존접촉지	B25m × L18m × H6.0m × 2지
활성탄 흡착지	B11.0m × L12.0m × 16지
정수지	B32m × L63.0m × H5.5m × 4지
배출수지	B11m × L22.0m × H4.3m × 2지

❍ 건축 시설물 : 13,643.04㎡

- 관리본관 : 4,483.68㎡(구조: 철근콘크리트, 지상4층/지하1층)

- 활성탄 및 오존접촉지외 7개동 : 9,159.36㎡(지상1층 ~ 지상2층)

점검개요

❍ 점검기간 : 2015. 6.18.

❍ 점검방법 : 육안검사

❍ 점 검 자

- 공사관리관

분야별	토 목	건 축	전 기	기계,가스,소방	공사장	비고
점검자	시설 6 송병욱	시설 6 심찬석	전기 6 윤덕묵	기계 6 박태원	시설 7 라승보

- CM단 : 책임사업관리자 문진환 등 4명

- 시공사 : 현장대리인 신상철 등 7명

❍ 외부 전문가 : 자체 점검으로 해당 없음.

주요점검 내용

❍ 분야별 주요 안전점검 사항에 의거 점검

- 토목, 건축, 전기, 기계, 가스, 소방, 공사장 분야 등

❍ 특정관리 대상 시설 변동사항 파악

- 기존 및 특정관리대상시설에 대한 안전등급 평가(A~E)

점검결과

❍ 안전등급 조정 : B등급 ⇒ A등급

- 시설물이 정상적으로 완공된 ‘문제점이 없는 최상의상태’임.

❍ 특정관리 대상 해제

근거 : 특정관리대상시설등 지정·관리 지침(국민안전처 ‘15.3.11.) 제4절 1-다 항

『사업기간 만료, 폐업 등 해제사유 발생 시 확인절차를 거쳐 특정관리대상시설등에서 해제한다.』

- 당 공사는 ’15. 4.20. 준공된 현장임.

향후계획

❍ 대형공사장「특정관리 대상시설」에서 제외하고,「시설물의 안전관리에 관한 특별법」으로 관리코자 함.

붙임 : 1. 분야별 안전점검 평가표 1부.

2. 특정관리 대상시설 등 안전점검서 및 점검결과서 1부.

3. 안전점검 사진 1부. 끝.