문서번호	정수시설과-2096
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김동우	안길찬	06/22 박기석
협 조
	행정관리과장		김형규
	원수관리과장		손주옥

2015년도 상반기 강북아리수정수센터

석면건축물 위해성 평가 계획

2015.  6.

강북아리수정수센터

정수시설과

2015년도 상반기 강북아리수정수센터

석면건축물 위해성 평가 계획

우리 정수센터의 석면건축물에 대하여 『석면안전관리법』에 따라 보건 및 환경상의 안전을 확보하기 위하여 2015년도 상반기 석면건축물 위해성 평가를 실시코자 함.

☐ 근거

◦ 법령

▸ 석면안전관리법 시행령 제33조 제1항 제2호

: 석면건축물의 소유자는 석면건축물에 대하여 6개월마다 석면건축물의 손상 상태 및 석면의 비산 가능성 등을 조사하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 필요한 조치를 할 것.

▸ 석면안전관리법 시행규칙 제28조 제2항

: 석면건축물의 소유자는 영 제33조제1항제2호에 따른 조사 및 조치 내용을 별지 제11호서식의 석면건축물 관리대장에 기록하고 관리하여야 한다.

☐ 현황

◦ 석면 건축물 조사

구 분	계	2010	2012
개소	56	1	55
조사자		한국환경보건안전과학연구소(주)	한국화학융합시험연구원
조사시설		정수장 관리본관	취, 생산시설

◦ 조사결과

계	석면 건축물	비석면 건축물
		소계	석면 검출	석면 미검출
56	9	47	2	45

※ 정수장의 염소투입동과 수위실은 석면이 검출되었으나, 석면면적이 적어(50㎡이하) 석면건축물은 아님

◦ 석면 건축물 현황

구 분	시 설 물	조사단계	연면적(㎡)	석면면적(㎡)	위해성 평가점수	비 고
정수장 (7개소)	주1 약품주입실	4단계	504	183.20	3(낮음)	석면건축물
	주2 약품주입실	4단계	504	183.20	3(낮음)	석면건축물
	주7 탈수기동	4단계	2,010	259.80	3~6(낮음)	석면건축물
	주6 펌프동	4단계	3,927	1,192.91	4~5(낮음)	석면건축물
	주3 여과지실	4단계	7,727	595.55	5(낮음)	석면건축물
	주4 여과지실	4단계	7,727	595.55	5(낮음)	석면건축물
	관리본관	1단계	3,604.6	573.81	미실시	석면건축물
취수장 (2개소)	주1 강북취수동	4단계	4,769.48	640.40	5(낮음)	석면건축물
	주2 뚝도계통 염소투입동	4단계	825	60.00	5(낮음)	석면건축물

◦ 석면 건축물 석면철거

▸ 철거기간 : 2014. 10. 20 ~ 11. 10

▸ 철거건물 : 9개동(석면건축물 6개동)

약품투입동(2), 여과지(2), 펌프동, 탈수기동, 염소저장소, 수위실, 관리본관

▸ 관련업체 : 철거 - ㈜만영건설, 감리 - ㈜성도엔지니어링, 폐기물 – 남양근린(주)

▸ 철거자재 : 천정텍스

◦ 석면 위해성

▸ 석면폐증, 악성중피종, 폐암

▸ 세계보건기구 산하 국제암연구소에서 1급 발암물질로 지정

▸ 우리나라는 노동부 고시로 발암물질로 지정

◦ 안전관리인

▸ 본관     : 백승원(1개소)

▸ 생산시설 : 김동우(6개소) - 철거완료(약품투입동2, 여과지동2, 송수동, 탈수기동)

▸ 취수시설 : 한충규(2개소)

◦ 석면함유 건축자재 : 텍스 등 25종

▸ 우리정수센터 : 3종(게스켓, 텍스, 밤라이트)

☐ 2015 상반기 위해성 평가

◦ 평가 기간 : 2015. 6. 24 ~ 6. 26

◦ 평가 대상 : 3개소 석면건축물

▸ 안전관리인이 위해성 평가

▸ 정수장 : 1개소

- 관리본관

▸ 취수장 : 2개소

- 강북취수동, 뚝도계통 염소투입동

◦ 평가 기준

▸ 물리적 평가

구 분	비산성	손상상태	석면함유량
단 계	4	4	3
점 수	0 ~ 3	0 ~ 3	1 ~ 3

▸ 잠재적 손상

구 분	진동영향	기류영향	누수영향
단 계	3	3	3
점 수	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2

▸ 유지보수

구 분	유지보수 형태	유지보수 빈도
단 계	4	4
점 수	0 ~ 3	0 ~ 3

▸ 인체 노출 가능성

구 분	상주인원	사용빈도	사용시간
단 계	3	3	3
점 수	0 ~ 2	0 ~ 2	0 ~ 2

◦ 등급 : 위행성 평가 점수를 합하여 등급을 결정

구 분	높음	중간	낮음
점 수	20점이상	12 ~ 19점	11점이하

◦ 등급별 조치방법

▸ 높음 : 20점 이상

- 해당 건축자재를 제거. 다만, 제거하지 않고도 인체영향을 완벽히 차단할 수 있다면 해당구역 폐쇄 또는 해당 건축자재 밀봉

- 보온재의 경우 보온재를 완벽하게 보수할 수 있다면 보수

- 제거가 아닌 폐쇄, 밀봉 또는 보수를 한 경우에는 해당 건축자재를 지속적으로 유지관리

- 석면함유 건축자재의 해체․제거시 석면의 비산방지 및 격리조치

▸ 중간 : 12 ~19점

- 손상에 대한 보수

- 손상 위험에 대한 원인제거

- 필요시 해당 지역에 대한 출입을 금지하거나 폐쇄

- 석면함유 건축자재의 해체․제거시 석면의 비산방지 조치수립

- 보수하여도 잠재적인 석면노출 위험이 우려될 경우 제거조치

▸ 낮음 : 11점 이하

- 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수

- 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

- 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

- 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

- 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수공사시 석면함유 설비 또는 자재가 훼손되어 석면이 비상되지 않도록 작업수행

☐ 향후 계획

◦ 석면안전관리법 시행규칙에 의거 위해성 자체 평가

◦ 평가등급 기준에 의거 석면건축물 관리

따로붙임 : 석면건축물 관리대장(별지 제11호 서식)  1부.    끝.