함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 관말 잔류염소 경보음 및 측정값 분석 통보

1. 급수운영과-3247(2015. 5. 19.)호와 관련입니다.

2. 하절기 기온상승에 의한 염소 소모량 증가에 대비하여, 수질자동감시시스템 관말 감시지점의 잔류염소 경보음 발생현황 및 측정값 분석 결과를 붙임과 같이 송부합니다. 관할 사업소에서는 측정기 이상유무를 확인 하시어 실제 염소농도가 낮을 경우 원인 파악 및 미생물검사 등 관련 조치 후 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 기 간 : '15. 6. 15. ~ 6. 21.(7일간)

나. 경보음 발생 : 1개소 2건 발생

1) 발생지점 : 홍제4동

2) 염소농도 현황 : 평균 0.11mg/L, 최소값 0.04mg/L

다. 결과보고 : 2015. 7. 3.(금）까지

붙임  1. 수질자동감시시스템 관말 염소농도분석(2015년 6월 3주).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,서부수도사업소장(행정지원과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	류동경		급수운영과장	최철민		급수부장	06/25 이규상
협조자	주무관	김인학
시행	급수운영과-4173	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1(서소문로 51)	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개