문서번호	시설보수과-2306
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
최태석		전결 06/29 박춘배
협조

이문고가 하부공간 주차구획 설치협의 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

성동도로사업소

(시설보수과)

이문고가 하부공간 주차구획 설치협의 검토보고

우리 사업소에서 유지.관리하는 이문고가차도 하부에 대하여 동대문구청의 거주자 주차구획 설치 협의사항에 대한 검토 보고임

Ⅰ

시설물 개요

시설물명	종별	상태등급	위 치	준공일	폭	연장	비고
이문고가차도	2종	C (재평가중)	동대문구 이문동	1979.05.31	15.4m	530.0m

Ⅱ

현    황

이문고가차도의 하부는 전철(1호선) 통과 및 주차공간 등으로 활용하고 있는 상태로, 동대문구청에서 주차난을 해소하기 위하여 거주자 우선주차구획 설치를 추가 요청(P3~P4사이 4면)한 사항임

Ⅲ

조치 계획

해당 구간은 구조물 하부공간 높이가 3.0~3.5m이며, 교각간 9m의 여유공간이 있어 동대문구청에서 요구한 4면을 추가할 경우, 서울특별시 고가하부 점용허가 기준 제4조에 의거 「승용차만을 주차할 경우 허가 가능」한 사항임을 회신하고자 함

※ 제4조(주요 구조와의 이격 등)  점용시설은 도로시설물의 안전점검, 유지관리, 화재 등으로 부터의 보호를 위하여 도로시설물 주요 구조로부터 이격하여야 한다.

1. 교대 및 교각으로부터의 1.5m 이상으로 한다(단, 고정물 적치시 2.0m 이상).

2. 고가 거더하면으로부터 아래로의 이격거리는 최소 2.0m 이상으로 한다.

3. 주차장은 도로시설물 형하고(고가하부 노면에서 거더하부 사이의 높이)가 4.5m 이하인 구간은 사용하게 하여서는 아니한다. 단, 승용차만을 주차하는 곳은 2.5m로 완화 할 수 있다.

붙임  고가하부 관리계획 및 점용허가기준 1부. 끝.