문서번호	시설보수과-4970
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	06/30 조병준
협조

정기점검보고서

(공항입구지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

시설보수과

정기점검 보고서

○ 시설물명 : 공항입구지하차도(강서구 공항동 74 ~ 방화동 621)

시설물개요	폭 : 15.6m(편도 2차로) 연장 : 315.0m(옹벽포함)	법정구분 2종		상태등급 B등급	준공년도 1979.08.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
			시설7급			김규춘

○ 점검일시 : 2015. 06. 24

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
		특 이 사 항 없 음

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
박스초입 (신월방향)	주변 육교와 지하차도 간 제한높이 안내판 높이 상이로 차량 운행자 불편초래			육교 제한높이 표지판 높이조정(강서구청) 후 정리		1
박스초입 (신월방향)	지하차도 박스 초입부 방향안내 표지판 기울어짐	1개소		일상유지보수로 정비 예정		2
박스초입 (신월방향)	슬라브 하부 과적차량으로 인한 파손	A=2㎡		일상유지보수로 정비 예정		3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

(육교 높이제한 4.5m)		(지하차도 높이제한 4.1m)
사진1	높이제한표지판이 지하차도와 주변 육교의 높이 제한이 상이해 차량 운전자의 혼돈 초래		사진2	지하차도 박스 초입부에 방향안내 표지판 기울어짐
사진3	지하차도 박스 슬래브 하부가 높이 제한 미준수 차량으로 파손됨(신월방향)