보라매공원 수경시설 점검 및 관리일지(6/29)

주무관	주무관	시설과장		결재
김영립	백운도	07/02 代임록화
협 조

2015년 6월 29일(월) 날씨 :맑음

관리인원	계		공무직		기간제
	2		1		1
관리 및 작업내용	○ 음악분수 순환펌프관 내 이물질 제거 및 녹조 제거제 투입 ○ 정문, 벽천폭포 부유물 제거 ○ 음악분수 기계실 주변 잡초제거 ○ 생태계류 자갈정리 및 안내판 정비 ○ 시스템 점검 안전점검 등
음악분수 가동시간	바닥분수 가동시간			서문폭포 가동시간			벽 천 가동시간				생태연못계류 가동시간		와우산, 북동산계류 가동시간
우천으로 가동중단	12:00~12:30 13:00~13:30 14:00~14:30			08:00~09:00 12:00~13:00 18:00~19:00			11:00~12:00 13:00~14:00 18:00~19:00				12:00~19:30		미가동
구 분		점 검 사 항							점 검 결 과			비 고
시설점검 이상유무		분전반 계기류 지시 및 표시등 상태							○
		모터-펌프 작동상태							△			벽천폭포 펌프2개 고장
		자동제어기기 작동상태							○
		배관 및 설비시설 이상유무							○
		조명상태 이상유무							△
청 소		주변청소 상태							○
설비 안전점검		설비등 안전점검							○
소독, 위생		소독 위생상태							○
저수조 청소		저수조 청소상태							○
수질검사[수시]		잔류염소 (PPM)							탁 도 (NTU)						2.8
수질검사[정기]		수소이온농도				6.8
		과망강산칼륨(㎎/m)							대장균군(10㎖*5tube)
특이사항		바닥분수 휴대용측정기로 탁도 자체 측정실시

※ 점검결과( 양호:○  보통:△  불량:×)