소방활동 자료조사서

★담당자	3팀장	센터장	결재
신병학	이정일	03/07 정병철

1. 일반현황

대상명	더 팬 빌딩	위 치	마.월드컵북로58길10 (상암동 1592)		전 화	주간 : 380-2290 야간 : ####2304-8350
관계인	박동하	안 전 관리자	김훈동	상 주 인 원	주간:8명 야간:3명	수 용 인 원	약500여명
주용도	복합시설 (업무․근생)	취 약 장 소		○ 지하 2 ~ 4층 주차장 / 지하5층 발전실
건 물 구 조	양식 RC조 스라브가 13/ 5층, 1동 연면적: 19,812.53㎡
특 이 사 항	※ 건축물 사용승인 : 2012.4.27. / 김훈동 안전관리자 선임: 2013.3.7

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	○ 연결송수구설비 등 소방시설 - 송수구 위치, 사용가능 여부	- 연결송수관설비 사용가능함 * 위치:건물 전면 SP,제연설비 등 관리 지도함
연소확대요인	○ 연소 우려상황	연소확대 우려요인 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물, 독극물, 폭발물 등 유해물질 - 경유사용	비상발전기 990ℓ
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 화기종류 및 용도	- 도시가스 취급 * 2층(2개소): 일식집, 생어거스틴 한국지역난방공사

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 부서배치 원활여부 ○소방차량 접근성 원활여부 등	- 편도 1차선도로변에 위치하여 소방차량 및 특수차량 부서 가능함
긴급 통행	○교통 외 비상용도로 유무	- 해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○피난계획 파악	- 특별피난계단 2개소 활용하여 지상 및 옥상으로 신속하게 안전 대피유도
비상용승강기 및 피난계획	○건물내 피난상황 파악 ○피난기구 배치 확인 등	- 비상용승강기 1대 및 완강기 8개소 및 2층 다중 이용업소 각1개소 관리됨
소화용수시설	○공설, 사설 수리 - 위치, 종류, 관리상태	- 공설 6477호, 6485호 사용가능함
기타 조치사항	○ 조치사항 - 2층 : 일식집, 생어거스틴음식점 불특정다수인의 이용장소에 대한 안전순찰 등 지도	- 초기 119신고 및 소화기 사용법 등 교육함 - 안전관리자 김훈동외 3명

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년  3 월  7 일

조사자 소속 : 상암안전센터  계급 소방위   성명 이정일 (인)

계급 소방위   성명 장상수 (인)

계급 소방장   성명 신병학 (인)

계급 소방사   성명 조정훈 (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2