서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사장 가림벽 관리 방안 알림(공사용 임시시설물 디자인 가이드라인 Vol.4 공개)

1. 도시공간개선단-436(2015.1.16)호 및 -2281(2015. 3. 9)호와 관련입니다.

2. 위 호로 “공사장 가림벽 일제조사계획 시달”과 “공사장 가림벽 관리 철저”의 요청을 하였습니다.

3. 우리시는 공사현장의 위험 예방과 지저분한 현장을 가리기 위하여  설치하는 공사장 가림벽에 대하여 깨끗한 도시환경 이미지 향상과 시민과의 소통을 위한 시설로 조성하기 위하여 그간 「공사용 임시시설물 디자인 가이드라인」 Vol.1 ~ Vol.3 을 운용하여 왔습니다.

4. 금번에 「공사용 임시시설물 디자인 가이드라인」 Vol.4를 공개하면서 공사관계자들의 적극적인 이행을 유도하기 위하여는 각 자치구의 적극적인 관심과 협조가 있어야만 가능하기에 붙임의 ‘공사장 가림벽 관리 방안’을 업무에 반영하여 주시기 바랍니다.

○ ‘공사장 가림벽 관리 방안’ 주요내용

- 대 상 : 20m 이상 간선도로변 또는 연면적 10,000㎡ 이상 공사장

- 가이드라인 Vol.4 추가 주요내용 : 「시 주요정책 및 시민과의 소통채널」 콘텐츠 제작 → 공사장 가림벽에 서울시 관련 디자인 설치 비율인 30% 구간에 우선 시공 설치

- 가이드라인 검색 방법 : 서울시 홈페이지 》 분야별 정보 》 문화관광 》 문화·관광·체육·디자인 》 디자인 》 디자인 자료실 》 디자인 가이드라인 》 공사용 임시시설물 디자인 가이드라인 Vol.4

- 관리 방안 : 건축허가(사업계획승인 등) 조건 부여 및 가림벽 총괄  업무 담당자 지정

- 자료제출 : ‘공사장 관리 현황’과‘공사장 현황 및 가림벽 사진’  서식을 매월 1회(월말) 공사관계자로부터 징구하여 시(도시공간개선단) 제출(7월말)

- 기타사항 : 건축과에서 주택관련부서 현황 수합하여 제출 협조요청

붙임 : 공사장 가림벽 관리 방안 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25
주무관	최태훈		정책운영팀장	김진용		도시공간개선단장	전결 07/02 김태형
협조자
시행	도시공간개선단-7136	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-7604	/전송	2133-0844	/		/	대시민공개