문서번호	조경과-9758
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	조경행정팀장	조경과장	푸른도시국장
박진영	김광형	이원영	07/03 오해영

2015 녹시율 측정계획

푸 른 도 시 국

(조 경 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년 녹시율 측정계획

거리에서 푸름을 느낄 수 있는 가로녹화의 지표인 “녹시율” 을 다음과 같이 측정하여 시민의 녹색 체감도를 분석하고 체계적으로 관리하여 가로 경관 향상에 기여하고자 함

- 우리시 희망서울 생활지표 -

1		측정개요

□ 대 상 지 : 도로변 6,246㎞(자동차전용도로 등 특수도로 제외)

❍ 굴곡이나 기복이 없고 대규모 공공녹지가 없는 25개 자치구별 표준위치

❍ 25개 자치구 소재 측정점 499개소(차도 297개소, 보도 202개소)

□ 추진기간 : 2005. 1  ~  2020. 12 (중장기)

□ 추진방법 : 자치구 촬영사진을 토대로 분석

□ 측정 및 산출기준

❍ 자치구별 3개 지역의 도로 유형별(간선, 보조간선, 집산, 국지도로) 및 도로 종류별(차도, 보도) 녹색비율을 측정하여 평균산출

❍ 5개 생활권(도심, 동북, 서북, 서남, 동남)으로 구분하여 산출

□ 평균 녹색비율(목표치) : 30.5%

❍ 2015년도 성과계획 목표(안) : 22.61%

※ 전년도 가로 녹시율 현황에 근거하여 목표안 설정(전년 대비 0.5% 증가)

※ 녹시율은 25%이상이면 매우 푸르다고 느낌

(도시의 녹지량과 심리적효과의 상관관계 사회실험조사에 대해서’, 일본교통성 발표자료, 2005년)

□ 연도별 가로 녹색비율 측정결과

연도별		2003	2005	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
녹색 비율 (%)	계획	-	-	17.7	18.50	19.30	20.10	20.60	21.1	21.60	22.10
	실적	13.7 (시정연 용역)	15.3 (자치구 최초 측정)	17.0	18.51	19.32	20.35	20.41	21.0	21.61	22.11

2		2015년 녹시율 측정

□ 촬영사진 제출 : 자치구

❍ 촬영기간 : '15. 7. 6 ~ 7. 20

❍ 촬영방법 : 표준렌즈 50mm 사진기 사용, 자치구 담당직원

❍ 촬영요령 및 유의사항

• 차도 및 보도에서 표준렌즈 50mm 사진기로 가로 중앙에 서서 1.5m의 눈높이에 가로의 소실점을 사진중앙에 위치시킨 입면 가로경관 촬영

• 대형차량 및 도로적치물 등 일시 차폐 발생 시 배제촬영으로 비율 산출 오류 최소화

□ 녹시율 산출 : 서울시(조경과)

❍ 산출 및 분석 기간 : '15. 7. 21 ~ 11. 20

- 자치구 제출사진 자료로 전체면적 중 살아있는 식물의 잎(줄기, 가지 제외)이   점유하는 면적 비율(백분율)로 녹색비율 산출

※ 조경과 모니터링 요원 활용

《 산출 예시 : 송파구 남부순환로 방이역 주변 》

	⇒		가로 사진 면적 중 식물잎 면적 비율 48.28%

《 측정 사례 》

정확한 측정사례	부정확한 측정사례(줌촬영)	부정확한 측정사례(소실점이 오른쪽 상단으로 치우침)

3		행정사항

□ 자치구 촬영사진 및 최근 5년간 측정결과 관련 분석자료 제출 : ’15. 7. 20.한

❍ 자치구별 3개 지역의 도로 유형별(간선, 보조간선, 집산, 국지도로)          및 도로 종류별(차도, 보도) 촬영 사진 제출

❍  '10~'14년 측정 자료를 각 자치구에 통보하여 측정 값 변화 원인 등               제출 및 관리대장 재정비 독려

붙   임 :  1. 가로별 현황사진 및 내용(양식) 1부

2. 2010~2014년 녹시율 변화 원인 검토 양식 1부

3. 녹시율 관리대장(예시) 1부

4. 연도별 녹시율 측정 결과 1부.  끝.