문서번호	시설관리과-12237
결재일자	2015.7.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		강동수도사업소장
황대룡	송종범	남정열		07/03 代장성만
협 조

시설관리과 간담회 실시 결과 보고

2015. 7

강동수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 주요사업 추진 및 소통향상을 위한

시설관리과 간담회 실시 결과 보고

2015년 주요사업 추진 및 소통을 위한 시설관리과 직원과 소장님의간담회를 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ	ㅡ	목 적

□ 2015년 상반기 주요사업(현안업무)의 추진실적 점검

□ 사업추진의 문제점 파악 및 효율적 추진방안 발굴

□ 사업성과 극대화 및 경영성과 향상 방안 모색

□ 사업추진 담당자 격려 및 애로사항 등 사기진작 고취

Ⅱ	ㅡ	실시개요

□ 일시 및 장소 : 2015. 7. 2.(목) 14:40~15:30 시설관리과

□ 참석자 : 소장, 시설관리과장외 6명

□ 간담회 내용 : 송배수관정비공사 등 시설관리과 소관 주요업무

Ⅲ	ㅡ	결과 및 내용

□ 간담회 사진

주요 소통 내용						‘

□ 송.배수관정비사업 추진 계획

❍ 송ㆍ배수관 정비사업                           (단위 : 백만원)

연번	구 별	공 사 명	공사개요		사업비	추진 사유
			구경(㎜)	연장(m)
계 : 4건			300~ 1000	2,600	6,200
1	송파구	마천동5-16~거마가압장 간 송배수관 정비공사	1000	400	1,700	위례신도시 급수공급
2	강동구	명일동46-4~48-17 간 외 1개소 송배수관 정비	300~400	650	800	노후 송배수관 정비
3		상일동 산66~121-1 간 송배수관 정비공사	700	780	1,700	노후 송배수관 정비
4		명일동 309-1~44번지 간 송배수관 정비공사	800	1,070	2,000	노후 송배수관 정비

❍ 배ㆍ급수관 정비사업(세척갱생관)

(단위 : 백만원)

연번	구 별	공 사 명	공사개요		사업비	추진 사유
			구경(㎜)	연장(m)
계 : 4건			150~ 300	5,890	4,748
1	송파구	가락동138-1~134-9 외 5개소 배급수관 정비공사	150~300	1,620	1,310	관 내부 라이닝 상태 불량, 구경 협소 및 녹물 출수 구간 정비
2		잠실본동305~309-26 외 6개소 배급수관 정비	200	1,430	1,148
3	강동구	성내동 416-7~449-13 외 4개소 배급수관 정비	150~300	1,330	1,060
4		고덕동 668~646 외 4개소 배급수관 정비공사	150~300	1,510	1,230

□ 길동 중블록 유수율 관리

❍ 유량감시시스템에 의한 공급량 관리 및 구역유량계 관리

❍ 각종 공사시 발견된 불용관 및 노후 배급수관 정비

❍ 신ㆍ개축 공사장 및 재건축 지역관리

❍ 취약지역(재래시장 등) 집중 누수탐지

□ 상수도시설물 점검 및 관리

❍ 관련규정 - 시설물의 안전관리에 관한 특별법제6조, 제7조(안전점검의 실시)

- 정기점검     : 6월에 1회 이상 실시(육안점검)

- 정밀점검     : 2년에 1회 이상 실시(간단한 측정기를 통해 점검)

- 정밀안전진단 : 5년에 1회 이상 실시(전문기관 용역 점검)

❍ 특별점검 : 겨울철, 해빙기, 여름철, 추석, 설날 등(자체점검)

□ 배수지 청소 및 위생관리

❍ 청소방법

- 상반기(세정제 청소) : 세정제 도포 후 용해된 이물질 세척

- 하반기(물세척)      : 고압 세정기로 오염된 이물질 세척

❍ 청소내용

- 배수지 내 시설물 상태 점검(구조물, 도장방식, 배관, 밸브상태 등)

- 배수지 청소 및 배관 등 시설물 부식 제거

- 배수지 주변시설 환경정비

□ 아리수 음수대 설치 및 관리

❍ 설치대상 : 신규설치 및 내용년수 경과된 노후 음수대(‘06년 설치) 교체

구 분	사업비 (백만원)	합계		신규(추가)설치		노후음수대		비 고
		학교수	대수	학교수	대수	학교수	대수
목 표	482	52	412	32	209	20	203	착공 준비 중
추진실적	-	-	-	-	-	-	-

❍ 추진방법

- 음수대는 본부에서 공개경쟁입찰로 선정된 업체에서 구매 설치

- 내용연수 도래(2006년) 노후음수대 교체는 본부에서 추진

- 저수조 및 비내식성관으로 음용하는 건물은 음수대 전용관로 부설 후 설치

- 소음 및 분진발생으로 수업에 지장을 초래하여 여름방학기간 공사시행

□ 저수조 위생관리 업무 추진

❍ 저수조 청소실적 관리

❍ 저수조 위생관리 실태점검

❍ 급수설비 수질검사(저수조, 급수관) 실적관리

□ 긴급 누수복구 추진

❍ 누수대응능력 향상으로 누수복구시 시민불편 최소화

- 누수복구 대응능력 향상 : 실제 가상훈련 실시(연2회)

- 6시간 이내 누수복구율 향상(현재 97% ⇒ 99%로 상향)추진

- 수계조절을 통한 단수없이 누수복구 시행하여 단수범위 최소화 조치

❍ 상수도관 누수 조기발견 강화

□ 재개발.재건축 지역 상수도관리

❍ 본부 관리실태 점검계획에 의거 년 2회 점검 시행(3월말, 8월말)

❍ 관리대상 별 관리카드 작성관리

❍ GIS관리시스템(행정지원-재개발/재건축) 관리내용 입력 및 갱신

❍ 주민 이주로 인한 급수사용량 감소 시 공급량 조절

□ 기전설비 안전 유지관리

❍ 순찰점검자 : 기전팀 직원(교대근무자 포함)

❍ 추진사항

- 주간, 월간 점검 : 기전시설 순찰 및 안전점검

- 외부기관점검(년1회) : 한국전기안전공사 수배전설비 안전점검

- 특별점검(수시) : 동절기, 해빙기, 우기, 명절(설ㆍ추석)대비 기전시설 일제점검

❍ 유지보수 및 출입자 감시

- 전기 및 통신설비, 모터펌프, 자동제어설비, 무인경비, 전기안전관리자 대행 용역(연간단가계약) 시행으로 돌발 상황 발생 시 신속히 대처

□ 관사 운영 관리

❍ 배수지, 가압장 무인화 운영에 따른 관사 필요성 저하로 신규 입주를

제한하고 기존 입주자 퇴거 시 폐쇄 철거

❍ 배수지, 가압장 시설물 점검과 병행 수시 순찰 점검

□ 수방대책 관리

❍ 추진기간 : 2015. 5. 15 ~ 10. 15(5개월)

❍ 상황실 운영 - 3단계 근무

구 분	제1단계(주의)	제2단계(경계)	제3단계(심각)
상황기준	• 호우 주의보 발령시 - 6시간 70㎜이상 - 12시간 110㎜이상	• 호우 경보 발령시 - 6시간 110㎜ 이상 - 12시간 180㎜ 이상	• 홍수경보 발령시 - 한강대교 10.5m 예상
근무인원(명)	3	8	24
상황실장	당직사령	각조 상황실장	각조 과장

□ 동원업체 지정

구 분	급수공사	시설물 보수	누수복구	기전시설	비 고
업체수	3	2	1	5

□ 기전팀(4개조 6명) 24시간 비상근무(임기제 3명, 야간만 근무)

- 우기에 낙뢰 발생등으로 인한 기전설비 이상 시 신속 원상복구

□ 소장님 당부사항

❍ 복무관리 철저

❍ 시설물 안전관리 철저

❍ 각종 공사장 수시 점검으로 시민 안전에 최선

❍ 유수율 관리 철저