문서번호	주차계획과-9018
결재일자	2015.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주차계획과장
김지영	07/07 윤보영
협 조

2016년 공영주차장 모니터링 시스템

유지관리 용역 시행계획

2015. 7.

도시교통본부 주차계획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

2016년 공영주차장 모니터링시스템

유지관리 용역 시행계획

공영주차장의 운영정보 및 주차장 이용실태의 수집을 위해 구축·운영하고 있는 공영주차장 모니터링 시스템에 대한 2016년 유지관리를 추진하고자 함

Ⅰ		추진 근거 및 경과

□ 추진 근거

❍ 2016년 정보화사업 유지관리분야 예산타당성 심사요청

(정보기획담당관 – 9536(’15.6.16)

□ 주요 추진 사항

❍ 200９.  5 : 주차관리통합센터 구축완료

❍ 200９. 12 : 청계천 USN을 이용한 노상주차관리시스템 구축

❍ 200９.  7 : 남산 주차정보안내시스템 구축

❍ 2012.  11 : 청계천 및 남산공원 주차정보 안내시스템 기능고도화

❍ 2015.  7 : 청계천 노상주차시스템 통신방식 개선사업 진행

Ⅱ		시스템 현황

□ 하드웨어(H/W) 및 소프트웨어(S/W)

❍ 주차정보처리를  위한 하드웨어(스위치, 서버, 네트워크장비 등)

❍ 서버운영체제, 데이터베이스(DB)운영체제, 백신등

□ 정보수집센서 및 신호 변환/전송 장비

❍ 남산, 청계천 주차장 이용정보수집 센서

❍ 수집된 센서신호의 변환 및 전송장비

❍ 주차정보 제공을 위한 전광판

□ 시스템 구성도

Ⅲ		사업개요

□ 사 업 명 : 공영주차장 모니터힝 시스템 유지관리 용역

□ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2016. 12(12개월)

□ 사업대상

❍ 청계천 차량감지센서(USN센서) 및 관련시스템

❍ 남산일대 6개 주차장 주차정보 안내시스템

❍ 그린ITS주차장 15개소 계수장비

❍ 통합센터(주차관리통합센터 및 상황실관제시스템 장비프로그램)

□ 사업내용

❍ 하드웨어(H/W) 및 소프트웨어(S/W) 유지보수

❍ 정보수집센서 및 신호변환 및 전송장비 유지보수

❍ 기본적 유지보수업무 외 각종 운영 효율성 향상을 위한 기능개선

□ 소요예산 : 107,335천원

❍ 소프트웨어(상용,응용) 유지보수비 : 21,775천원

❍ 하드웨어 유지보수비 : 11,857천원

❍  현장유지보수비 : 43,770천원

❍  직접경비(재료비외) : 29,953천원

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰

Ⅳ		추진계획

□ 2015.  7 : 2016년 예산타당성 검사 심사 의뢰

□ 2015. 10 : 2016년 정보화사업 유지보수 예산편성

□ 2015. 11 : 공영주차장 모니터링시스템 유지관리용역 발주

□ 2016. 1 ~ 2016. 12 : 시스템 유지보수 및 기능개선 용역추진

Ⅴ		기대효과

□ 지속적이고 체계적인 유지관리를 통한 시스템 안정화

□ 주차정보의 실시간 수집 및 정보제공으로 이용고객 만족도 향상

□ 정기적인 점검 및 신속한 고장·장애 복구로 주차정보신뢰도 제고

붙임문서 :  1. 공영주차장 모니터링 시스템 설비 현황

2. 예산 산출내역서(견적서포함)

<붙임 문서 1>

공영주차장 모니터링 시스템 설비 현황

가. 청계천 USN 노상주차관리시스템

장비명	규격	단 위	수 량
USN 센서	무선방식, 주차면 감지용	개	138
무선중계기	중계기능, 통신거리 20m	개	35
통신중계기	32bitRISK프로세서, Ethernet지원	개	12
주차안내전광판	1000*220*150	개	4
Access Point		개	8
2.4GHz Antena		개	16
분전반	CCTV 분전반 사용	식	8
함체	실외용	식	21
서지보호기	전원 데이터 일체형	개	8

나. 남산 주차정보 안내시스템

장비명	규격	단 위	수 량
G센서	무선방식, 주차면 감지용	개	22
종합안내전광판	대형(3Color 표현,고휘도)	개	3
유도안내전광판	중형(3Color 표현,고휘도)	개	5
입구안내전광판	입구(3Color 표현,고휘도)	개	5
차량감지 센서	적외선 2조 1set	SET	21
차량계수기	32bit RISK 프로세서	개	6

다. 그린 ITS 차량계수장치

장 비 명		단 위	수 량
적외선 차량계수장비	적외선 센서	개	90
차량계수기	32bit RISK 프로세서	개	15

라. 주차관리 통합센터

장비명	규격	단 위	수 량
DB서버	2.93GHz*2CPU	EA	1
백업서버	네트워크 디스크 어래이	SET	1
웹서버	3.0GHz*2CPU	SET	1
전송서버	3.0GHz*2CPU	SET	2
RACK	Expansion Rack 1800	SET	1
보안 미들웨어	WSQL	EA	1
보안 미들웨어	SCURITY	EA	1
서버용 백신	V3	EA	4
RDBMS	Oracle v10g Std	식	1
L2 스위치	24포트 10/100Mbps지원	EA	1
UPS	3KW 모듈러,SNMP	SET	1
Monitoring Server	코어 2듀오,2G RAM, 300G	SET	1
View Server	코어 2듀오,2G RAM, 500G	SET	2
Matrix Switch	RGB Matrix switch	SET	1
통합컨트롤러 시스템	통합콘트롤 시스템	SET	1
KVM 스위치	8ch	SET	1
모니터링운영, S/W	저장, 영상캡쳐, Max 64ch	Copy	1
무정전 전원장치	3KVA,모듈러 ,병렬운전방식	SET	1
구역서버	P-4 Core 2 Dure	SET	1
네트웍장비(HUB)	Giga급 24Port	SET	1
주차관리통합센터 프로그램		식	1
공영주차장 모니터링 프로그램		식	1