보고서(오금 배수지 실측 결과 보고)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최지영	김용현	07/08 代김용현
협 조

문서번호 :	급수운영과-10878

명에 의거 시설물 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현    황

공 사 명 : 2015년 강동수도사업소 풀깍기 용역

보고요지 : 풀깍기 용역에 대해 ㈜이준엔지니어링에서 오금배수지 예초작업 공사 감독 중 “경사 및 평지면적에 대해 지시면적과 상이하다”는 현장실정보고서를 접수되어 아래와 같이 확인 후 이를 보고합니다.

보고내용

풀깍기 면적

● 풀깍기 당초 및 변경 내역

- 풀깍기 1회 16,369㎡ ⤍ 19,079㎡ / 4회 65,476㎡ ⤍ 76,316㎡

구 분	산 출 근 거	수 량(㎡)		증감
1. 오금배수지 평지	배수지 평지	10,370	당초	-737
		9,633	변경
2. 오금배수지 사면	배수지 사면	4,648	당초	+3,447
		8,095	변경
3. 거마배수지 평지	배수지 전체 풀깍기(전체 평지)	806	당초	-
		806	변경
4. 거마가압장 평지	(6m×27m),(9m×35m),(4m×17m)	545	당초	-
		545	변경
소계	평지구간(1회)	11,721	당초	-737
		10,984	변경
	사면구간(1회)	4,648	당초	+3,447
		8,095	변경

오금배수지 수량 증감 원인

● 면적 산정 방법의 차이

- 지시면적 : 항공지도에서 자동면적산출기능을 활용함

- 실측면적 : 줄자를 활용해 실제 측정함

수량 확인 실시

● 확인일 : 2015. 6. 19

● 확인자 : 풀깍기 업체 대표 임병준, 감독대행자 남면희, 시설물담당자

● 확인방법 : 줄자를 활용해 실제 측정

경사면 실측	평면 실측

조치의견

상기와 같이 현장 실측한 결과 수량 증감이 확인되어 이를 반영하여 작업지시 및 정산코자 합니다.

붙임 : 수량변경에 대한 실측도면 및 내역서 1부.  끝.