문서번호	예방과-11943
결재일자	2015.7.8.
공개여부	부분공개
방침번호

★담당자	예방팀장		예방과장
류연하	代안희		전결 07/08 김주호
협 조

건축허가 협의서 검토결과 보고서

[********** -신축]

	1. 강동구청 건축과-16557(2015. 07. 02) 『건축허가 신청에 따른 일괄 협의회 개최************************』와 관련입니다. 2. 위와 관련 민원협의서 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 07. 08.
검토자 : 소방위 성명 : 류 연 하

건    명

건축허가 협의서 검토결과 보고서 [**********- 신축]

가. 동의요구내용 (신축)

기 허 가

건    물    명

**********

소 재 지

*************

/************

구          조

철근콘크리트조 지하0층, 지상6층, 연면적521.64㎡

대지면적 261㎡, 연면적 521.64㎡, 건축면적 146.21㎡

공  사  종  별

신축

용도

공동주택(도시형주택)

건축주

*******

소방시설설계업체

기술사사무소타임테크 (일반 제송파2003-29호)

설계자 : 이한근(설비기사/기계)

㈜극동파워테크(일반 제마포2002-3호)

- 설계자 : 김도율(설비기사/전기)

대표자

천만석

배철한

적용소방시설

소화기구, 피난기구(완강기), 비상경보설비, 단독경보형감지기, 유도등설비

임시소방시설 : 소화기구, 휴대용확성기

권장시설 : 1층 피로티, 옥탑층 계단실 연기감지기

검 토 사 항

◦ 적용소방시설 소방법령에 적합하게 설계됨

◦ 피난․방화시설 적정함

◦ 소방차량 진입 및 부서 가능함

기 타 사 항

◦ 층별현황

층별	면적(㎡)	용도	비고
지상1층	15.33	계단실
지상2~4층	103.99×3	공동주택(도시형주택)	6세대
지상5층	102.77	공동주택(도시형주택)	2세대
지상6층	91.57	공동주택(도시형주택)	2세대

나. 검토결과 : 위 대상은 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 및 동법 시행령 제12조 규정에 의한 “건축허가 등의 동의대상물”로서 동법 시행규칙 제4조 제2항 규정에 의한 소방시설 설치계획서 등 제반 첨부서류 검토한 바 소방관련 법규정에 적합하므로 동의 통보하고자 합니다. 끝.