문서번호	시설과-4048
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
손영민	한상길	공헌구	07/09 심상원
협 조
	조경과장		강인호
	주무관		이옥하

공사장 가시설물 일제점검 실시 계획
『 천안 신축공사장 가시설물 붕괴사고 관련 』 공사장 가시설물 일제점검 실시 계획

2015년 7월

(시 설 과)

「천안 신축공사장 가시설물  붕괴사고 관련」

공사장 가시설물 일제점검 실시 계획

‘15. 7. 4(토) 발생한 천안 신축공사장 가시설물(강관비계) 붕괴사고를 계기로 우리대공원의 공사현장의 가시설 안전관리 실태에 대한 일제점검을 실시하여 각종 유사사고를 사전에 예방하고자 함.

		관련근거 및 추진배경

○ 재난 및 안전관리 기본법 제25조2(재난예방조치)

○ 건설안전과-9796호(2015.7.7.)-건설공사장 가시설물 일제 안전점검 통보

○ 사고발생 시 중대재해로 이어지는 공사장 가시설물(비계 등) 안전성 확보

- 안전사고가 잦은 가시설물의 안전점검을 통해 공사장 중대재해 예방

		최근 가시설물 안전사고 발생 현황

		점검개요

○ 점검기간 : 2015. 7. 13 ~ 7. 14(기간중 1일)

○ 점검대상 : 대공원내 가시설물(비계, 동바리 등) 설치 현장(2개소)

공 사 명	공사기간	규 모	공정율	비 고
표범사 환경개선 공사	‘15.1.5~12.30	전시장(4개소)설치 관람로 개설	45%	시설과
곰사 환경개선 공사	‘15.2.23~8.21	방사장 바닥정비 벽천 및 관람로 설치	42%	조경과

○ 점검방법 : 시설과 조경과 함동점검

- 점검자 : 한상길, 이옥하, 손영민, 호명옥

		주요 점검사항(별첨1참조)

○ 거푸집, 동바리, 비계등 가설물 설치 구조계산 및 시공상세도면 작성 여부

○ 착공전 가시설 시공계획 및 안전관리계획 작성후 승인을 득하였는지 여부

○ 받침기등, 거푸집 등 가설물의 단면치수 및 설치간격과 연결상태 간결 여부

○ 가설물의 이완, 침하, 파손 등 경고성의 이상 여부

○ 기타 의심스러운 곳이 있으면 시공근거를 제시토록 요구하여 확인 등

		점검결과 조치

○ 현장시정이 가능한 경미한 사항은 현장지도 및 시정조치 권고

○ 점검 중 주요 지적사항은 조치계획 수립

		행정사항

○ 조치결과 2015.7.22.(수)까지 건설안전과 제출

○ 지적사항은 종결시 까지 사후관리 확행

첨부  1. 공사장 가시설물 점검 착안사항 1부.

2. 점검결과 작성 양식 1부. 끝.