문서번호	총무과-7053
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영관리부장		상수도사업본부부본부장
최영조	유정상	정진일		07/09 정중곤
협 조	생산부장		박용철
	시설안전부장		강신재

상수도사업본부 산하기관 석면건축물 현황 및 대책

2015. 7.

상수도사업본부

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

상수도사업본부 산하기관

석면건축물 현황 및 대책

상수도사업본부 산하기관의 인체에 유해한 석면 건축물 현황을 파악하여

관리 및 개선대책을 강구하고자 함.

※ 부본부장 지시사항 : 경영관리부 업무보고시 (’15.7.3.)

- 석면자재가 포함된 건축물을 파악하여 비석면자재로 교체하는 방안을 강구하기 바람

□ 석면건축물 현황 → 기후변화대응과-7766(2015.5.22)

□ 업 무 시 설 :  7,224㎡(8개 사업소,  8개동, 36%)

□ 상수도 시설 : 11,946㎡(9개 사업소, 22개동, 26%)

※ 업무시설 : 건축물대장상 주용도가 업무시설 또는 정수센터에서

실제 사무공간으로 사용하는 건물

※ 상수도시설 : 수돗물을 공급하기 위한 취수(取水)·저수(貯水)·도수(導水)·

정수(淨水)·송수(送水)·배수시설(配水施設),급수설비 등

- 업무시설 석면건축물 현황

기관명	건물명	전체연면적 (㎡)	석면면적 (㎡)	비고 (비율)
상수도연구원	별관동	2,684	1,633	61%
북부수도사업소	청사본관	2,644	684	26%
동부수도사업소	청사	2,484	1,671	67%
강서수도사업소	본관	3,027	564	19%
강동수도사업소	청사	3345	656	20%
강북아리수정수센터	관리본관	3,605	341	9%
뚝도아리수정수센터	웰빙관	999	885	89%
수도자재관리센터	신청사사무실	1,159	790	68%
합 계		19,947	7,224	36%

- 상수도시설 석면건축물 현황

기관명	건물명	동수	전체연면적 (㎡)	석면면적 (㎡)	비고 (비율)
암사아리수 정수센터	오니펌프장, 취수펌프장, 약품투입실, 탈수기동, 송수펌프장, 여과지동	6동	10,543	8,532	81%
강북아리수 정수센터	강북취수장, 뚝도염소투입동	2동	5,594	700	13%
뚝도아리수 정수센터	탈수기동, 취수펌프실	2동	5,081	321	6%
광암아리수 정수센터	탈수기동, 염소투입실, 약품투입실2	4동	5,056	633	13%
영등포아리수 정수센터	탈수기동, 여과지실, 송수펌프실	3동	10,270	623	6%
구의아리수 정수센터	탈수기동, 취수펌프실	2동	5,445	374	7%
북부수도 사업소	미아가압장	1동	539	280	52%
남부수도 사업소	노량진배수지	1동	1,737	413	24%
강남수도 사업소	방배동배수지가압장	1동	815	70	9%
합 계		22동	45,080	11,946	26%

	석면의 위해성 및 관리규정
□ 석면의 인체 영향 - 장기간 호흡기를 통해 노출되면 석면폐증, 폐암, 악성중피종 유발 및 섭취 시 장관계의 암과 인후두암, 신장암, 췌장암, 임파선암 등 유발 □ 석면건축물의 관리 – 석면안전관리법 제22조 - 석면건축물로 지정하고, 석면건축물안전관리인을 지정하여 년2회 위해성 평가에 따라 적합한 유지관리 이행 ※ 석면건축물 : 석면건축자재(석면 1%이상 함유)가 사용된 면적이 50㎡ 이상 건축물 ※ 석면의 위해성 평가 · 석면함유량, 비산성, 손상상태, 건축물 유지보수 빈도 등 11개항목 평가 · 평가항목당 0~3점 부여하고 종합점수로 위해성 등급 선정 (20점이상 : 높음, 12~19점 : 중간, 11점이하 : 낮음)

□ 대  책

□ 업무시설 : 석면 7,224㎡(8개 사업소, 8개동, 36%)

- 비석면 자재로 교체예정 : 4개소

· ’15년 하반기 : 1개소(상수도연구원), 예산 215,881천원

· ’16년 : 3개소(강서수도, 강북아리수정수, 수도자재), 예산 130백만원 반영 예정

비석면텍스 덧씌움 및 외벽에 마감재로 사용 철거계획 없음 : 2개소

지하층, 서고, 창고 등 접근성 낮은 구역 철거계획 없음 : 2개소

※ 업무시설 석면건축물 조치계획

기관명	건물명	석면면적 (㎡)	조치계획
상수도연구원	별관동	1,633	- ’15 하반기 전량교체 예정 (예산 215,881천원)
강서수도사업소	본관	564	- ’16년 예산반영 교체예정 (소장실외 5개소 내벽칸막이)
강북아리수정수센터	관리본관	341	- ’16년 예산반영 교체예정 (소장실, 전기실, 제어실 등)
수도자재관리센터	신청사	790	- ’16년 예산반영 교체예정 (사무실, 복도 등)
동부수도사업소	청사	1,671	위해성 없어 철거계획 없음 (비석면텍스로 덧씌움 완료)
뚝도아리수정수센터	웰빙관	885	외벽구조체에 밤라이트재질을 사용한 것으로 철거계획 없음
북부수도사업소	청사본관	684	지하층, 서고, 창고 등 접근성이 낮은 구역으로 철거계획 없음
강동수도사업소	청사	656
합 계		7,224

□ 상수도 시설 : 석면11,946㎡(9개 사업소, 22개동, 26%)

- 정수센터 및 가압장, 배수지 시설물에 대한 석면 조치계획은 운영

주관부서에서 검토하여 조치(생산부-정수센터, 시설안전부-가압장,배수지)

□ 행정사항

□ 석면건축물 관리기관에서는 자체 석면 위해성평가를 실시하고

인체에 영향이 없도록 비석면 재질로 교체 등 조치

□ 정수센터 시설 및 가압장, 배수지 운영 주관부서에서는 석면이

포함된 시설물에 대해 ’16년 교체예산 반영 등 적절한 대책 강구