투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사장 가림벽 관리 방안 알림(공사용 임시시설물 디자인 가이드라인 Vol.4 공개)-이첩

1. 도시공간개선단-7267(2015.7.6.)호 및 시장요청사항(2014.12.19.) “대형공사장 등의 가림벽을 조사하여 제대로 된 홍보매체로 활용하는 것을 검토”와 관련입니다.

2. 이와 관련하여 그간 우리시는 공사현장의 위험 예방과 지저분한 현장을 가리기 위하여 설치하는 공사장 가림벽에 대하여 깨끗한 도시환경 이미지 향상과 시민과의 정책 소통을 위한 시설로 조성하기 위하여 「공사용 임시시설물  디자인 가이드라인」 Vol.1 ~ Vol.3 을 운용하여 왔습니다.

3. 2014.12.19 시장요청에 따라 시 주요정책 및 시민과의 소통채널 등 정보제공을 위한 콘텐츠를 포함하여 「공사용 임시시설물 디자인 가이드라인」 Vol.4를 공개하면서 서울시 발주공사장에 대한 붙임의 ‘공사장 가림벽 관리 방안’을 알려  드리니 업무에 참고하여 자체계획 마련하여 추진하시기 바랍니다.

○ ‘공사장 가림벽 관리 방안’ 주요내용

- 대 상 : 20m 이상 간선도로변 또는 연면적 10,000㎡ 이상 공사장

- 가이드라인 Vol.4 추가 주요내용 : 「시 주요정책 및 시민과의 소통채널」 콘텐츠 → 공사장 가림벽에 서울시 관련 디자인 설치 비율인 80% 구간에 우선 시공 설치

- 가이드라인 검색 방법 : 서울시 홈페이지 》 분야별 정보 》 문화관광  》 문화·관광·체육·디자인 》 디자인 》 디자인 자료실 》 디자인 가이드라인 》 공사용 임시시설물 디자인 가이드라인 Vol.4

- 관리 방안 : 발주부서에서 과업내용 포함 등의 방안 마련하여 시행

- 자료제출 : ‘공사장 현황 및 가림벽 사진’ 서식을 매월 1회 공사 관계자로부터 징구

붙임 : 공사장 가림벽 관리 방안 1부.  끝.

	건설총괄부장
수신자	도시기반 02~11
주무관	서도석		기획예산과장	안순봉		건설총괄부장	07/09 김종근
협조자
시행	건설총괄부-13266	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 11층	/	http://infra.seoul.go.k
전화	3708-2316	/전송	02-3708-2327	/	sds6878@seoul.go.kr	/	대시민공개