문서번호	행정지원과-18579
결재일자	2015.7.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
수질팀장	행정지원과장
조성관	07/10 이희세

수질검사원 교육일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  7. 6

행정지원과

교육일시	2015. 7. 6 17:20 ~ 18:00
교 관	수 질 팀 장
교육대상	수질검사원 13명(1명 특별휴가)
제 목	시민건의 사항 및 업무지시사항
교육내용	ㅇ 정기적인 수질검사 요청 - 수질이 궁금할때에는 수도사업소로 연락하시면 무료로 수질검사해 드림 ㅇ 설명을 쉽게 충실히 해주기 바람 - 수질검사원들은 수질검사 항목에 대해 충분히 숙지하여 쉽게 응대 ㅇ 방문검사전 사전공지 요청 - 공동주택은 관리사무실 등을 통해 방문안내, 기타는 어려움을 안내 ㅇ 염소냄새 등이 없었으면 좋겠음 - 염소냄새는 미생물로부터 안전함을 나타내는것으로 선진국에서도 소독제로 염소를 사용, 냄새가 싫으면 냉장보관 후 드시면 휘발되어 냄새가 적어짐을 안내 ㅇ 정수기물 검사요청 - 상수도 홈페이지(KBS 소비자 고발정수기의 진실)을 설명하고 시청하도록 안내 (http://water.seoul.go.kr) ㅇ 아리수품질확인제 불필요 - 시민들의 막연한 불안감을 해소하고자 홍보의 일황으로 시행함을 설명 ㅇ 검사항목 추가 요청 - 총 163개 항목에 대한 검사를 정기적으로 실시하며 아리수품질확인제는 급수 과정 중에 수질변화가 있을수 있는 5개항목과 검사결과 부적합이 나올 경우 다시 수도사업소에서 7개 항목 등 12개항목을 검사함을 안내 ㅇ 홍보 강화 요청 - 아리수만 음용하는 아리수마을을 선정 등 꾸준히 자체적으로 홍보시행

조류관련 보도자료 제공(본부) : 숙지하여 대시민 민원시 답변에 철저를 기할것

□ 최근 한강 하류에서 녹조가 발생한 가운데 서울시는 조류로 인한 냄새물질을 효과적으로 제거하는 고도정수처리시설 가동, 자체 냄새경보제 운영, 철저한 수질관리 등으로 조류에도 안전한 수돗물을 공급하고 있다고 밝혔다.

□ 시에 따르면 현재 한강 하류에 조류주의보 및 조류경보가 발령된 것에 비해 수돗물 취수원인 한강 상류에서는 조류 발생이 미미한 수준이기 때문에 각 가정에는 평소와 똑같은 수돗물이 공급되고 있으며, 설혹 한강 상류에 조류가 발생해도 고도정수처리시설 등으로 이를 완벽하게 처리할 수 있다.

<고도정수처리시설 가동 고농도 조류발생에도 냄새물질 완전 제거>

□ 조류로부터 안전한 수돗물 생산 공급을 위해 먼저 시는 6개 정수센터 모두에서 고도정수처리시설을 가동 중이다.

○ 서울시 6개 정수센터에 완비된 고도정수처리시설은 오존과 숯(입상활성탄)을 활용하여 맛과 냄새를 유발할 수 있는 물질을 분해하거나 흡착 제거하여 냄새 없고 맛있는 수돗물을 생산하는 역할을 한다.

○ 실제 ’11.11월 수온이 낮은 시기, 또 ‘12.8월 수온이 높은 시기에 한강에 조류가 대량 발생했을 때 고도정수처리시설이 미리 구축된 영등포아리수정수센터에서는 조류로 인한 냄새물질을 완벽하게 제거하는 등 기존의 표준정수처리에 비해 월등히 좋은 효과가 나타난 바 있다.

□ 시는 취수원인 한강 상류에서 고농도의 조류가 발생해도 냄새물질을 완전하게 제거하여 안전하고 맛있는 아리수를 생산, 각 가정의 수도꼭지까지 공급할 수 있다고 밝혔다.

<서울시 자체 냄새경보제 운영 등 정수처리 선제적 대응>

□ 또한 시는 조류경보제와 별도로 조류경보제보다 한층 엄격한 기준이 적용된 냄새경보제를 자체 운영해 조류로 인한 수질변화에 선제적으로 대응하고 있다.

□ 최근 가뭄의 영향 등으로 한강 상류댐 방류량이 감소하여 잠실수중보 하류지역은 조류주의보 및 경보가 발령된 것에 비해 한강 상류의 취수원수는 조류주의보 수준에 못 미치나 조류 냄새 물질인 지오스민 농도가 자체 냄새주의보 기준인 20ng/L를 초과하여 발생하는 것으로 나타났다.

□ 이에 서울시는 여름철에 다량 발생하는 조류 냄새물질 처리 경험을 바탕으로 조류경보가 발령되지 않았을 때도 원수에서 냄새가 발생하는 경우에 대비하여 조류경보제와는 별개로 2012년부터 자체적으로 운영 중인 냄새경보제에 따라 지난 6월 30일 16시부터『냄새주의보』(지오스민 20ng/L이상 발생)를 발령하여 정수처리에 선제적 대응조치로 안전한 수돗물을 공급하고 있다.

□ 냄새경보제는 조류로 인한 냄새물질 2개 항목(지오스민,2-MIB)에 대하여 3단계(주의보, 경보, 대발생)로 나누어 단계별 조치사항을 매뉴얼화하여 상황 발생 시 신속히 대처가 가능토록 하고 있다.

○ 냄새경보 발령시는 단계별 조치사항 매뉴얼에 따라 상수원 및 원․정수 수질검사를 강화(주1회→일1회)하고, 전염소에서 중염소로 전환, 원수 pH상승시 이산화탄소 투입 등 정수처리 효율 극대화를 통해 냄새물질 제거율 향상에 중점을 두고 있다.

○ 시는 지난 ’12. 8월 한강에서 조류가 대량 발생했을 때는 냄새물질인 지오스민 농도가 최대 724ng/L까지 상승했으나, 현재는 그때보다 1/15 정도의 낮은 수준으로 정수처리에는 별다른 어려움이 없다고 밝혔다.

○ 현재 취수원에서 발생하고 있는 냄새물질은 상류댐 방류량 증가 등 환경여건이 변화할 때까지는 당분간 지속될 것으로 보인다.

※ 취수원수 냄새물질(지오스민) 농도

<단위 : ng/L>

일 자	광암(팔당)	강북	암사	뚝도	영등포
6.29.	37	23	22	42	78
7. 1.	14	6	9	25	45

□ 시는 냄새경보제 운영에 따른 효과적인 대처 및 고도정수처리시설 가동으로 6개 정수센터에서 생산되는 수돗물(정수) 수질에서 냄새물질인 지오스민이 전혀 검출되지 않고 있다고 밝혔다.

□ 또한 시에서 2001년 첫 검사를 시작한 이래 수돗물에서 조류독소가 검출된 사례가 전혀 없는 것으로 나타나 조류로 인한 수돗물 안전에는 이상이 없는 것으로 분석됐다.

○ 한강의 녹조가 장기적으로 지속되면 조류(식물성 플랑크톤)에서 마이크로시스틴이라는 독소물질이 생성될 수 있는데, 서울시 상수도연구원에서 조류독소를 분석한 결과 잠실수중보 상류 취수원수에서는 전혀 검출되지 않아 안전한 것으로 확인되었다.

○ 또한 시 상수도연구원에서 그동안 조류다량 발생 상황을 대비하여 정수처리 공정으로 제거할 수 있는 조류독소 최대 농도를 연구한 결과, 오존과 입상활성탄(1∼2mm 크기의 작은 숯 알갱이)으로 이루어진 고도 정수처리시설을 운영하여 처리하는 경우 마이크로시스틴이라는 독소가 720㎍/L의 높은 농도로 20일간 장기 지속되는 경우라도 100% 제거되는 것으로 나타났다.

<조류 및 냄새대응 상황실 운영 등 냄새없는 수돗물 공급>

□ 시는 냄새주의보가 발령된 때부터 상수도사업본부, 정수센터 및 상수도연구원에 상황실을 설치, 조류대응 매뉴얼에 따라 분야별 업무 수행 및 유기적인 협조를 통해 냄새 없는 수돗물을 생산 공급하고 있다.

□ 조류 다량발생에 대비해 4개 취수장에 조류차단막을 재정비 설치하고 냄새물질 발생시 선제적으로 대응할 수 있도록 취수장 4개소 이외에 팔당호로 유입되는 남▪북한강 및 경안천의 주요지점에 대해 수시로 모니터링을 실시하여 수질조사 및 감시를 강화하고, 그 결과를 정수센터에 통보함으로써 수질변화에 따라 선제적으로 대응할 수 있는 체계를 갖추었다.

조류차단막 설치(강북취수장)	냄새물질 GC-MS분석 광경	조류 광학현미경 검사

□ 한국영 서울시 상수도사업본부장은 “현재 서울시는 조류가 대량 발생해도 고도정수처리시설 등으로 건강에 아무런 이상이 없는 수돗물을 생산 공급할 수 있는 시스템이 갖추어져 있는 만큼 안심하도 드셔도 된다”며 “24시간 적극적인 수질관리로 시민에게 건강하고 맛있는 아리수를 공급할 수 있도록 한 치의 소홀함이 없도록 철저를 기할 것”이라고 말했다.