문서번호	미생물검사과-1088
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	미생물검사과장
이희진	07/16 이수원

연구실 안전교육 이수 보고

2015. 7.

상수도연구원

(미생물검사과)

교육훈련 보고서		작성	결재
		이희진	이수원
		2015.07.14.	2015.7.16.
구 분	■ 소내 (사이버) □ 소외	기간	2015.6.22.∼29.
교육명 /기관	연구실 안전/연구실 안전망	부서 / 작성자	미생물검사과/이희진
내 용	Ⅰ. 연구실 안전 환경 조성 법령에 관한 사항 Ⅱ. 연구실내 유해, 위험요인에 관한 사항 Ⅲ. 보호 장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항 Ⅳ. 연구실 사고사례 및 사고예방대책에 관한 사항 Ⅴ. 물질안전자료에 관한 사항 Ⅵ. 연구실 안전관리에 관한 사항 Ⅶ. 안전표지에 관한 사항
교육소감	습관적으로 지나쳤던 실험실에서의 안전과 실험 중에 발생 가능한 안전사고를 숙지함으로써 나와 동료 및 근무 환경을 개선할 수 있고 더불어 현재와 미래를 생각하는 철저한 안전의식을 통해 실험업무 효율 또한 높아질 것이다.
교육자료	- 연구실 안전망 (www.lab.or.kr) 자료실 - BRIC 실험 (www.ibric.org/labinfo/safety/index.php) - 교육시설재난공제회연구실 안전환경(www.edulab.or.kr)
참 석 자	이희진
평가	위 사람은 연구활동종사자에 대한 법정교육ㆍ훈련의 내용을 구두교육과 연구실안전망을 통하여 8시간 이상 학습하고 학습내용에 근거하여 적합한 내용의 보고서를 작성하여 신규채용자에 대한 법정교육 이수가 인정되어 실험실에서 근무 가능함. 2015년 6월 22일 신규 채용자로서 다년간의 실험 경력자임. 근거: 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행규칙」 제9조 제1항 관련 별표 1. 연구활동종사자 교육ㆍ훈련의 시간 및 내용 2. 신규채용 등에 따른 교육ㆍ훈련			기술책임자 이수원 이수원

Ⅰ. 연구실 안전 환경 조성 법령에 관한 사항

☐ 목적

대학이나 연구기관 등에 설치된 과학기술분야 연구실의 안전을 확보함과 동시에 연구실 사고로 인한 피해를 적절하게 보상받을 수 있도록 함으로써 연구자원을 효율적으로 관리하고 나아가 과학기술 연구ㆍ개발활동 활성화에 기여함을 목적으로 한다.

☐ 적용범위

1. 이 법은 대학ㆍ연구기관 등이 연구개발활동을 수행하기 위하여 설치한 연구실에 관하여 적용한다. 다만, 연구실의 유형 및 규모 등을 고려하여 대통령령이 정하는 연구실에 관하여는 이 법의 전부 또는 일부를 적용하지 아니할 수 있다.

2.「산업안전보건법」의 적용대상 근로자에 대해서는 「산업안전보건법」이 정하는 바에 따른다.

☐ 용어의 정의

1. "대학ㆍ연구기관등"이라 함은 다음 각 목의 기관을 말한다.

가. 「고등교육법」 제2조에 따른 대학ㆍ산업대학ㆍ교육대학ㆍ전문대학 및 기술대

학, 같은 법 제29조에 따른 대학원, 같은 법 제30조에 따른 대학원대학, 「과

학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」 제33조

에 따른 대학원대학, 「한국과학기술원법」에 따른 한국과학기술원, 「광주과학

기술원법」에 따른 광주과학기술원 및 「대구경북과학기술원법」에 따른 대구경

북과학기술원

나. 국ㆍ공립연구기관

다. 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립ㆍ운영 및 육성에 관한 법률」의

적용을 받는 연구기관

라. 「특정연구기관 육성법」의 적용을 받는 특정연구기관

마. 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조 제1항 제2호에 따른

기업부설연구소

바. 「민법」 또는 다른 법률에 따라 설립된 과학기술분야의 법인인 연구기관

2. "연구실"이라 함은 대학ㆍ연구기관 등이 과학기술분야 연구개발활동을 위하여 설

치한 시설ㆍ장비ㆍ연구실험실ㆍ연구재료 등 연구시설을 말한다.

3. "연구주체의 장"이라 함은 대학ㆍ연구기관 등의 대표자 또는 해당연구실의 소유

자를 말한다.

4. "연구활동종사자"라 함은 대학ㆍ연구기관 등에서 과학기술분야 연구개발활동에

종사하는 연구원ㆍ대학생ㆍ대학원생 및 연구보조원 등을 말한다.

5. "안전점검"이라 함은 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여

검사를 실시함으로써 연구실에 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한

다.

6. "정밀안전진단"이라 함은 연구실에서 발생할 수 있는 재해를 예방하기 위하여

잠재적 위험성의 발견과 그 개선대책의 수립을 목적으로 대통령령이 정하는 기

준 또는 자격을 갖춘 자가 실시하는 조사ㆍ평가를 말한다.

7. "연구실사고"란 연구실에서 연구활동과 관련하여 연구활동종사자가 부상ㆍ질병ㆍ

신체장해ㆍ사망 등 생명 및 신체상의 손해를 입거나 연구실의 시설ㆍ장비 등이

훼손되는 것을 말한다.

8. "중대 연구실사고"란 연구실사고 중 손해 또는 훼손의 정도가 심한 사고로서 미

래창조과학부령으로 정하는 사고를 말한다.

☐ 정부의 책무

1. 정부는 연구실의 안전한 환경을 확보하기 위한 연구활동을 지원하는 등 필요한

시책을 수립ㆍ시행하여야 한다.

2. 정부는 연구실의 안전환경을 조성하기 위한 연구개발활동 및 연구실에 관한 유

형별 안전관리 표준화 모델과 안전교육 교재의 개발ㆍ보급 등 안전환경 조성에

필요한 지원시책을 적극적으로 강구하여야 한다.

3. 정부는 대학ㆍ연구기관등의 연구실 안전환경 및 안전관리 현황 등에 대한 실태

를 대통령령으로 정하는 바에 따라 조사하고 그 결과를 공표할 수 있다.

☐ 연구 주체의 장의 책임

연구주체의 장은 연구실의 안전유지 및 관리를 철저히 함으로써 연구실의 안전환경

을 확보할 책임을 진다.

Ⅱ. 연구실 내 유해·위험요인에 관한 사항

☐ 시설안전

시설의 붕괴, 낙하, 비래, 추락, 전도, 협착, 충돌 등

☐ 방범보안

연구실 침입, (성)폭력, 도난, 파손 등

☐ 화학/소방 안전

MSDS, 약품관리, 폐액관리, 화재•폭발위험, 가스폭발 등

☐ 기계안전

기계기구 협착, 끼임, 절단, 근골격계질환 등

☐ 전기/전자 안전

전기배관, 전기스위치, 접지, 정전기, 분전함 등에 의한 화재/감전 등

☐ 질병/보건 안전

바이러스, 세균, 병원체 등 침투, 석면노출 등

Ⅲ. 보호 장비 및 안전장치 취급과 사용에 관한 사항

☐ 실험실내에서의 복장

단추, 옷깃 등에 의한 사고를 예방하고 약품 등에 의한 손상을 방지하기 위해 가운 혹은 고무로 된 앞치마 등을 착용하고 신발은 발가락 등이 보이지 않는 신발을 신는다.

☐ 보호구

약품 및 유해한 것들로부터 눈을 보호하기 위한 것으로 안경, 고글 등이 있으며 넓은 범위를 위한 안면보호구 등이 있다. 또 손을 보호하기 위해 그 취급 종류에 따라 장갑 재질을 선택, 적당한 보호를 하여야 하며 소음으로 인한 귀 보호를 위한 귀덮개 및 청력보호구를 착용해야한다.

☐ 샤워장치

화학물질이 있는 곳에 반드시 설치하여 모든 사람이 사용할 수 있어야 한다.

⚬ 사용 및 유지 요령

1. 신속하게 접근이 가능한 위치에 설치하고 알기 쉽도록 확실한 표시를 한다.

2. 실험실 작업자들이 눈을 감은 상태에서 샤워장치에 도달 할 수 있어야 한다.

3. 쥐고 당길 수 있는 사슬이나 삼각형 손잡이로 작동되게 한다.

4. 잡아당기는 장치는 모든 사람의 키에 맞도록 높이를 조절하고 항상 사용이 가

능하게 유지되어야 한다.

5. 쏟아지는 물줄기는 몸 전체를 덮을 수 있어야 한다.

6. 샤워장치가 작동되는 동안 혼자서 옷을 벗고 신발이나 장신구를 벗을 수 있어

야한다.

7. 전기패널이나 전선 인입구 등에서 떨어진 곳에 위치하여야 한다.

8. 배수구는 근처에 설치하여야 한다.

Ⅳ. 연구실 사고사례 및 사고예방대책에 관한 사항

☐ 반응기 폭발사고 (2014년)

⚬ 장소 : OO 연구원 pilot plant IT융합소재실험실(3층)

⚬ 사고경위 : 수열합성반응에 의해 제올라이트를 합성하는 실험 도중 폭발사고 발생.

당시 실험실에는 실험재료 준비를 위해 다른 건물로 이동 중 폭발사고 발생

⚬ 예방대책 : 안전인증 및 안전검사 대상 기계•기구에 대한 안전검사 실시. 위험물안전관리법에 의해 인화성 액체의 경우 보관량 40 L 이하로 제한 및 초과할 경우 위험물 옥내저장소 설치하여 보관

☐ 화학물질의 이상 반응에 의한 화상 (2013년)

⚬ 장소 : OO 대학교 연구실

⚬ 사고경위 : 지하수 정수를 위한 필터 개발 연구과제 수행 중 활성탄의 표면 개질 작업을 위해 혼합용액에 활성탄 분말이 든 비커를 가열자석 교반기에 올려놓고 교반을 진행 중, 과망간산칼륨을 주입하기 위한 과정에서 다량이 혼합용액(황산+인산)에 주입되어 비산

⚬ 예방대책 : 실험 전 MSDS를 이용하여 유해•위험성 파악. 황산이나 인산 등 실험 중 이물질 투입에 따라 격렬한 반응을 일으킬 수 있는 실험은 반드시 흄후드 내에서 실시 및 안전유리창을 내린 상태에서 손을 집어넣어 실험 실시

☐ 폐액용기의 압력증가로 인한 용기 폭발 (2013년)

⚬ 장소 : OO 연구원 연구실

⚬ 사고경위 : 시약정리 도중 질산과 개미산을 폐액 수거용기에 버린 후 마개를 닫고 15분 후 용기가 파손, 갈색의 기체가 발생하였다.

⚬ 예방대책 : 폐액 처리 전 MSDS를 이용하여 혼합위험성 파악. 폐산의 경우 유기산, 무기산 해당여부 검토

☐ 전기오븐 과열로 인한 화재 (2008년)

⚬ 장소 : OO 대학

⚬ 사고경위 : 시료를 건조시키기 위하여 건조기 내에 넣은 후 퇴근. 다음날 오전 실험실에서 화재 발생. 건조기 온도조절부 고장으로 인해 화재가 발생한 것으로 추정

⚬ 예방대책 : 실험기기 특히 오븐 등의 고온 작동 실험기기에 대한 정기 및 일상점검 실시. 연구활동 종사자에 대한 안전교육 실시

Ⅴ. 물질안전보건자료에 관한 사항

☐ MSDS(Material Safety Data Sheets)

⚬ 화학물질의 유해위험성, 응급조치요령, 취급방법 등을 설명해 주는 자료

⚬ 화학물질을 제조•수입•취급하는 해당 기관장은 해당 화학물질에 대한 MSDS를 작성•제공•확보 하여야 함.

⚬ 구성항목

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

2. 구성 성분의 명칭 및 함유량

3. 위험•유해성

4. 응급조치 요령

5. 폭발•화재 시 대처 방법

6. 누출사고 시 대처 방법

7. 취급 및 저장 방법

8. 노출방지 및 개인 보호구

9. 물리 화학적 특성

10. 안정성 및 반응성

11. 독성에 관한 정보

12. 환경에 미치는 영향

13. 폐기 시 주의사항

14. 운송에 필요한 정보

15. 법적 규제 현황

16. 기타 참고사항

분 류	정 의	유 해 그 림
폭 발 성 물 질	대기중의 산소없이 급속하게 기체를 발생시킴으로서 발열적으로 반응하며 폭발 또는 폭연되는 고체, 액체, 페이스트, 제라틴 상태의 물질 또는 기체
산 화 성 물 질	스스로 산화하여 화재를 일으키거나 다른물질(특히 가연성물질)과 접촉 또는 혼합되는 경우 화재 또는 폭발을 일으키는 물질
극 인 화 성 물 질	① 인화점이 0℃미만이고 끓는 점이 35℃이하인 액체물질; 또는 ② 상온, 상압하에서 공기와 접촉하면 인화성을 갖는 기체물질
고 인 화 성 물 질	① 인화점이 21℃미만인 액체물질; 또는 ② 에너지 공급없이 주위의 온도에서 공기와 접촉하여 발열하며 최종적으로 발화하는 물질
인 화 성 물 질	인화점이 21℃이상, 55℃이하인 액체물질

분 류	정 의	유 해 그 림
금 수 성 물 질	물 또는 습기찬 공기와 접촉하여 폭발성 또는 인화성 기체를 방출하는 물질
고 독 성 물 질	흡입, 섭취 또는 피부를 통하여, 흡수될 때 매우 적은양으로 사망케하거나 건강에 급성 또는 만성장해를 일으키는 물질로서, 다음 각호중 어느 하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 경구투여시 LD50≤25mg/kg(rat) ② 24시간 경피처리시 LD50≤50mg/kg(rat 또는 rabbit) ③ 4시간 연속흡입시 ․가스 또는 증기 LD50≤0.5mg/ℓ/4hr(rat) ․입자 또는 에어로졸 LD50≤0.25mg/ℓ/4hr(rat)
독 성 물 질	흡입, 섭취 또는 피부를 통하여 흡수될 때 소량으로 사망케하거나 건강에 급성 또는 만성장해를 일으키는 물질로서, 다음 각호 중 어느하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 경구투여시 25<LD50≤200mg/kg(rat) ② 24시간 경피처리시 50<LD50≤400mg/kg (rat 또는 rabbit) ③ 4시간 연속흡입시 ․가스 또는 증기 0.5<LC50≤2mg/ℓ/4hr (rat) ․입자 또는 에어로졸 0.25<LC50≤1mg/ℓ/4hr(rat)
유 해 물 질	흡입, 섭취 또는 피부를 통하여 급성 또는 만성 독성을 일으킬 우려가 있는 물질로서, 다음 각호중 어느 하나에 해당되는 물질을 말한다. (1) 급성독성 ① 경구투여시 200<LD50≤2,000mg/kg(rat)

분 류	정 의	유 해 그 림
	② 24시간 경피처리시 400<LD50≤2,000mg/ kg(rat 또는 rabbit) ③ 4시간 연속흡입시 ․가스 또는 증기 2<LC50≤20mg/ℓ/4hr (rat) ․입자 또는 에어로졸 1<LC50≤5mg/ℓ/ 4hr(rat) (2) 만성독성 ① 경구투여시 NOEL≤50mg/kg/90day(rat) ② 경피처리시 NOEL≤100mg/kg/90day(rat) ③ 6시간 연속흡입시 NOEL≤5.0mg/ℓ/6hr/ 90day(rat) (3) 기타장해 ① 해당물질에 반복적 또는 장기적으로 노출될 경우의 사망 또는 심각한 손상 ② 임상관찰 또는 기타 적절한 방법에 따른 평가에 의해 시각, 청각 및 후각을 포함한 중추 또는 말초신경계에서의 주요 기능장애 ③ 혈액의 골수세포 생산감소 등 임상학적으로 나타나는 일관된 변화 ④ 간, 신장, 신경계, 폐 등의 표적기관의 손상 ⑤ 헤모글로빈의 기능을 악화시키는 등 혈액이나 조혈계의 장애 ⑥ 기타 해당물질로 인한 신체기관의 기능장애 또는 비가역적 변화 등
부 식 성 물 질	동물 또는 인체 피부접촉시 피부조직(세포)을 파괴시키는 물질(pH 2이하의 강한 산 또는 pH11.5이상의 알칼리물질에 의한 반응을 포함)
자 극 성 물 질	흡입하거나 피부 또는 눈과 접촉할 때 다음 각호중 어느 하나에 해당하는 물질을 한다. ① 피부자극성 : 피부자극성시험에서 피부에 4시간 노출시 적어도 24시간동안 지속되는 피부염증, 부종이 발생하거나 그와 상응하는 반응이 발생

분 류	정 의	유 해 그 림
	하는 물질 또는 실제 사람의 피부에 염증을 일으키는 사람 ② 눈자극성 : 눈자극실험결과 노출후 72시간내 각막혼탁, 결막충혈, 결막수종 또는 홍채의 손상이 발생하며 24시간이상 지속되는 물질 또는 실제 사람의 눈에 병소를 일으키는 물질 ③ 호흡기계자극성 : 실제 사람에게서 심각한 호흡기계의 자극을 일으키는 물질
과 민 성 물 질	다음 각호중 어느하나에 해당하는 물질을 말한다. ① 흡입과민성 : 인구집단을 대상으로 실시한 흡입과민성 조사결과 감작반응이 예상되는 빈도보다 많은 물질 ② 피부과민성 : 피부접촉 실험시 상당수의 사람 또는 동물에게서 감작반응이 일어나는 물질
발 암 성 물 질	미국 산업위생전문가협의회(ACGIH)에서 규정하고 있는 발암성확인물질(A1) 및 발암성추정물질(A2)
변 이 원 성 물 질	흡입 또는 섭취되거나 피부를 통하여 흡수될 때 유전자변이 또는 결함을 유발하거나 그 발생율을 증대시킬 우려가 있는 물질
생 식 독 성 물 질	흡입 또는 섭취되거나 피부를 통하여 흡수될 때 그 자손에게 비유전성 악영향 또는 암수의 생식기능․능력장애를 일으키거나 그 발생율을 증대시킬 우려가 있는 물질

분 류	정 의	유 해 그 림
환 경 유 해 물 질	다음 각호중 어느 하나에 해당하는 물질 (1) 환경생태독성 ① LC50(96hr)≤1mg/ℓ(fish) 또는 ② EC50(48hr)≤1mg/ℓ(daphnia) 또는 ③ IC50(72hr)≤1mg/ℓ(algae) (2) 난분해성 또는 옥탄올분배계수(log Pow)가 3이상(생물농축계수가 100이하인 경우는 제외)인 물질로서 환경생태독성이 다음 각호의 1에 해당하는 경우 ① 1mg/ℓ<LC50(96hr)≤10mg/ℓ(fish) 또는 ② 1mg/ℓ<EC50(48hr)≤10mg/ℓ(daphnia) 또는 ③ 1mg/ℓ<IC50(72hr)≤10mg/ℓ(algae)

☐ GHS (Global Harmonized System of classification and labelling of chemicals)

⚬ 위험물 분류와 운송부문에 관하여 물리•화학적 위험성과 급성독성의 분류와 표시사항을 기본으로 함

⚬ 위험물안전관리법에 의해 분류된 각각의 위험물을 설정에 맞게 적용하기 위해 정확한 데이터를 확보하고 이를 통해 위험물 안전관리법의 분류기준과 GHS에 따른 분류기준을 제시함으로써 국내 및 국제무역 시, 제도간의 규제 및 표지의 상이함으로 인한 문제점을 예방

폭발성 물질/화약류
불안정	등급 1.1	등급 1.2	등급 1.3	등급 1.4	등급 1.5	등급 1.6
					오렌지색 배경	오렌지색 배경
위험 불안정한 폭발성 물질/화약류	위험 폭발성 물질/화약류; 대폭발위험	위험 폭발성 물질/화약류; 심각한 분출위험	위험 폭발성 물질/화약류; 화재, 폭발 또는 분출위험	경고 화재 또는 분출위험	위험 화재시 대폭발할 수 있음
UN 모델 규제에서의 그림문자는 없음(운송이 허가되지 않음)
주 : 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서의 그림문자 요소에서의 색상에 관한 주: (1) 등급 1.1, 1.2 및 1.3에서 : 폭탄의 폭발 심벌 : 흑색; 바탕 : 주황색; . 구분 번호 (1.1, 1.2, 1.3)와 아래 * 와 그림“1”은 아래 모서리 : 검정 (2) 등급 1.4, 1.5, 1.6에서 : 바탕 : 주황색; 그림 : 흑색; 아래 * 와 그림“1”은 아래 모서리 : 검정 (3) 등급 1.1, 1.2, 1.3에 대한 그림문자는 폭발성 보조 위험을 가지는 물질과 동일하지만, 등급 구분이나 양립성 그룹에 대한 것은 없음(자기반응성 물질과 유기과산화물 참조)

인화성 가스
구분 1	구분 2			주
위험 극인화성가스	심벌 없음 경고 인화성가스			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서 심벌, 숫자, 테두리선은 백색 대신에 흑색을 사용할 수 있음. 바탕색상은 양쪽 모두에서 적색으로 할 것.
	유엔 모델규칙에서는 요구하지 않음

인화성 에어로졸
구분 1	구분 2			주
위험 극인화성에어로졸	경고 인화성에어로졸			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서 심벌, 숫자 및 테두리선은 백색대신에 흑색을 사용할 수 있음. 바탕색상은 양쪽 모두에서 적색으로 할 것.

산화성 가스
구분 1				주
위험 화재를 일으키거나 강렬하게 함; 산화제
				유해그림 색상: 심벌과 숫자 :흑색. 바탕 : 노란색.

고압가스
압축가스	액화가스	냉동액화가스	용해가스	주 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서의 그림문자 요소:
경고 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음	경고 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음	경고 냉동가스; 극저온 냉화상 또는 손상을 일으킬 수 있음	경고 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음	(1) 독성가스 또는 인화성가스에는 요구하지 않음 (2) 심벌, 숫자 및 테두리는 흑색대신 백색으로 할 수 있음. 바탕색상은 양쪽 모두에서 녹색으로 할 것.

인화성 액체
구분 1	구분 2	구분 3	구분 4	주
위험 극인화성 액체 및 증기	위험 고인화성 액체 및 증기	경고 인화성 액체 및 증기	심벌 없음 경고 가연성 액체	유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서 심벌, 숫자, 테두리는 백색 대신에 흑색으로 할 수 있음 바탕색상은 양쪽 모두에서 적색으로 할 것.
			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구되지 않음

인화성 고체
구분 1	구분 2			주
위험 인화성 고체	경고 인화성 고체			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서 그림문자의 색상: 심벌 및 그림: 흑색. 바탕 : 백색과 적색의 수직선 7개

자기반응성 물질 및 혼합물
형식 A	형식 B	형식 C and D	형식 E and F	형식 G
위험 가열하면 폭발할 수 있음	위험 가열하면 화재 또는 폭발할 수 있음	위험 가열하면 화재를 일으킬 수 있음	경고 가열하면 화재를 일으킬 수 있음	할당되는 표지 요소 없음
폭발성 물질/화약류와 같음 (동일한 심벌 선택과정을 거침)				유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음
주 :(1) 형식 B는 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙, 특별규정 181이 적용될 수 있음 (자세한 사항은 유엔 모델규칙 3.3장 참조) (2) 유엔 모델규칙에서 그림문자 색상 - 자기반응성물질 그림문자 : 심벌과 그림 : 검정. 바탕색 : 7개의 수평 빨강 스트립에 흰색 바탕 - 폭발성 그림문자 : 심벌(폭발물) : 검정; 배경은 오렌지: 그림 1의 아래쪽 코너 : 검정.

자연발화성 액체
구분 1				주
위험 공기에 노출되면 스스로 발화함				유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서의 그림문자 색상: 심벌 및 그림: 흑색; 바탕: 상반부: 백색 하반부 : 적색

발화성 고체
구분 1				주
위험 공기에 노출되면 스스로 발화함				유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서 그림문자 색상: 심벌 및 그림 : 흑색 바탕: 상반부 : 백색; 하반부 : 적색

자기발열성 물질 및 혼합물
구분 1	구분 2			주
위험 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음	경고 대량으로 존재 시 자기발열성; 화재를 일으킬 수 있음			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델 규정에서의 유해그림 색상: 심벌 및 그림: 흑색 바탕: 상반부 : 흰색 하반부 : 적색

물반응성 물질 및 혼합물
구분 1	구분 2	구분 3		주
위험 물과 접촉시 자연 발화성 인화성가스를 발생시킴	위험 물과 접촉시 인화성가스를 발생시킴	경고 물과 접촉시 인화성가스를 발생시킴		유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서 심벌, 숫자 및 테두리선은 백색대신 흑색으로 나타낼 수 있음. 바탕색상은 양쪽 모두에서 적색으로 할 것.

산화성 액체
구분 1	구분 2	구분 3		주
위험 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제	위험 화재를 강렬하게 함; 산화제	경고 화재를 강렬하게 함; 산화제		유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서의 그림문자 색상: 심벌 및 숫자: 흑색. 바탕: 노란색

산화성 고체
구분 1	구분 2	구분 3		주
위험 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음; 강산화제	위험 화재를 강렬하게 함; 산화제	경고 화재를 강렬하게 함; 산화제		유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서의 그림문자 색상: 심벌 및 숫자: 흑색. 바탕: 노란색

유기과산화물
형식 A	형식 B	형식 C and D	형식 E and F	형식 G
위험 가열하면 폭발할 수 있음	위험 가열하면 화재 또는 폭발을 일으킬 수 있음	위험 가열하면 화재를 일으킬 수 있음	경고 가열하면 화재를 일으킬 수 있음	이 유해성 등급에는 표지 구성요소 없음
폭발성 물질/화약류와 같음 (같은 심벌선택 과정을 거침)				유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음
주 : (1) B형은 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙, 특별규정 181이 적용될 수 있음(자세한 사항은 유엔 관리규정3.3장 참조). (2) 유엔 모델규칙에서 그림문자 색상 : - 유기과산화물 그림문자 : 심벌(불꽃) : 검정 또는 흰색 ; 바탕 : 상위반 : 빨강, 하위 반 : 노랑; 그림 5.2 의 아래쪽 코너 : 검정 - 폭발성 그림문자 : 심벌(폭발물) : 검정; 바탕 오렌지; 그림 1의 아래쪽 코너 : 검정 (3) 산화성 액체에 대한 표에 있는 색상에 대한 라벨은 2011년 1월1일까지 사용할 예정이다.

금속부식성물질
구분 1				주
경고 금속을 부식시킬 수 있음				유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에 서 그림문자 색상 심벌 : 흑색 바탕 : 상반부 : 백색; 하반부 : 백색 테두리에 흑색 그림8: 백색

급성독성 : 경구
구분 1	구분 2	구분 3	구분 4	구분 5
위험 삼키면 치명적임	위험 삼키면 치명적임	위험 삼키면 유독함	경고 삼키면 유해함	심벌 없음 경고 삼키면 유해할 수 있음
			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음 주 : 유엔 모델규칙에서 바닥모서리의 숫자 6은 가스일 경우 2로 바꿈. 유엔 모델규칙에서의 그림문자 색상 심벌 및 그림 : 흑색 바탕 : 백색

급성독성 : 경피
구분 1	구분 2	구분 3	구분 4	구분 5
위험 피부와 접촉하면 치명적임	위험 피부와 접촉하면 치명적임	위험 피부와 접촉하면 유독함	경고 피부와 접촉하면 유해함	심벌 없음 경고 피부와 접촉하면 유해할 수 있음
			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음 주 : 유엔 모델규칙에서 바닥모서리의 숫자 6은 가스일 경우 2로 바꿈. 유엔 모델규칙에서의 그림문자 색상 심벌 및 그림 : 흑색 바탕 : 백색

급성독성 : 흡입
구분 1	구분 2	구분 3	구분 4	구분 5
위험 흡입하면 치명적임	위험 흡입하면 치명적임	위험 흡입하면 유독함	경고 흡입하면 유해함	심벌 없음 경고 흡입하면 유해할 수 있음
			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음 주 : 유엔 모델규칙에서 바닥모서리의 숫자 6은 가스일 경우 2로 바꿈. 유엔 모델규칙에서의 그림문자 색상 심벌 및 그림 : 흑색 바탕 : 백색

피부 부식성/자극성
구분 1A	구분 1B	구분 1C	구분 2	구분 3
위험 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	위험 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	위험 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴	경고 피부에 자극을 일으킴	심벌 없음 경고 피부에 경자극을 일으킴
			유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음 주 : 유엔 모델규칙 그림문자 색상: 심벌 : 흑색 바탕 : 상반부 : 백색 하반부 : 백색 테두리에 흑색 그림8 : 백색

심한 눈 손상 / 자극성
구분 1	구분 2A	구분 2B	-	-
위험 눈에 심한 손상을 일으킴	경고 눈에 심한 자극을 일으킴	심벌 없음 경고 눈에 자극을 일으킴
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

호흡기과민성
구분 1	-	-	-	-
위험 흡입 시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡곤란 등을 일으킬 수 있음
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

피부 과민성
구분 1
경고 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

생식세포 변이원성
구분 1A	구분 1B	구분 2
위험 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)	위험 유전적인 결함을 일으킬 수 있음 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)	경고 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

발암성
구분 1A	구분 1B	구분 2
위험 암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)	위험 암을 일으킬 수 있음 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)	경고 암을 일으킬 것으로 의심됨 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 증거가 있는 노출경로가 있다면 노출경로 기재)
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

생식독성
구분 1A	구분 1B	구분 2	추가 구분
위험 태아 또는 생식능력에 손상을 줄 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	위험 태아 또는 생식능력에 손상을 줄 수 있음(알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	경고 태아 또는 생식능력에 손상을 줄 것으로 의심됨(알려진 특정한 영향을 명시) (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	심벌 없음 신호어 없음 수유에 의한 영향 모유를 먹는 아이에 유해할 수 있음
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

특정표적장기전신독성 - 1회 노출
구분 1	구분 2	구분 3
위험 장기(또는, 알려진 영향을 받은 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킴 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	경고 장기(또는, 알려진 영향을 받은 모든 장기를 명시)에 손상을 일으킬 수 있음 (노출되어도 유해하지 않다는 결정적인 노출경로가 있다면 노출경로를 기재)	경 고 (호흡계 자극) 호흡계 자극을 일으킬 수 있음. 또는 (마취 효과) 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

특정표적장기전신독성 -반복 노출
구분 1	구분 2
위험 장기간 반복 노출되면 (다른 경로로부터 유해하지 않는 것이 증명된 경우, 유해한 노출경로를 기술할 것), 장기에 손상을 줌(영향을 받는 모든 장기를 기술할 것)	경고 장기간 반복 노출되면(다른 경로로부터 유해하지 않는 것이 증명된 경우, 유해한 노출경로를 기술할 것), 장기에 손상을 줄 수 있음(영향을 받는 모든 장기를 기술할 것)
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

흡인 유해성
구분 1	구분 2
위험 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음	경고 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음
유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서는 요구하지 않음

수생환경 유해성 (급성)
구분 1	구분 2	구분 3		주
경고 수생생물에 매우 유독함	심벌 없음 수생생물에 유독함	심벌 없음 수생생물에 유해함		현재 물질이 유엔 모델규칙 내의 어떠한 위험성 분류에도 포함되지 않는다면, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서도 다루지 않음. 만일 다른 유해성분류에도 속하지 않는다면, 유엔 모델규칙 9 급 표지가 적용됨. 유엔 모델규칙은 현재 개정작업 중임.
	위험한 물건의 운송에 관한 UN 추천 및 모델 규칙에 요구되지 않음

수생환경 유해성 (만성)
구분 1	구분 2	구분 3	구분 4	주
경고 장기적 영향에 의해 수생생물에 매우 유독함	신호어 없음 장기적 영향에 의해 수생생물에 유독함	심벌 없음 신호어 없음 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함	심벌 없음 신호어 없음 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해의 우려가 있음	현재 물질이 유엔 모델규칙 내의 어떠한 위험성 분류에도 포함되지 않는다면, 유엔 위험물 운송에 관한 권고, 모델규칙에서도 다루지 않음. 만일 다른 유해성분류에도 속하지 않는다면, 유엔 모델규칙 9 급 표지가 적용됨. 유엔 모델규칙은 현재 개정작업 중임.
		유엔 위험물 운송에 관한 권고 모델 규칙에 요구되지 않음

Ⅵ. 연구실 안전관리에 관한 사항

☐ 연구조사자 교육•보건 관리

⚬교육

정기교육•훈련 반기별 - 6시간 이상

신규채용된 연구활동 종사자 - 8시간 이상

대학•연구기관 등에 채용된 자 외의 자로서 신규로 연구개발 활동에 참여하는

연구활동 종사자 - 2시간 이상

특별안전교육•훈련 - 2시간 이상

⚬보건

특수 건강검진 등을 통한 보건 관리

☐ 실험실 안전관리

실험실에서 보관 및 사용하는 유해화학물질의 데이터 및 입•출고 관리 등 운영

☐ 화재 안전관리

☐ 가스 안전관리

☐ 폐기물 관리

⚬폐시약병 및 실험폐수 배출 방법

1. 폐시약 및 세척액은 별도의 수거용기에 성상별로 분리수거한다.

2. 폐시약 및 세척액은 일반생활하수와 섞이지 않도록 유의하여야 한다.

3. 시약병과 분리하기 어려운 고체성분의 폐시약은 시약병 전체를 별도 분리수거

한다.

4. 유리가 아닌 폐시약병은 용기를 세척한 후 최대한 부피를 줄여서 분리수거한

다.

⚬폐시약병 세척검사

실험실에서 배출되는 시약병에 대하여 세척검사를 실시한 후, 지정장소의 분리

수거함에 보관하여야 한다.

⚬폐기물의 처리

실험실에서 배출되는 폐기물의 보관 상태를 수시로 확인하여 폐기물처리업체에

위탁처리 하여야 한다.

⚬ 폐기물 처리 시 유의 사항

1. 재활용 가능 품목은 분리하여 배출한다.

2. 분리수거함 또는 저장용기에 일반 생활폐기물을 투입하지 않도록 한다.

3. 실험할 때 발생된 폐기물은 안전관리담당자의 책임 하에 실험 종료 후 반드시

처리하여 방치되는 일이 없도록 한다.

Ⅶ. 안전표지에 관한 사항

끝.