문서번호	급수운영과-13495
결재일자	2015.7.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이승우		07/16 최임봉
협 조

″2015년도 ″

여름철(풍수해)대비 상수도 시설물 안전점검 결과보고

2015. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

2015년도 여름철(풍수해)대비

상수도 시설물 안전점검 결과보고

2015년 여름철 풍수해 등으로 인한 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 계획을 수립 시행하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 보고 드림.

Ⅰ		2015년 여름철 기상전망(2015년 6월 ~ 8월 )

○ 기온은 평년(22~25℃)보다 다소 높겠으며 북태평양 고기압의 영향으로 무더운 날씨를 보일 때가 많겠음.

○ 강수량은 평년(501~940mm)과 비슷 하겠으나, 대기불안정으로 인하여 많은 비가 내릴 때가 있겠으며 지역적인 편차가 크겠음

⇒ ‘15년 여름철 기온은 평년보다 높고 강수량은 평년과 비슷할 것으로 전망됨

Ⅱ		추진방향

○ 배수지·가압장등 상수도 시설물에 대한 사전 안전점검 실시

- 위험 시설물에 대한 사전조사

○ 안전점검 순찰반을 구성하여 점검실시

- 점검 지적사항에 대한 철저한 시설물 정비

Ⅲ		점검 추진계획

추진일정

○ 안전점검 추진기간 : 2015. 5. 15 ~ 10. 15(5개월간)

○ 사전점검 및 정비기간 : 2015. 5. 11 ~ 5. 30(3주간)

점검대상

구분	배수지	가압장(개소)			개포공동구	비고
		계	유·무인	증압
수량	4	18	2	16	1

○ 상수도 시설물 현황(강남구)

○ 배수지 : 4개소

- 지역배수지 : 3개소(삼성, 수서, 봉은배수지)

- 1차배수지  : 1개소(일원본동 배수지)

○ 가압장 : 18개소

- 유·무인가압장 : 2개소(유인→ 삼성  , 무인 →일원)

○ 개포공동구(87년) : 1개소

- 상수도관  D=300～700mm, L=4,134m

중점 점검사항

○ 배수지·가압장 시설물 분야

- 구조물 균열,파손,누수 등 시설물 안전상태

- 축대,옹벽,절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치상태,

- 낙뢰사고에 대한 보호시설 설치 여부,가압장 기전설비 작동 및 관리상태 등

○ 현수상수도관 등 노출관로 분야

- 현수관로 주변 배수처리 및 타 시설물 설치 안전여부

- 도장상태 이상 유무 및 접합부의 이완 상태, 누수 발생 여부 등

점검반 편성

○  사업소자체 점검

- 점검반 : 1개반 (급수운영과 1개반 5명)

- 운영기간：2015.  5. 15 ∼6. 30

- 점검반 편성

점검반장	점검반원	점검대상	주요점검분야
이승우 (시설6급)	차승현,이종호, 박홍선, 이보민	1) 배수지:4개소 2) 강남구 지역 - 유․무인가압장 구조물분야	배수지 구조물 및 강남구 상수도관로 점검

점검결과

○ 배수지 배수로 및 법면등(삼성, 봉은, 수서, 일원배수지): 이상없음

○ 가압장, 공동구, 도로순찰등의 시설물 순찰점검 결과 : 이상없음

○ 점검결과 현황

구분	점검대상	점검결과				비고
		이상없음	지적사항
			소계	조치완료	진행중
계	23	19	4	4
배수지	4	-	4	4	-
가압장	18	18	-	-	-
공동구	1	1

Ⅳ		행정사항

○ 여름철(풍수해)대비 상수도 시설물점검 및 조치결과를 시설관리과로 통보코자 함.

따로붙임 : 배수지, 가압장 시설점검표 각1부.