문서번호	교량안전과-13198
결재일자	2015.7.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	특수교량팀장	교량안전과장
나용수	이수근	07/20 이용심
협 조

「2015년 한강교량」

온라인 안전감시시스템 상반기 점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2015년 한강교량

온라인 안전감시시스템 상반기 점검 결과보고

한강교량 온라인 안전감시 시스템에 대하여 계측데이터를 측정 및 저장하는 시스템의 이상 유/무와 계측기기 및 계측시스템의 동작 유/무를 점검하여 지속적인 교량안전관리 체계를 유지

Ⅰ		정기점검 개요

□ 점검목적

❍ 한강상 교량 중 특수교량(올림픽대교외 10개 교량)에 구축되어 있는 한강교량 On-Line 안전감시시스템에 대하여 계측데이터를 측정 및 저장하는 시스템의 이상유/무와 계측기기 및 계측시스템의 동작 유/무를 점검하여 지속적인 교량 안전관리 체계를 유지

□ 점검기간

❍ 과업수행기간 : 2015년 04월 20일 ~ 2015년 12월 31일

구 분	점 검 일 시	비 고
2분기	2015년 06월 22일 ~ 2015년 06월 30일	합동점검
3분기	2015년 09월 01일 ~ 2015년 09월 18일	업체점검
4분기	2015년 11월 16일 ~ 2015년 12월 04일	합동점검

□ 점검자

❍ 각 교량 담당자, 한강온라인 담당자(나용수), ㈜이제이텍 시스템 관리자(최한열 부장, 김준년 부장 외2명)

Ⅱ		시스템 현황

□ 교량별 계측기 현황

교 량 명	계측항목	적용센서	수량	부착위치	설치	교체	신설
총 계			10개 교량 8종 248개
올림픽대교	계		6종 22개
	케이블 장력	가속도계(1축)	6개	사장교 케이블	‘97년	‘02년 ‘06년 ‘10년 ‘14년
			2개	사장교 케이블	‘06년
			4개	사장교 케이블	‘09년
	주형 및 주탑 진동특성	가속도계(3축)	4개소 2013년 지진가속도계측시스템으로 이관
	주형 및 케이블 온도측정	온도계	3개	주형 내부, 모형 케이블	‘97년	‘00년 ‘14년
	주형의 수직 처짐	광학식처짐계	1개	사장교 주탑 가로보(북측)	‘97년
			1개	사장교 주탑 가로보(남측)	‘09년
	풍향 및 풍속	풍향풍속계	2개	주탑상부, 교면(중앙분리대)	‘97년	‘11년
	주탑 경사계	경사계	1개	주탑부	‘09년
	받침변위	변위계	2개	양단지점부	‘09년	‘12년
원효대교	계		4종 34개
	앵커블럭 응력변화 측정	변형률계 (진동현식)	12개	주형 내부	‘02년
	주형 온도측정	온도계	8개	주형 내부	‘02년
	경간 중앙부의 처짐량 측정	경사계	6개	주형 내부	‘02년
			6개	주형 내부	‘09년
	신축이음부의 변위측정	변위계	2개	신축이음부	‘00년	‘09년 ‘12년
서강대교	계		2종 10개
	케이블 장력	가속도계(1축)	7개	Acd 하류, 상류 Acu (대칭거동 확인)	‘05년
	케이블 교차부 진동/고유진동수	가속도계(1축)	2개	Acu11 교차부	‘05년
	케이블 온도계	온도계	1개	Acu13	‘05년
성산대교	계		2종 50개
	Arch chord 및 현수경간 단부의 변형률	변형률계 (전기저항식)	6개	Arch chord web 코너부 단부가로보 상부플랜지 코너부 Plate girder 코너부	‘05년	‘14년
		변형률계 (광섬유식)	42개	1개 경간 6개씩 (게르버트러스 단부가로보 4, 현수경간 강합성거더 단부 2)	‘09년	‘10년
	주형의 온도	온도계	2개	P5	‘05년
양화대교	계
	아치 진동	가속도계(1축)	3개	아치리브	‘13년
	거더응력	변형률계 (광섬유식)	20개	P12~P15구간 신 구교 외축거더	‘13년
	케이블정착부 응력	변형률계 (광섬유식)	10개	P12~P15구간 신 구교 외축거더 정착부	13년

교 량 명	계측항목	적용센서	수량	부착위치	설치	교체	신설
가양대교	계		4종 11개
	받침변위	변위계	2개	MP10, 13	‘06년
	주형 상하부의 온도차	온도계	5개	MP11 주형의 상하부	‘06년
	주형의 처짐	경사계(2축)	3개	MP11 상단 주형	‘06년
	주형의 동특성	가속도계(3축)	1개	MBR4-2의 1/2	‘06년
행주대교	계		6종 36개
	케이블 장력(하행)	가속도계(1축)	8개	사장교 케이블	‘04년	‘14년
			8개	사장교 케이블	‘09년	‘14년
	단부응력변화(하행)	변형률계(전기저항식)	2개	군거부 시설구간	‘04년
	주형 및 케이블 온도측정 (하행)	온도계	3개	케이블 및 주형내부, 하행선 군거부시설 구간	‘04년
	주탑의 경사각(하행)	경사계(1축)	4개	P14, 17	‘04년	‘13년 ‘14년
	주형의 수직처짐(하행)	경사계(1축)	4개	사장교 중앙부	‘04년
	받침변위(하행)	변위계	2개	P11, 19	‘04년	‘10년 ‘13년
	외부긴장재 긴장력(하행)	가속도계(1축)	2개	D-3	‘04년	‘08년
	균열 진전여부(상행)	균열게이지	2개	군거부 시설구간	‘04년
	주형 온도측정	온도계	1개	상행선 시설구간	‘04년
청담대교	계		3종 12개
	V-Leg 기울기 계측	경사계(1축)	4개	P40 V-Leg 상단 P42 V-Leg 상단	‘11년
	게르버 조인트 신축변위량 계측	변위계	4개	P37 신축이음부 P39~P40구간 게르버조인트 P42~P43구간 게르버조인트 P45 신축이음부	‘11년
	주형 및 대기온도 계측	온도계	4개	P39~P40구간	‘11년
성수대교	계		4종 16개
	게르버 조인트 응력계측	변형률계(전기저항식)	4개	P8~P9구간 힌지 플레이트	‘11년
	동특성 계측	가속도계(1축)	4개	P8~P9구간 1, 5번 트러스상현재	‘11년
	게르버 조인트 신축변위량 계측	변위계	4개	P8~P9구간, 3,4번 힌지부	‘11년
	주형 및 대기온도 계측	온도계	4개	P8~P9구간	‘11년
한강대교	계		5종 24개
	게르버 조인트 응력 계측	변형률계(전기저항식)	2개	P4~P5구간 1,3번 힌지부	‘11년
	게르버 조인트 회전각 계측	경사계(1축)	4개	P4~P5구간 2,3번 힌지부 P12~P13구간 3,6번 힌지부	‘11년	‘13년 ‘14년
	동특성 계측	가속도계(1축)	6개	P4~P5구간 P12~P13구간	‘11년	‘13년
	게르버 조인트 신축변위량 계측	변위계	6개	P4~P5구간 1,2,3번 힌지부 P12~P13구간 3,6,7번 힌지부	‘11년	‘13년
	주형 및 대기온도 계측	온도계	6개	P4~P5구간 P12~P13구간	‘11년

Ⅲ		점검 결과

□ 교량별 점검 결과

교량	센서 및 장비		이상원인	조치필요사항	개략 공사비
행주대교	2축경사계	section4, 8	명판탈락	후반기 일괄 정비
	변형률계	Section2	명판탈락	후반기 일괄 정비
	신축이음계	Section3, 9	지그 녹 발생	지그 녹 제거
가양대교	-	-	-	-
성산대교	변형률계	P4~P6	6번센서 MUX 측정 불량	MUX 교체	1,850 천원
	광섬유 변형률계	P4 ~ P12	신호 불량 및 파손	광섬유센서 10개 재설치 필요	15,000 천원
	점검용 계단	서버실	서버실 진입용 계단	관리주체에 요청
양화대교	-	-	-	-
서강대교	-	-	-	-
원효대교	-	-	-	-
한강대교	-	-	-	-
성수대교	-	-	-	-
청담대교	동적계측기	P37	제어프로그램 접속 불가	소프트웨어 재구성후 복구 완료
	환풍기	P37	P40 계측함체 쿨링펜 고장	쿨링펜 교체 필요	270 천원
	점검용 계단	P40, P42	계측기 점검용 계단	관리주체에 요청
올림픽대교	-	-	-	-
IDC서버	-	-	-	-

행주 : 2축경사계-P14, 17 : 명판탈락	행주 : 신축이음계-P12 : 지그 녹 발생

성산 : FBG_B5 : 녹발생, 신호불량		성산 : FBG_B2 : 측정/미측정 반복
성산 : FBG_B6, B7, B12, B13 : 신호불량		성산 : C12 광센서 탈락
청담 : 동적계측기 제어프로그램 상 접속 불가	청담 : P40, P42 계측기용 점검 사다리 필요

청담 : P40 서브 계측함체 쿨링펜 고장 : 교체 필요

Ⅳ		공사비 확보 방안

□ 예산 활용

❍ 당초 2015년 용역발주예산에 센서 및 장비보수비 36,000 천원 확보(전반기 : 17,120천원)

□ 관리주체 활용

❍ 성산대교 서버실 계단은 일상유지 보수공사로 하여금 작업지시토록 하고

❍ 청담대교의 점검용 계단설치가 필요함으로 관리주체에 통보하고자 함.

끝.