문서번호	급수운영과-5320
결재일자	2014.3.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		03/10 조면행
협조
	주무관		김용호

시설물 점검결과 조치계획 보고

[ 2014-03 (노후밸브정비등)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 양천구관내 상수도시설물을 현장점검하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2014. 3. 10

보고자 : 지방시설주사보  이 일 로

□ 시설물 정비개요

- 철개 개폐 불가 ⇒ 철개 교체

- 철개 노후  ⇒ 철개 교체 등

- 현장조사일 : 2014. 2. 15 ~ 3. 7

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	시설물명	점검내용	조치계획	비고
1	신월7동 341-1	제수밸브	매몰	철개 교체
2	신월7동 341-1	제수밸브	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
3	신월7동 913-4	제수밸브(200mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
4	신월7동 916-1	제수밸브(100mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
5	신월7동 338	제수밸브(200mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
6	신월7동 994-3	제수밸브(300mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
7	신월7동 995-7	제수밸브(200mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
8	신월7동 331-86	제수밸브(200mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
9	신정7동 189-1	제수밸브(200mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
10	신정7동 171-14	제수밸브(100mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
11	신월6동 591-1	제수밸브(100mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
12	신월4동 529-2	제수밸브(100mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
13	신월4동 538-2	제수밸브(150mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
14	신월4동 530-13	제수밸브(150mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
15	신월4동 544-6	제수밸브(100mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
16	신월2동 463-3	제수밸브(200mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
17	신월2동 506-1	제수밸브(150mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
18	신정3동 833	제수밸브(150mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
19	신정3동1175-15	제수밸브(150mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체
20	신정3동 1267	공기밸브(100mm)	철개노후및뚜껑안열림	철개 교체

□ 조치의견

- 상기와 같이 목동공동구내 노후된 상수도시설물 정비하고자 『2013년 양천구관내 상수도시설물 설치 및 소화전공사』 업체(인웅공영  대표 정지만)로 하여금 밸브키 제작 등을 정비코자 감독수행 부서인 서울시시설관리공단에 작업지시하고자 합니다.

○ 공사개요 : 신월7동 341-1외 19개소 철개교체

○ 작업기간 : 2014. 3. 11 ~ 3. 31

○ 소요예산 : 10,000천원(시설비)

따로붙임 : 위치도 1부(별도).  끝.