문서번호	방재시설부-9700
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		김흥근	07/21 임춘근
협 조

서울대 정문 앞 가시설 점검통로 보완 계획 적정성 검토 보고

2015. 7

도시기반시설본부

(방재시설부)

서울대 정문 앞 가시설 점검통로 보완 계획 적정성 검토 보고

서울대 정문 앞 가시설 점검통로에 대해 기심 외부 전문가 안전점검시 구조적 균질성이 미흡하다는 지적이 있어 이에 대한 보완계획 적정성 검토 보고임

※ 관련근거 : 도림천(감) 2015-126호(2015. 7.13)

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로1 서울대학교 내․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 65,000㎥

- 서울대 내(공사완료) : 공대폭포 5,000㎥, 노천강당(버들골) 20,000㎥

- 서울대 정문 앞 : 40,000㎥

○ 공사기간 : ‘12. 1. 3 ~ ’17. 5.30

○ 총사업비 : 581억원

○ 시공사 / 사업관리 : 남광토건외 1 / 신명건설기술공사

보고내용

○ 서울대 정문 앞 가시설 점검통로에 대해 기심 외부전문가 안전점검시 점검통로 발판의 옹이 등으로 구조적 균질성이 미흡하다는 지적이 있었음

점검통로 현황사진

점검통로 보완계획

○ 점검통로 목재발판 구조적 안정성 검토 결과 안전한 것으로 조사됨

○ 구조적 안정성은 확보되었지만 목재의 사용기간이 2년을 경과하고 목재의 뒤틀림 현상이 발생하였으므로 통행자의 안전사고 예방을 위해 보완이 필요함

○ 보완계획 : 합판(t12㎜, 폭 90㎝, 연장 159m)을 설치함

보고자 의견

○ 책임건설사업관리자의 검토내용이 적정하다 판단되므로 실정보고 사항을 승인조치하고 안전사고 예방을 위해 선시행 후설계 변경하고자 함  끝.