문서번호	시설보수과-5636
결재일자	2015.7.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		07/23 박병연
협 조
	주무관			유태용
	주무관			윤동원
	주무관			김규춘
	주무관			조정갑

'15년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고

(1~2차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

‘15년 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(1~2차)

관내 도로시설물 손상에 대하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2015년 도로시설물 일상유지보수공사(강서)

나. 공사기간 : 2015. 4. 1 ~ 12. 31

다. 도 급 비 : 1,635백만원

라. 공사개요 : 포장보수 A=240a, 신축이음보수 L=225m 등

마. 도 급 자 : ㈜메트로종합건설 외1 대표 박소희

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

- 1차 작업지시『근거:시설보수과-2860(2015.4.14)』

․ 작업기간 : 2015.  4. 14 ~ 6. 22

․ 작업완료 : 2015.  6. 22

- 2차 작업지시『근거:시설보수과-3500(2015.5.8)』

․ 작업기간 : 2015.  5. 11 ~  6. 12

․ 작업완료 : 2015.  6. 12

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
1차	1	목동교	P3 도장부 박락	그라인딩 (박락도장제거)	20.3㎡	그라인딩 (박락도장제거)	20.3㎡
	2		P3 수위표 정비	수위표 제작 설치(함석)	1.0개	수위표 제작 설치(함석)	1.0개
	3		P3 교각하부 철근노출	철근노출단면보수 30mm	0.4㎡	철근노출단면보수 30mm	0.4㎡
	4	개봉철도고가	S1 슬라브하면 보수부 백태, 박리	그라인딩(보수재 제거)	4.0㎡	그라인딩(보수재 제거)	4.0㎡

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
1차	5	오류IC	A2 슬래브 하면누수	그라인딩(백태제거)	0.4㎡	그라인딩(백태제거)	0.4㎡
	6	시흥IC 보도부측	방호책 연석부(외측)열화	표면보수	0㎡	표면보수	294.98㎡	주,야
			방호책 연석부(외측)열화	단면보수 10mm	169.68㎡	단면보수 10mm	0㎡
	7		방호책 연석부(차도측)열화	단면보수 20mm	103.86㎡	단면보수 20mm	0㎡
	8		A2 연석부 철근노출	철근노출 단면보수 30mm	0.3㎡	철근노출 단면보수 30mm	0.3㎡
	9	등촌지하차도	타일탈락	타일보수	3.35㎡	타일보수	3.35㎡
	10	개봉교	A1 교명주 틈발생	손상물 철거후 강판설치	1식	손상물 철거후 강판설치	1식
	11		A2 슬라브하면박리	표면보수	8.82㎡	표면보수	8.82㎡
	12	화곡고가차도	주형하부 차량추돌	높이제한표지판 설치	1개소	높이제한표지판 설치	1개소
	13	행주1교	주형하부 차량추돌	높이제한표지판 설치	2개소	높이제한표지판 설치	2개소
	14	오목교	오목교 측면램프 슬래브	철근노출 단면보수 30mm	1.0㎡	철근노출 단면보수 30mm	1.0㎡
	15	가리봉철도고가	P3 신축이음부 파손	신축이음후타재 보수	22.0m	신축이음후타재 보수	18.6m
	16	공단IC	램프2 초입 포장파손	소규모도로긴급복구	20.0㎡	소규모도로긴급복구	25.2㎡
	17		하부교각 배수구 설치오류	배수파이프 정비	1식	배수파이프 정비	1식
	18	구로역지하차도	보도부 점자블록 파손	점자블록 재설치	0.27㎡	점자블록 재설치	0.81㎡
	19	개화IC	날개벽 측면 파손	단면보수 10mm	1.32㎡	단면보수 10mm	1.32㎡
	20	도림천좌안복개	P136 위치표지판 이탈	표지판 정비	1식	표지판 정비	1식
	21		교각부 단면파손	단면보수 20mm	0.16㎡	단면보수 20mm	0.16㎡
	22	도림천하류복개	바닥 수로 덮개 망실, 손상	배수덮개 재설치	1개소	배수덮개 재설치	1개소
	23	화곡터널	배수구 덮개 망실	배수덮개 재설치	1개소	배수덮개 재설치	1개소
	24		목동방향출구 누수	물끊기공설치	15.0m	물끊기공설치	15.0m
	25	가마산고가차도	A2 캔틸레버부 균열, 박리	단면보수 10mm	0.56㎡	단면보수 10mm	0.56㎡
	26	개화지하차도	상하류 터널 시,종점부 보수부박락	단면보수 10mm	4.4㎡	단면보수 10mm	4.4㎡
	27	외발산지하차도	상부 대리석 파손	대리석 재설치	0.14㎡	대리석 재설치	0.14㎡
	28	가마산지하차도	보도상부 누수, 백태	그라인딩, 배수팩커설치	1식	그라인딩, 배수팩커설치	1식
	29	구로지하차도	부천방향초입 후타재파손	신축이음후타재 보수	1.0m	신축이음후타재 보수	1.0m
	30	오목지하차도	상부 슬래브 누수, 백태	습식균열보수	8.0m	습식균열보수	8.0m
	31	오금지하차도	광명방향 그레이팅 망실	그레이팅 재설치	6ea	그레이팅 재설치	6ea
	32	염창IC하부복개	복개 슬래브 상부 열화	표면보수	676.5㎡	표면보수	656.0㎡
	33		조인트 하부 누수, 백태	물끊기공 설치	1식	물끊기공 설치	1식
	34	집수정 준설	외발산지하차도	집수정 준설	66.12㎡	집수정 준설	62.25㎡
			오금지하차도	"	7.88㎡	"	7.88㎡
			구로지하차도	"	45.2㎡	"	45.2㎡

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
1차	34	집수정 준설	공항입구지하차도	집수정 준설	7.5㎡	집수정 준설	17.16㎡
			등촌지하차도	"	10.4㎡	"	10.4㎡
			오목지하차도	"	6.4㎡	"	6.4㎡
			신도림지하차도	"	107.64㎡	"	93.02㎡
			가마산지하차도	"	60.09㎡	"	60.09㎡
			국회앞지하차도	"	32.1㎡	"	32.1㎡
			고척2지하차도	"	8.55㎡	"	8.55㎡
			구로역지하차도	"	11.9㎡	"	18.5㎡
			개화지하차도	"	26.56㎡	"	47.35㎡
2차	1	공단IC	구로차량기지 옹벽보수	단면보수 및 표면보수	189.38㎡	단면보수 및 표면보수	189.38㎡
	2		하부 B램프 진입부	가드레일 설치	2경간	가드레일 설치	2경간
	3	도림천좌안 복개구조물	P30, P52, P72	유도배수판 설치	41m	유도배수판 설치	41m
	4	지하차도	외발산,고척2,등촌, 구로 지하차도	배수로협착물인력준설	49.31㎡	배수로협착물인력준설	47.35㎡

다. 개략공사비 : 247,060천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시 내용과 같이 이상없이 작업완료하여 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.