문서번호	운영과-2420
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	소장
김영일		현인식	03/10 정남기
협조
	보수과장		김구식

풍납취수장 원수 비상공급관련  회의참석 결과 보고

2014. 3. 7 (금)

영등포아리수정수센터

(운영과)

인천 풍납취수장 전력설비 이중화 구축에 따른

풍납취수장 원수 비상공급관련 회의결과 보고

인천시(풍납) 취수장 전력설비 이중화 구축으로 원수공급이 중단됨에 따른 우리본부 관계자 회의에 참석하고 보고합니다.

※ 근거 : 서울시와 인천시의 취수장 도수관로 비상시 공동사용 협약(‘10.7.28)

[‘11년 서울시와 인천시간 원수공급 비상시 공동사용 협약체결(35만㎥/일)]

□ 회의결과

○ 일   시 : 2014.3.7.(금) 15:00, 본부 생산부 회의실

○ 참석자 : 8명

- 본부 생산과장외 2명, 남부수도사업소 직반장외 3명, 영등포 2명

○ 회의내용

- 공급일시 : ‘14.6.10(화)10:00 ～ 6.13(금)10:00(72시간)

- 공  급  량 : 풍납취수장의 안정적인 급수운영을 전제로 4,000㎥/hr(96,000㎥/일)공급이 가능함을 인천시에 회신

※ 부족물량은 수자원공사에서 공급받기로 하였다고 함

- 비상공급 세부운영계획, 업무분장, 변동사항 등 : 추후 생산부에서 시달. 끝.

□ 원수 비상 공급요청 사항

○ 요청일시

- 1안 : ‘14.6.10(화)10:00 ～ 6.13(금)10:00(72시간)

- 2안 : ‘14.6.17(화)10:00 ～ 6.20(금)10:00(72시간)

○ 요청부서 : 인천시상수도사업본부 급수부

○ 내    용 : 풍납취수장 전력설비 이중화 구축

○ 공급지역 : 인천 성산가압장(공촌정수장 23만㎥/일) 수계

○ 공급요청물량 : 120천㎥/일(5㎥/hr)

□ 풍납취수장 시설개요

시설용량	최대취수량	평균취수량	펌프현황	전력계약량	비고
70만㎥/일	503천㎥/일	481천㎥/일	970kw*3대 600kw*1대 520kw*2대	3,373kw

○ 영등포정수센터(풍납취수장) 급수구역

- 6개구(은평, 마포, 양천, 구로, 강서, 금천) 64개동 64만세대, 170만명

- ‘13년 6월 취수량 16,884㎥/hr～18,637㎥/hr

○ 풍납취수장 도수관로 운영현황

- 도수관로 D240mm, L21.7km

<비상 도수관로 연결지점 2개소>

끝.