함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신자	도시계획과장
(경유)
제 목	2014년 제5차 도시계획위원회 심의안건 제출

2014. 제5차 도시계획위원회 심의안 및 보조자료를 붙임과 같이 제출하오니 상정하여 주시기 바랍니다.

○ 상정안건(6건)

안건번호	안 건 명	개 요	비 고
1	봉천제14 주택재개발 기본계획 변경 및 정비구역 지정(안)	○ 위치 : 관악구 봉천동 1~13번지 일대 ○ 면적 : 74,209.4㎡ ○ 내용 - 구역계 변경(감 83㎡) - 용도지역 : 제2종․3종 일반주거지역 → 제3종 일반주거지역 - 용적률 : 정비계획 249.5% - 건폐율 50%이하, 최고25층이하, 17개동, 1,395세대(임대 280)	<재상정> 재생계획팀 강원기 (2133-7172)
2	방배제13 주택재건축 기본계획 변경 및 정비구역 지정(안)	○ 위치 : 서초구 방배동 541-2번지 일대 ○ 면적 : 129,850㎡ ○ 내용 - 구역계 변경(감 6,150㎡) - 용도지역 : 제2종(7층) 일반주거지역 → 제2종 일반주거지역 - 용적률 : 249.97%(법적상한 적용) - 건폐율 40%이하, 최고18층 이하, 16개동, 2,357세대(임대 180)	<신규> 재건축팀 김홍군 (2133-7180)
3	미아동3-111번지일대 주택재건축 정비구역 지정(안)	○ 위치 : 강북구 미아동 3-111번지 일대 ○ 면적 : 10,018㎡ ○ 내용 - 용도지역 : 제1종일반주거지역 → 제2종일반주거지역(7층) - 정비계획용적률 : 198.89% - 건폐율 30.42%이하, 최고10층 이하(평균9.85층),5개동,162세대	<신규> 재생계획팀 황인수 (2133-7171)

안건번호	안 건 명	개 요	비 고
4	오금동 143번지일대 주택재건축 정비구역 지정 (안)	○ 위치 : 송파구 오금동 143번지 일대 ○ 면적 : 14,180㎡ ○ 내용 : - 용도지역 : 제2종일반주거지역(7층) - 용적률 : 정비계획 233% - 건폐율 30%이하, 최고 14층이 하, 6개동 280세대 ※ 층수완화 : 2종7층 → 평균층 수 13층이하	<신 규> 재건축팀 소석영 (2133-7179)
5	문정동 136번지 일대 주택재건축 정비구역 지정(안)	○ 위치 : 송파구 문정동 136번지 일대 ○ 면적 : 64,974.9㎡ ○ 내용 : - 용도지역 : 제2종(7층)․제2종․제 3종일반주거지역 ※ 용도지역 변경 : 2종일반주거 지역(7층) → 2종일반주거지역 (43,363.8㎡) - 용적률 : 정비계획 228% - 건폐율 30%이하,최고18층이 하,19개동 1394세대(임대 75)	<신 규> 재건축팀 소석영 (2133-7179)
6	면목6주택재건축 정비계획변경(안)	○ 위치 : 중랑구 면목4동 1405번지 일대 ○ 면적 : 11,827㎡ ○ 내용 : - 용도지역 : 제2종(7층) 일반주거 지역 → 제2종 일반주거지역 - 용적률 : 249.73%(법적상한 적용) - 건폐율 19%이하, 최고21층 이하, 5개동, 269세대(임대 20)	<신 규> 재개발팀 김영환 (2133-7176)

붙임 : 1) 상정방침 6부(별도송부)

2) 심의도서 6부(별도송부).  끝.

	주거재생과장
주무관	황인수		재생계획팀장	이수범		주거재생과장	03/10 안재혁
협조자
시행	주거재생과-3130	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 3층	/
전화	2133-7171	/전송	2133-0747	/		/	대시민공개