문서번호	도로관리과-11489
결재일자	2015.7.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		도로안전시설팀장		도로관리과장
홍현기		김순수		07/24 송상영
협 조

수방기간 도로사면 특별 안전점검 결과보고

2015. 7.

도시안전본부

(도로관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	사면전문가 참여
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	안전점검
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	목록확인

수방기간 도로사면 특별 안전점검 결과보고

‘15년 수방기간 태풍 및 집중호우로부터 위험요소를 사전 제거하기 위하여  도로사면(옹벽포함)에 대한 특별 안전점검를 실시하고 그에 따른 결과 보고임

□ 관련근거

○「2015년 도로사면 운용계획 보고」 도로관리과-571(2015.1.13.)

○「수방기간 도로사면 특별 안전점검 실시계획」 도로관리과-10874(2015.7.14.)

□ 특별점검 개요

○ 점검기간 : ‘15. 7. 20. ~ 7. 21.

○ 점 검 자 : 도로안전시설팀, 자치구 담당, 사면전문가(2명)

- 전문가 : ㈜다산이엔지 조성하(토질 및 기초 기술사)

㈜코어스이엔지 유영호(지질 및 지반 기술사)

○ 점검대상 : 도로사면(옹벽포함) 6개소

- 시․구도상 관리하고 있는 도로사면 308개소 중 시도상 도로옹벽 높이 5미터 이상 또는 비탈면 높이 10m이상 중에서 선정(A등급 제외)

기관명	위치	옹벽제원( m)		비탈면제원(m)		안전 등급	법정관리대상			비법정대상 (자체관리)	점검 일자
		연장	수직고	연장	수직고		특정 관리	시특법	급경 사지
금천구	시흥동 산 100-43	250	2~5	250	10	B				o	7.20
동작구	노량진동 155-1	308	4.5	308	20	B			o		7.20
성동구	옥수동 산1-1(산27)	180	2	180	20	B			o		7.21
	금호4가동 1418-52	70	6			B			o		7.21
강남구	세곡동 산 52-51			520	5~15	B			o		7.21
종로구	무악동 산 3-9	150	2.5	150	30	B	o				7.20

□ 점검결과

위 치	점 검 결 과(전문가 의견)	점 검 사 진
① 금천구 시흥동 산100-43(호암로) ▸ 규모 : H=10m, L=250m ▸ 관리기관 : 금천구 도로과	▸옹벽 배수구 양호
	▸옹벽 상단 배수측구에 유송토사 잔적되어 통수단명 확보를 위하여 정비필요
	▸일부 수목정리가 필요하나, 전반적으로 양호함
② 동작구 노량진동 155-1(노량진로) ▸ 규모 : H=20m, L=308m ▸ 관리기관 : 동작구 도로관리과	▸옹벽의 배수구멍 정비(신설)
	▸옹벽의 단차 및 배부름현상에 의한 타일 탈락 및 파손
	▸동측 변단면부 수평밀림현상에 대한 주기적인 관찰이 필요하며, 동측부 배수로 정비·확대시공 필요
③ 성동구 옥수동 산1-1(뚝섬로) ▸ 규모 : H=20m, L=180m ▸ 관리기관 : 성동구 토목과	▸비탈면의 암질은 신선한 화강암으로 분포되어 있음
	▸옹벽 상부와 사면에 낙석방지책·낙석방지망이 설치되어 있음
	▸옹벽의 연속적인 횡방향 균열에 대한 정기적인 점검 필요
④ 성동구 금호4가동 1418-52(동호로) ▸ 규모 : H=6m, L=70m ▸ 관리기관 : 성동구 토목과	▸현재 정밀점검 시행중에 있음
	▸옹벽상단 배수로, 노출암반 풍화방지대책, 석축 보강 필요
	▸벽돌쌍기형 옹벽의 배부름 현상에 대한 조치 필요
⑤ 강남구 세곡동 산52-51(헌릉로) ▸ 규모 : H=5~15m, L=520m ▸ 관리기관 : 강남구 도로관리과	▸비탈면 암질은 편마암이고 토층이 얇게 분포하고 있음
	▸사면 표면 자연복원상태 양호, 종배수로, 산마루측구 양호
	▸산마루 측구 후방 고사·벌목한 나무 제거 필요
⑥ 종로구 무악동 산3-9(통일로) ▸ 규모 : H=30m, L=150m ▸ 관리기관 : 종로구 도로과	▸비탈면 암질은 화강암이며, 수직배수로가 시공되어 있음
	▸낙석방지책·낙성방지망, 녹생토, 배수구멍 양호
	▸사면내 고사목 제거필요, 산책로와 옹벽사이에 배수로 및 집수정 정비 필요

□ 점검결과 조치

○ 점검결과 지적사항을 관할 자치구에 통보하여 검토 및 반영 조치

- 낙석제거, 배수로 정비, 마대쌓기, 단순 보수 같은 경미한 사항은 신속한 응급보수 등 위험요인 제거

- 비탈면 안정화를 위해 보수․보강이 필요한 경우

▶ 필요시 사면 보수·보강사업계획(용역설계서, 공사설계서 등)을 작성하여 시비 배정요청

□ 행정사항

○ 외부전문가 점검비 : 800천원 (2명×2일×200천원)

- 점검비 산출 : 엔지니어링기술자 노임단가 249,900원(특급기술자),

‘15년 시설안전자문단 안전점검 수당 200,000원(도로시설과) ⇒ 200천원 적용

○ 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 부속시설물 관리, 도로사면 붕괴 예방을 위한 보수·보강, 사무관리비

붙임 : 1) 전문가 의견서 1부.

2) 참석자 서명부 1부.  끝.