문서번호	교량보수과-1536
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
김승진		03/11 안완순
협 조
	주무관			구성철
	주무관			유태용
	주무관			김규춘
	주무관			손명환

『 2014년도 』

공사장 등 안전점검 강화를 위한 기동점검반 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(교량보수과)

『2014년도』

공사장 등 안전점검 강화를 위한 기동점검반 운영계획

우리과 주요 공사장 및 도로시설물을 대상으로 외부전문가에 의한 상시 기동안전점검을 실시하여 재난사고 예방효과를 높이고 안전점검의 신뢰성을 제고하고자 함

□ 관련근거

행정2부장 방침제49(2014.2.24)호 및 도시안전과-4601(2014.2.26)호

『공사장등 안전점검 강화를 위한 기동점검반 운영계획』(시설보수과-1506,‘14.3.3)

□ 추진계획

점검기간 : 연중실시

대상시설 (총 33개소)

□ 주요 공사장 : 1개소

사 업 명	사 업 개 요	사 업 기 간	예산액 (백만원)
가양대교 보수공사	램프(북,남단) 도장 : 21,550㎡	2014. 4 ~ 11	3,000

□ 도로시설물 : 32개소

(단위 : 개소)

종별	합계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	지하 차도	복 개 구조물
계	32	3	6	3	6	13	1
1종	6	3		1	1	1
2종	10		2	2	2	3	1
법외	16		4		3	9

※ C급 시설물 : 2개소(성산대교, 안양교)

기동점검 방법 : 시설물 담당직원 (3인 1조)

□ 기동반 편성 : 2개조

- 1조 : 유태용, 김규춘, 손명환,  2조 : 구성철, 김승진, 손명환

※ 공사장 점검(매월) : 2조, 도로시설물 점검 : 1조, 2조

※ 도로시설물 기동점검은 정기점검(해빙기등) 및 용역병행

□ 점검내용 : 공사 및 시설물 전반관리 상태 등

점검결과 조치

□ 공사장 점검결과 관련법규(건설기술관리법 등) 위반사항 발견시     벌칙 부과(부실 시공 부실벌점 부과 등)

□ 경미한 사항 적출시 즉시조치 및 연간단가 업체로 보수 실시

□ 구조안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 외부전문가 등과 합동

점검 실시후 별도의 보수계획 수립

□ 점검실적 DB화, 안전관리 우수사례 전파, 제도개선 건의

□ 행정사항

중요 결함 발생시 도로안전실(도시안전과, 도로시설과) 즉시 보고

점검사항 보고조치를 매월말 시설보수과(총괄)에 점검사항 통보

따로붙임 :  공사장 등 안전점검 보고서(양식) 1부. 끝.