문서번호	급수운영과-18013
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
김승완		07/27 조면행
협 조
	주무관			이상무

보고서

(궁동97-9~10번지간 상수도관 이설)

2015. 07.

구로구 궁동 97-9,10번지 건축허가와 관련하여, 건축부지 앞 도로정비에 따른 상수도관 이설요청에 대하여 현장조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015.  07.

보고자 : 지방시설주사  성명 : 김승완

1. 건축현황

가. 위  치 : 궁동97-9, 97-10

나. 신청자 : 김두규, 정희환

다. 건축개요 : 도시형생활주택 80세대

2. 도로정비 계획

가. 도로정비 계획 : 궁동97-8번지 도로면 표고를 최고 34.7m에서 33.2m로 1.5m 낮춤

나. 상수도관 이설요청 현황

- 위   치 : 궁동97-9 ~ 97-10 구간

- 이설대상 : D=150mm, L=35m

도로정비 건축예정	도로 정비구간 150mm

3. 현장조사 내용

가. 상수도관 이설요청 사유 : 도로의 통행 불편과 안전에 문제가 있어 도로관리청으로부터

건축허가 협의조건으로 도로 높이를 최고 1.5m 낮추어야 하나,  도로에 매설된 수도관이

공사에 저촉되어 이설을 요구하는 상태임

나. 이설대상 수도관 현황 : D=150mm, L=35m

- 배수관 : D=150mm(1987년 DCIP), L=35m

- 제수변 : 80~100mm,  3개소

다. 이설 공사계획 및 급수대책

1)이설 공사계획

- 공사개요 : D=150mm, L=35m

- 시설공사 시행 : 원인자 부담으로 신청자 자체 이설

- 공사 시점 및 종점에 다용도 제수변을 설치 및 임시급수

2)급수대책 : 단수없는 공사시행

- 순환배관망 활용 우회급수 : 온수동100~98-1구간, D=80mm

- 공사 시점 및 종점에 다용도 제수변을 설치 및 임시급수

- 단수세대에 임시급수장치를 설치하여 급수민원 해소(5수전, 10세대)

3. 조치 계획

상기와 같이 본 공사는 도로의 통행 불편과 안전문제로 도로관리청에서 건축허가 협의조건으로 시행하는 도로정비공사와 병행하여 시공해야 하는 현장여건을 감안하여 별첨 “이설승인조건”에 따라 원인자 부담으로 자체 이설토록 회신하고자 합니다.

따로 붙임. 1.이설요청서 1부

2.이설승인조건 1부

3.설계도 1부

4.원인자부담 내역 1부

5.배관현황도 1부.끝.