문서번호	지리정보과-4692
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	지리정보과장	시설안전부장
김영혁	정윤홍	07/30 강신재
협 조
	주무관		이채윤

「정확한 상수도 지하시설물 위치정보 제공을 위한」

수직위치 관리 개선계획 보고

2015. 7.

상수도사업본부

(지리정보과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

「정확한 상수도 지하시설물 위치정보 제공을 위한」

수직위치 관리 개선계획 보고

도로공사 등으로 기존 상수도 지하시설물의 “심도 변화”에 따른 위치오류를 해결하기 위한 수직위치 관리 개선계획을 보고 드림.

※ “깊이(심도)”  → “깊이(심도)”, “높이(관 상단고)”를 병행 관리

관 상단고 : 평균 해수면으로부터 관 상단의 수직고(=상수도관 상단의 높이)

현황 및 문제점

❍ 현재 상수도관의 수직위치를 “깊이(심도)”로만 관리

- ‘상수도 GIS’에서는「공공측량 작업규정」에 의거, 상수도 관로의 수직위치를 지표면에서 시설물의 상단까지 깊이로 표시하고 있음.

	【지하시설물 위치 표시 방법】
▷ 공공측량 작업규정 제140조(탐사) ④ 시설물의 평면위치는 관로 중심선을 기준으로 하며, 깊이는 지표면에서 시설물의 상단까지로 한다.

❍ 도로 공사 등으로 인해 지반고 변화 발생

지반고 : 평균 해수면으로부터 지표면까지의 수직고(=땅의 높이)

- 자전거도로 설치, 도로선형 개선 공사 등으로 도로가 성토·절토되어 ‘지반고’ 변화 발생

❍ 지반고 변화 발생시 기 구축된 관로의 수직위치 오류 발생

- 성토·절토 등으로 지반고 변화가 발생할 경우 상수도관로의 매설 심도 변화 발생 - 변화된 지반고가 통보되지 않아 상수도 GIS에 지반고 변화 미 반영되어 심도 오류 발생	’14.10.15. 월릉교 중랑천 둔치(D=1,650㎜)

개선계획

❍ 상수도관의 수직위치를 “깊이(심도)”와 “높이(관 상단고)”로 병행관리

- ‘깊이(심도)’는 측정기준이 지표면으로 도로 공사등으로 변화 발생, ‘높이(관 상단고)’는 평균해수면이 기준으로 값이 변하지 않음

- 상수도 지하시설물의 “깊이(심도)”와 “높이(관 상단고)”를 병행 관리하여 정확도 유지

※ 도로굴착 등 현장작업 시 직관적인 ‘깊이(심도)’가 상대적으로 유용

기 존		개 선

세부추진계획

❍ 상수도관 GIS DB 구축 시 ‘지반고’ 측정

- 「공공측량 작업규정」에 의거 지반고를 측량하지 않고 탐사 장비로 심도만 측정하였기에, “관 상단고”를 입력하기 위해서는 정확한 지반고 측량이 필요함

-「상수도 GIS DB 정확도 개선사업」수행시 지반고의 수준측량이 가능하도록 기준점 및 보조점 설치하며, 상수도관 위치측량 시 수준측량으로 지반고 측정

❍ 상수도 지리정보시스템에 측정한 “지반고” 및 “관 상단고” 제공

- 상수도 시설물 속성자료에 ‘지반고’와 ‘관 상단고’ 항목 신설

- ‘지반고’는 측정한 값을, ‘관 상단고’는 ‘지반고’에서 ‘심도’를 뺀 계산값을 사용자에게 제공

기 존		개 선

❍ 관 상단고 입력을 신규로 측량되는 기존관, 신설관부터 실시

- 기존 기준점 측량시 「공공측량 작업규정」에 의거 지반고 측량을 실시하지 않아 기 구축되어 있는 DB에 일괄 적용시 관 상단고 오류가 발생할 수 있음

- 오류를 최소화 하고자 신규로 시행되는 측량부터 “관 상단고” 측정

기대효과

❍ 상수도관의 “깊이(심도)” 및 “높이(관 상단고)”를 병행관리하여 도로공사 등 지형변화가 발생하여도 위치오류를 최소화 할 수 있음.

❍ 정확한 상수관 위치 제공으로 도로 및 유관 공사시 누수사고를 미연에 방지할 수 있음.

향후계획

❍ 프로그램 개발 완료 : 2015. 8월

❍ 정확한 자료 구축 및 제공을 위하여 주기적으로 개선사항 모니터링 실시. 끝.