문서번호	동물기획과-8594
결재일자	2014.11.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	주무관	동물기획과장	동물원장		서울대공원장
박창희	유미진	김태원	노정래		11/19 안영노
협 조
	관리부장			정상택

돌고래관 내부공사 종료 및 돌고래 수송 완료에 따른

돌고래 생태설명회 운영계획

동물기획과

(동물관리)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

돌고래관 내부공사 종료 및 돌고래 수송완료에 따른

돌고래 생태설명회 운영계획

돌고래관 내부공사가 종료 되고 울산 고래박물관에 임시 이동관리 하였던 돌고래가 복귀함에 따라 관람시설에 대한 안전점검을 재실시 하고, 새로운 환경적응을 위한 돌고래의 안정관리 및 생태설명회 운영계획을 보고드림

Ⅰ		돌고래관 내부 공사개요

□ 공사 기간 : 2014. 6. 16. ~ 10. 13

□ 돌고래 임시 이동현황

‣ 이동개체 : 5수(남방큰돌고래 4수, 큰돌고래1수)

‣ 이동현황

∙ 2014.  6. 19 : 서울대공원 → 울산 고래박물관

- 돌고래 사육사 5명 , 수의사 1 명, 저진동 차량 2대

∙ 2014. 10. 22 : 울산 고래박물관 → 서울대공원

- 돌고래 사육사 5명 , 수의사 1 명, 저진동 차량 2대

Ⅱ		생태설명회를 위한 준비

□ 변화된 환경적응 및 동물관리

● 돌고래 환경 적응을 위한 상태 점검(매일, 수시)

‣ 1일 1회 돌고래 체온 측정

‣ 주 1회 개체별 체중측정

체온 측정	체중측정

□ 해수 수질관리

● 수질의 안정화 관리를 위한 조치사항

- 1일 2회 수질검사(수온, PH, DO, 염도)

- 수시로 풀크리너 실시

- 해수 1일 25ton 추가 반입

- 여과기 역세척 1일 1대 실시(기계실)

수질측정	풀크리너	부유물제거	해수 추가 반입

● 돌고래 풀장 수면 및 내부 이물질 제거

- 돌고래 풀장에 발생하는 먼지 및 이물질 수시제거

- 수온, PH, DO, 염도등 정상수치 유지를 위한 지속적 관리

- 수질관리를 위한 풀크리너 가동

□ 시설 및 안전관리

● 설명회장 안내판 및 안내문 개선

- 기존 안내판 및 안내문 디자인 변경

- 관람객 안전을 위한 안내판 및 안내문 추가

표지판 시안	표지판 부착 장소

● 방송장비 교체 및 추가 설치

- 메인 스피커 교체

- 방송장비 교체(엠프, 샘플러, 마이크)

메인스피커 교체	콘솔박스 교체	엠프 교체

● 돌고래관 조명 교체

- 조도가 낮은 조명등 교체

● 관람객 안전 유리펜스 보강

- 어린이들의 손끼임 방지를 위한 유리펜스 틈새 보강

□ 돌고래 생태설명회 재개

● 돌고래 및 바다사자 생태설명회 준비

- 사전준비 기간 : 약 1개월

- 세부내용

∙ 유리펜스 등 변화된 주변 환경 적응 훈련

∙ 바다사자 전진 보조 무대 및 이동 동선 적응 훈련

∙ 생태설명회 프로그램 적응 훈련(1일 4회)

유리 펜스 적응	바다사자 훈련	돌고래 훈련

Ⅲ		향후계획

● 지속적인 훈련 및 관리로 돌고래 및 바다사자 생태설명회 준비

● 해수 안정화시 까지 1일 50ton에서 75ton 증량

● 여과기내 역세척 1일 1대 실시(기계실)

● 수시로 이물 및 부유물 제거(풀크리너, 뜰채 등). 끝.