문서번호	보도환경개선과-9955
결재일자	2015.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
★주무관	보도관리2팀장	보도환경개선과장	도시안전기획관		도시안전본부장
전성민	양돈욱	박문희	권기욱		07/31 김준기
협 조
	시설안전부장			강신재

인사동길 디자인 맨홀뚜껑 제작 설치

2015. 7.

도시안전본부

보도환경개선과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	■	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

인사동길 디자인 맨홀뚜껑 제작 설치

종로구 인사동길 맨홀 뚜껑에 대해 시민 디자인 공모를 통하여 마련된 디자인으로 맨홀뚜껑을 제작 설치코자 보고함

Ⅰ		그 간 추진현황

○ 맨홀 뚜껑 디자인 개선 검토 시장님 대면보고(´15.4.14)

○ 맨홀 디자인 개선 TF 회의 (´15.5.6)

- 도시안전기획관 주관으로 내부위원(도시공간개선단, 물재생계획과, 상수도 사업본부 등) 및 외부위원(한국전력, KT)로 구성

○ 맨홀 뚜껑 디자인 공모전 시행 (´15.5.26~6.26)

작품접수	➡	심 사	➡	당선작 발표	➡	온라인 전시
6.1～6.14		6.24		6.26		6.26～7.25

- ‘내 손안에 서울’ 시민공모 시행 결과 85명이 참가하여 105개 작품 접수

- 디자인 전문가 5명으로 구성된 공모 심사회의를 통해 4작품 선정(´15.6.24)

맨홀 디자인 공모전 심사결과

최 우 수 상	우 수 상	장 려 상 1	장 려 상 2

구분	작품명	작품주제
최우수상	인사, 매듭으로 맺어지다	과거에 두 동네가 이어져 인사동이 생겨났고, 현재는 세계와 한국을 이어주는 장소라는 점에서 ‘연결과 맺어짐’이란 인사동의 성격을 매듭이라는 매개체로 표현
우수상	The art of Insa-dong	‘인사동’이라는 글자를 활용하여 한글의 아름다움과 조형적인 문양을 통해 골목의 재미
장려상1	도자기의 아름다운 선	인사동에 가면 쉽게 접할 수 있는 아름답고 다양한 무늬의 도자기 모습을 표현
장려상2	십장생 맨홀뚜껑	한번 밟으면 한 달 수명이 연장되는 십장생 표현

○ 맨홀 덮개 디자인 개선 홈페이지 제작 (´15.5.27)

- 국내외 디자인 맨홀 사례 게시 및 정책 홍보 등 포함

- 서울시 도시안전본부 홈페이지 활용(http://safe.seoul.go.kr/safety)

○ 설치대상 맨홀 디자인(최우수상)에 대한 관련부서 협의완료(´15. 6~7월)

- 도시공간개선단, 상수도사업본부, 물재생계획과, 소방재난본부, 종로구청

	유관부서(기관)의견
◈ 도시공간개선단 의견 - 수상작 디자인에 대하여 주물제작 가능 여부 및 관리성 우선 검토 - 수상작별 디자인의 유형이 상이하므로 인접 설치되었을 시 조화성을 보장하기 어려우므로 수상작읜 작품의도를 최대한 반영하여 같은 방식의 재설계 필요 ◈ 상수도사업본부 의견 - 원활한 유지관리를 위해 맨홀 용도 표시 및 뚜껑 개폐를 위한 손잡이 필요 - 뚜껑만 교체할 경우, 틀과 뚜껑 사이에 과도한 이격이 발생하여 소음민원이 발생하거나 이격이 너무 없어 뚜껑 개폐가 곤란한 경우가 발생할 우려가 있으므로 틀과 뚜껑을 동시에 교체하는 방안 필요 - 뚜껑 표면에 음각이 없는 경우, 주철 특성상 우기시 표면이 미끄러워 오토바이, 자전거 보행자의 낙상 등 사고 및 불편이 우려되므로 대비책 필요 ◈ 소방재난본부 의견 - 지하식 소화전 맨홀 뚜껑은 “소화전‧주차금지” 표시 등 소방기본법 시행규칙 제6조 제1항에 의거 설치되어야 하며, 맨홀 디자인 변경은 기존 소화전의 형식을 저해하지 않는 범위 내에서 가능할 것으로 사료됨 ◈ 종로구청 의견 - 인사동길은 차량통행이 빈번하고, 유동인구가 많으므로 무소음 맨홀 검토 요망 - 합류식 하구관로로 이루어진 종로구 특성을 고려하여 악취발생을 최소화 할 수 있는 디자인 반영 필요

Ⅱ		디자인 맨홀 시범설치 계획

○ 설치장소 : 종로구 인사동길 (안국동 사거리~종로2가 사거리)

○ 규    모 : 폭 10m, 연장 550m

○ 대    상 : 원형 주철맨홀 (상수 21개, 하수 30개, 소화전 6개)

	유관부서(기관)의견 반영 검토 결과
수상작은 주물 제작 가능 및 최우수작품만 설치 예정(반영) - 맨홀용도 표시(반영) - 상수도 맨홀뚜껑, 소화전 맨홀뚜껑 개폐손잡이 부착(반영) - 소음 발생 예방을 위하여 뚜껑받침(프레임)과 함께 교체 → 프레임을 교체하려면 노면 파쇄 공사가 수반되므로 과다한 비용 증가는 물론 아름답게 조성된 인사동길 노면 훼손이 우려되어 프레임 병행 교체는 불가하고, 대신 기존 프레임을 활용하는 잠금장치 부착 맨홀뚜껑을 제작 설치하여 소음 발생 억제 - 미끄럼 방지를 위한 요철 → 매듭 문양 양각으로 요철 효과 기대(반영) - 소화전 맨홀 “소화전‧주차금지”, 노란테두리 표시(반영) 무소음 맨홀뚜껑 설치 요청 → 맨홀뚜껑 잠금장치 설치로 소음 발생 예방(반영) 합류식 맨홀 악취발생 최소화 요청 → 노면수 배수구멍은 집중호우 시 침수방지를 위하여 폐쇄 불가(미반영)

○ 인사동길 맨홀뚜껑 기능별 도안

우수맨홀	상수도맨홀(손잡이 설치)	소화전맨홀

※ 상수도맨홀, 소화전맨홀은 개폐용 손잡이 부착 예정

Ⅲ		행정 사항

○ 추정사업비 : 20백만원

- 맨홀뚜껑 80개 × 25만원 = 20백만원

※ 맨홀개소수 57개 + 유지관리용 여유수량 23개 = 80개

○ 맨홀뚜껑 제작 및 설치

- 제작 : 종로구청 도로과에서 제작하여 각 유관기관에 배분

- 설치 : 중부수도사업소, 종로구청(안전치수과), 소방재난본부(재난대응과)

○ 맨홀뚜껑 유지관리

- 상수도맨홀(중부수도사업소), 하수맨홀(종로구청), 소화전맨홀(소방재난본부)

○ 소요 예산 재배정

- 조직)보도환경개선과, 정책)가로환경 수준 개선, 단위)도로시설물 관리,

세부)걷기편한 행복거리 만들기 보도 유지관리, 통계목)시설비(205-401-01)

(단위 : 백만원)

예산과목	2015예산액	재배정액			배정잔액	비 고
		소 계	기 배정	금회배정
시설비	6,160	5,880	5,860	20	280	- 종로구 도로과

Ⅳ		향후 일정

○ ´15. 8월 : 맨홀 실물 제작 및 디자인 맨홀 설치

○ ´15. 9~12월 : 디자인 맨홀 홍보 및 가로 설계 매뉴얼 반영

끝.