문서번호	기전과-9684
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
양상규		박태진	08/04 代한영호
협조

2015년 3/4분기

보행자작동신호기 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08

강서도로사업소

기 전 과

2015년도 3/4분기

교통안전시설 보행자작동신호기 점검 결과보고

우리사업소에서 유지관리 하고 있는 교통안전시설 보행자작동신호기에 대한 2015년 3/4분기 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검대상

○ 교 차 로 : T-GIS 상 74개 교차로(횡단보도 81개)

○ 대상지역 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구(일부)

□ 점검개요

○ 관련근거

- 교통운영과-12484(2015.6.30.)호『2015년 보행자작동신호기 정기점검 시행 요청(3/4분기)』

- 기전과-8072(2015.7.2.)호『2015년 2/4분기 보행자작동신호기 야간점검 계획보고』

○ 점검기간 : 2015년 7월9일~7월30일(23:00~ 다음날09:00)

○ 점 검 자 : 사업소 담당 및 도로교통 경정비 직원

□ 점검내용

○ 누름버튼 작동상태 및 LED점등 상태 점검

○ 상, 하단 안내표지 설치상태 점검

○ 버튼 파손여부 및 밴드 점검

○ I/O보드 및 APS보드 LED작동상태 점검

○ 당초 설치․운영 장소였으나 여건 변화로 철거가 필요한 개소 등

□ 점검결과

○ 총 74개교차로 중 67개소는 정상작동하였으나, 나머지 7개 교차로중 2개소는            압버튼 고장, 5개소는 D/B 삭제되어 정상작동하지 않았음.

- 압버튼 고장(영등포주유소, 아이천국어린이집)

- D/B 삭제(양천도서관(연동2), 목동1333동앞, 양평교밑(연동)열병합발전소앞,

양평교밑(연동)열병합발전소2, 서서울생활과학고위)

□ 점검결과에 대한 조치사항

○ 압버튼 고장 2개소는 즉시 압버튼 교체하여 정상작동

○ D/B 삭제된 5개소는 신호운영실에서 D/B 입력 등 조치완료후 정상작동

□ 행정사항

○ 교통운영과에 보행자작동신호기 점검결과 보고.

붙임문서 : 1. 보행자작동신호기 점검현황 1부

2. 보행자작동신호기 점검결과 1부.  끝.