문서번호	시설관리과-1688
결재일자	2014.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이연행		03/11 한명석
협 조	주무관		박장진
	주무관		조인영

2014년 해빙기 대비

남부수도사업소 점검 결과보고

2014. 03.

시 설 관 리 과

남부관내 점검결과 보고

명에 의하여 『＇14년 해빙기 대비 상수도 시설물 안전 점검계획』 에 따라 남부수도사업소 관내 시설물을 점검하고 결과를 보고합니다.

2014.  03. 11.

보고자 : 기계운영주사보  이 연 행

보 고 내 용
점검일시	2014. 03. 10(월) 10:30 ~ 17:00
점검대상	성산대교. 한강대교. 공동구(여의도)
점 검 자	지방시설주사 박장진 외 2명 (이연행, 조인영) 남부수도 사업소 지방기계운영주사 라정균외 순찰반 1명
시설현황	○ 시설현황 <성산대교> - 관경 700㎜ 2열 연장 3,040m - 보온상태 : 양호 (강판) <한강대교> - 관경 900㎜ 1열 연장 840m - 보온상태 : 양호 (강판) <여의도 공동구> - 설치년도 :1978년 02월 - 상수도 관로 연장 : 5.8km - 관로현황 ․ D=300 ~ 500㎜ L=5.8km

점검결과

<현황 사진>

한강대교 (원경)	한강대교 (근경)	여의도공동구점검	성산대교

○ 조치의견

성산,한강대교 및 여의도공동구 관로를 점검 하였으나 특이사항

없으며, 각 수도 사업소 전체 시설물 점검완료 후 지적사항을 수합,

통보하여 보완조치 하고자 함.

끝.