길동중블록 공급량 분석 보고(7월)

등록번호	시설관리과-14854

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	08/10 남정열

길동중블록(암사수계)

현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	389,663	71,969	16	5,510	10	5,156	968
2015년	340,638	62,873	18	1,007	4	787	993
전년대비 증 ․ 감	-49,025	-9,096	2	-4,503	-6	-4,369	25

공급량 증․감 현황

구 분	공급량(㎥)			증 ․ 감 량(㎥)		증 ․ 감 율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	3,495,506	2,993,183	3,333,919	-161,587	340,736	-4.62	11.38
1일 평균공급량	112,758	99,772	107,545	-5,213	7,773	-4.62	7.79

※ 최근 3년간 월별 공급량 현황

유수율 현황                                           (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014년	96.04	79.48	96.65	94.78	109.72	103.01	105.87	93.42	92.18	93.79	94.76	86.20	83.36
2015년	101.43	90.51	96.39	99.59	107.47	115.26
증 ․ 감	5.39	11.03	-0.26	4.81	-2.25	12.26

7월 공급량 증․감 원인분석(전년 동월대비)

□  월 공급량 : -161천㎥(-4.62%)감소,

1일 평균 공급량 : –5,213㎥ 감소

□ 공급량 증감 요소 분석

- 인구수 : 감 49,025명

- 수전수 : 감 9,096수전

□ 공급량 감소대책 추진사항

- 블록 누수탐지 시행에 따른 공급량 감소

□ 강동구 둔촌동 55 외 9개소 누수복구 시행

□ 누수방지량 : 3,001㎥/일

- 노후관 정비공사 시행

□ 강동구 성내동 416-7~449-13외 2개소

□ 공사개요 : D=150~300㎜, L=2,080m부설

- 취약지역 누수탐지시행

□ 대 상 : 13개소(지하철역사 9개소, 재건축지역 4개소)

□ 결 과 : 특이사항없음

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 점검

□ 대 상 : 25개소(경계밸브16개소, 퇴수밸브9개소))

□ 결 과 : 특이사항없음

향후계획

□ 일일 공급량 분석 및 관리강화

- 중블록 일일 공급량에 대하여 전년 대비 증ㆍ감 원인분석

- 유량감시시스템을 통한 일일 유입량과 유출량을 지속적으로 감시

- 공급량 격증･격감 원인을 규명하여 신속히 조치

- 주기적인 유량계 점검 및 취약지역 누수탐지 실시

- 수계 경계밸브 및 퇴수밸브 개ㆍ폐 여부 확인