문서번호	청계천박물관-451
결재일자	2015.8.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	청계천박물관장
김흥식	08/17 한은희

청사 경사로난간 안전 강화유리 설치계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.08

청계천박물관

청사 경사로 난간 안전 강화유리 설치 계획

우리 박물관 4층 경사로 난간의 위험요인에 대해 안전 강화유리를 보강 설치하여 이용자들의 안전확보 및 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ. 사업개요

구 조	층 수	대지면적	건축면적	연 면 적	높 이	준 공 일
철 근 콘크리트	지하2층 / 지상4층	2,483.5㎡	1,470.04㎡	5,715.47㎡	20.2m	2005.9.26

□ 청사현황

□ 공사개요

◼ 공사명 : 청사 경사로 난간 안전 강화유리 설치 공사

◼ 사업기간 : 2015. 8월~9월중

◼ 주요내용 : 4층 난간 안전 강화유리 설치(길이 16m)

□ 시설 점검 현황

○ 청사 4층에서 3층 상설전시실 출입 경사로 이동구간(램프)의 좌측은 1층에서 시작하여 4층 까지 운행되는 에스컬레이터가 설치되어 12m 높은 공간이 건축되어 있어 철제난간이 설치되어 있으나, 난간  철주사이의 공간이 크고 높이가 낮아 위험요인이 있다고 점검되어 이용자들의 안전확보를 위하여 철제난간에 접하는 안전강화유리를 보강 설치가 필요하다고 사료됨

Ⅱ. 공사 추진사항

□ 공사내용

◼ 청사 4층 경사로 난간 안전 강화유리 설치

- 위치 :  청사4층~3층 상설전시실 경사로(램프)구간

- 품목 : 접합강화유리 두께12mm

- 크기 : 총길이 16m, 높이 저1.2~고1.3m

- 내용 : 철제 난간에 안전을 확보코자 접합강화강화유리 설치

▢ 난간 보강 대상 사진

4층 난간 경사로(램프)	4층 난간 경사로(램프)

Ⅲ. 소요예산

□ 소요금액 : 추정 10,450천원

- 계약방법 : 전문업체 의뢰 수의계약

- 공사기간 : 계약일로부터 25일

□ 예산과목

- 역사와 문화의 복합공간 창조, 박물관 활성화, 청계천문화관 운영,        일반운영비, 공공운영비

성과지표 : 관람환경의 적정성