문서번호	급수운영과-19854
결재일자	2015.8.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
이일로	유명은	조면행	08/18 이상래
협 조
	시설관리팀장		김근용
	주무관		김남구
	주무관		강은영

맨홀(대형계량기실 등) 출입시 안전성 확보를 위한

맨홀 출입환경 정비(개선) 추진결과  보고

2015. 8.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

맨홀(대형계량기실 등) 출입시 안전성 확보를 위한

맨홀 출입환경 정비(개선) 추진결과 보고

각종 맨홀의 점검‧검침 출입시 사다리(철제 등)에 대한 안전 위험요인이 상존하고 있어 맨홀 출입환경 개선을 위하여 안전사다리를 정비(설치) 완료하고 보고 드림.

- 지식공유시스템(Kiss) 제안등록 : 맨홀출입 지상식 안전장치 설치(546986호)

□ 추진배경

○ 맨홀 출입시 안전한 출입로 미확보 및 사다리 미끄럼으로 추락   사고 발생 우려

- 맨홀내 습기로 사다리가 미끄러워서 출입시 안전사고 초래

※ 대형계량기실  사다리 : 49개소 대상[내부규격(평균) 길이:2.8m,폭:1.3m, 높이:1.7m]

○ 맨홀내 안전장치 부재로 출입시 불안감 가중 및 내재적 위험 상존

○ 일부 맨홀내 사다리 훼손 등으로 검침 및 시설물 점검 곤란

□ 추진내용

○ 사다리 개선에 필요한 현장검증 및 조사연구 : ‘14.08.01~10.30

- 기존 맨홀내부 사다리 실태

사각파이프 철제	원형철근	알루미늄	사다리 미설치

○ 정비대상 일제조사 실시 : ‘14.08.10~10.15, 요금과

- 조사결과 : 49개소(양천 17, 구로 5, 강서 27)

○ 맨홀(대형계량기실) 안전사다리 시범 설치

- 설치개요

‣ 설치일시 : 2014. 12. 03

‣ 대상위치 : ① 양천구 신정3동 1317 이펜하우스 4단지

② 양천구 신정3동 1311 동일하이빌 2단지

‣ 설치규격 : 원형 맨홀(∮648) H=2.5m

‣ 소요예산 : 800천원

- 설치사진

접힘상태(평상시)	펼침상태(사용시)	사다리 진입(1)	사다리 진입(2)

○ 맨홀 출입환경 정비계획 수립시행(급수운영과-6231, 2015.3.24.)

□ 추진결과(확대실행)

○ 맨홀 출입환경 정비완료 : 총 48건(양천 23, 구로 12, 강서 13)

구 분	계	맨홀내 안전사다리 정비완료 내용				비고
		미설치	노후	미고정	‘14년 대형 제수밸브 점검 정비용역결과(‘15.1.9) (사다리 무)
계	48	19	4	2	23
양천구	23	11	4		8
구로구	12	3	-	2	7
강서구	13	5	-	-	8

○ 정비기간 : 2015. 3. ~ 8. 10.

○ 정비방법

- 맨홀구조(깊이,폭 등)에 맞는 맞춤형(가변형,접이식) 안전사다리 설치

- 맨홀내 안전사다리 설치시 앵커 고정 설치

□ 기대효과

○ 맨홀구조에 맞게 접이식(접고,펼침)사다리 설치로 신속하고

안전한 출입로 확보

○ 맨홀내 사다리 미끄럼 방지를 강화(FRP)하여 추락 등 안전사고 예방

○ 맨홀내 사다리 고정으로 검침 등 업무효율성 향상

□ 향후계획

○ 타사업소 횡단전개 및 유관기관 확대 실시

붙임 : 정비 내역 1부. 끝.