	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 임시소방시설 현장확인 및 화재예방강화 추진계획 시달에 따른 자체 계획

1. 관련근거.

○ 예방과-8045(2015.5.11.)호『2015년 건축공사장 소방안전대책』

○ 본부 예방과-19325(2015.8.7.)호『2015년 건축공사장 소방안전대책 추진결과(상반기) 알림』

○ 예방과-14930(2015.8.19.)호『건축공사장 임시소방안시설 현장확인 및 화재예방강화 추진계획 알림』

2. 위호와 관련하여 개화119안전센터 건축공사장에 대한 화재피해를 최소화하고, 용접·용단작업 등 화재위험작업 시 임시소방시설을 설치하였는지 여부 및 관계자에 대한 화재예방 경각심 고취를 통한 화재예방강화를 위해 건축공사장 임시소방시설 설치 현장확인 및 화재예방강화 추진계획 시달에 따른 자체계획을 붙임과 같이 시행코자 합니다.

가. 기  간 : ********************************

나. 대  상 : **************************

- 붙임 대상(일정) 참조

다. 중점 추진사항

1) 임시 소방시설 설치현장 확인

○ 대  상 : 73개소(연면적 2천㎡ 이상 공사장)

○ 확  인 : 연면적 3만㎡이상(예방팀), 기타(각 안전센터)

- 우리센터 6개 대상

○ 방  법

- 화재위험작업 전에 임시소방시설 설치 여부 확인

※ 임시소방시설 : 소화기, 간이옥내소화전, 비상경보장치,

간이피난유도선

▷ 소방시설 설치유지법 제10조의 2 신설되어 화재위험작업 전에는 임시 소방시설을

설치하여야 함.(2015. 1. 8. 시행)

▷ 법 시행이전에 건축허가등 동의된 대상은 설치 권장

2) 상주감리대상 불시현장확인

○ 대  상 : 19개소(연면적 3만㎡ 이상 공사장)

○ 점검반 : 예방과장(예방팀장), 예방계획, 시설지도

○ 내  용

- 공사장의 소방안전관리실태 확인(화기취급 등)

- 현장소방 등 관계장에 대한 소방안전교육 실시

- 상주 감리원의 현장 상주여부 불시확인 등

3) 우레탄 발포 및 용접·용단작업 시 사전신고제 안내 및 홍보

○ 대  상 : 연면적 1만㎡ 이상 공사장

○ 방  법 : 연면적 3만㎡이상(예방팀) 기타(각 안전센터)

○ 교육 또는 당부내용(작업 전)

- 건축공사장 안전수칙 교육

- 우레탄 발포 또는 용접 작업 시 주의사항 교육

- 화재 등 유사 시 대비 출동대기 등 안내 등

4) 공사장 관계자 현장 간담회 개최

○ 대 상 : 연면적 5천㎡ 이상 공사장

○ 방 법 : 연면적 3만㎡이상(예방팀) 기타(각 안전센터)

○ 내 용

- 건축 공사장 안전사고 예방 교육

- 우레탄, 용접 등 작업 및 건조기 시 화기취급 주의 당부 등

5) 주요 다중이용시설 등 건축공사장 관리카드 작성 및 업데이트

○ 기  간 : 2015. 8월 ~ 별명시 까지(건축공사장 완공시)

○ 대  상 : 24개소(연면적 20,000㎡ 이상)

○ 횟  수 : 매월 1회(관리카드 업데이트)

○ 결과보고 : 익월 3일까지 문서보고(붙임 5)

3.행정사항.

추진 결과는 2015.10.30.까지 붙임(양식 4)에 의거 보고 할 것.

붙임  1. 마곡지구 현황도 1부.

2. 용접작업시 화재예방 안전수칙 1부.

3. 건축공사장 현황(일정) 1부.

4. 건축공사장 화재예방강화 추진 실적 1부.

5. 대형공사장 관리카드(예시)1부.  끝.

담당자	임병홍		진압1팀장	이문곤		119안전센터장	08/20 신승헌
협조자
시행	개화119안전센터-3860	(		)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 개화동로19길 8	/
전화	2662-7119	/전송	2662-7191	/	lbh1016kr@seoul.go.kr	/	부분공개